
OBRAZAC 1 

OPŠTINA MOJKOVAC

Broj: 01-1708
Mojkovac, 10.10.2019.god.

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: B5/19
Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Mojkovac dostavlja: 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA POSTUPAK NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
ZA 
NABAVKU RADOVA NA SANACIJI NEKATEGORISANIH PUTEVA
I   Podaci o naručiocu

	Naručilac:

Opština Mojkovac
	Lice/a za davanje informacija:

Ranka Brajović, Predrag Zejak

	Adresa: 

Trg Ljubomira Bakoča bb
	Poštanski broj:

84205

	Sjedište:

Mojkovac
	PIB:  

02007100

	Telefon:

050/470-273
	Faks:

050/472-215

	E-mail adresa:

managermo@t-com.me
	Internet stranica: 

www.mojkovac.me


II  Predmet nabavke

( radovi
III  Opis predmeta nabavke

	Nabavka radova na sanaciji nekategorisanih puteva.


IV  Procijenjena vrijednost nabavke

Predmet javne nabavke se nabavlja:

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti  sa uračunatim PDV-om 29.900,00€.
V  Tehničke karakteristike ili specifikacije

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 

odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina 

	I.
	
	Nekategorisani put Rebrenica-Kaludra, dužine 350m1
	
	

	
	PRIPREMNI RADOVI
	
	
	

	1.
	Obilježavanje elemenata trase i detaljnih tačaka prije početka građenja
	
	M1
	350,00

	2.
	Čišćenje terena

-Uklanjanje korjenja, grmlja i drveća sa odvozom na deponiju
	
	paušal
	

	3.
	Zasjecanje postojećeg asfalta –veza starog asfalta i nove kolovozne konstrukcije,  u širini 30,00cm
	
	M1
	4,00

	4.
	Struganje asfalta-  veza starog asfalta i nove kolovozne konstrukcije u širini 30,00cm
	
	M1
	3,00

	
	ZEMLJANI RADOVI
	
	
	

	1.
	Mašinsko skidanje površinskog sloja u prosjeku debljine d=10 cm (u poziciji uključeni iskopi površinskih materijala, guranje iskopanog materijala u nasipe i odvoz viška materijala na deponiju)
	
	M2
	1400,00

	2.
	Iskop kanala pored puta za odvod atmosferskih voda, nabavka i ugradnja AB cjevastih propusta   Ǿ 500 ispod puta, sa AB ulaznom i izlaznom šahtom


	
	kom
	1

	3.
	Zamjena podtla u sloju promjenljive dabljine sa odvozom viška materijala na deponiju,
	
	M3
	70,00

	4.
	Mašinsko uređenje posteljice do postizanja zahtjevane zbijenosti( u poziciju uključeni urđenje planuma donjeg sloja sa grubim i finim planiranjem i nabijanjem materijala posteljice Ms=50MN/m2)
	
	M2
	1400,00

	
	GORNJI STROJ
	
	
	

	1.
	Nabavka, transport i ugradnja donjeg nosećeg-tamponskog sloja od šljunkovitog ili drobljenog materijala, mehanički stabilizovanog, debljine     d = 15 cm ispod kolovoza 


	
	M2
	1400,00

	2.
	Nabavka, transport i ugradnja gornjeg nosećeg sloja BNS-22 d=6 cm, širine 3,0m, sa izradom proširenja
	
	M2
	1100,00

	
	
	
	
	

	II.
	
	Nekategorisani put Slatina-Gostilovina, dužine 200m1
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Obilježavanje elemenata trase i detaljnih tačaka prije početka građenja
	
	M1
	200,00

	2.
	Čišćenje terena

-Uklanjanje korjenja, grmlja i drveća sa odvozom na deponiju
	
	paušal
	

	3.
	Mašinsko profilisanje puta prosječne širine 4 m
	Rad obuhvata dovođenje puta na nivo posteljice +/- 5 cm

Mjerenje i plaćanje se vrši po m2 profilisanog puta.
	M2
	800,00

	4.
	Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala iz pozajmišta, granulacije 0-31,5 mm


	Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala
Za izradu sloja koristiti drobljeni kameni materijal.

Izvođenje raditi u jednom sloju debljine 15 cm

Kontrola se vrši određivanjem stepena zbijenosti ili modula stišljivosti na svakih 200 m2. 

Visina izrađenog tampona u bilo kojoj tački može odstupati od projektovane najviše do 10 mm.  Visina izrađenog sloja se proverava nivelmanskim snimanjem.


	M2
	800.00

	4.
	Izrada gornjeg nosećeg u širini od 3m,
	Nabavka I ugradnja završnog habajućeg sloja od asfalt-betona BNH16  na  dijelu  lokalnog puta 
	M2
	650,00

	
	
	
	
	

	
	
	Nekategorisani put Mramor -Trešnjica, dužine 200m1
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Čišćenje terena

-Uklanjanje korjenja, grmlja i drveća sa odvozom na deponiju
	
	paušal
	

	2.
	Mašinsko profilisanje puta prosječne širine 4 m
	Rad obuhvata dovođenje puta na nivo posteljice +/- 5 cm

Mjerenje i plaćanje se vrši po m2 profilisanog puta.
	M2
	800,00

	3.
	Nabavka, transport i ugradnja donjeg nosećeg-tamponskog sloja od šljunkovitog ili drobljenog materijala, mehanički stabilizovanog, debljine     d = 15 cm ispod kolovoza 


	
	M2
	800,00

	2.
	Nabavka, transport i ugradnja gornjeg nosećeg sloja BNS-22 d=6 cm, širine 3,0m, sa izradom proširenja
	
	M2
	           650,00


VI Način plaćanja

	Rok plaćanja je: 10 dana nakon  ispostavljene privremene, odnosno okočane situacije.
Način plaćanja je: virmanski, na osnovu Ugovora o realizaciji programa "Izgradnja lokalne infrastrukture", br 01-406/1 od 25.01.2019.god, Uprave za javne radove i Opštine Mojkovac.


VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge

	15 dana, od dana dostavljanja obavještenja o ishodu postupka javne nabavke, tj.zaključivanja ugovora o izvođenju radova.


VIII Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

 najniža ponuđena cijena broj bodova 100    

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 8:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 17.10.2019.godine do 12:00 sati. 

Ponude se mogu predati: 

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: 84205 Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča bb. 

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: 84205 Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča bb.

elektronskim putem na e-mail adresu managermo@t-com.me.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

	Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje ponuda


XI Druge informacije

	Ponuđači su dužni dostaviti:

· Finansijsku ponudu u skladu sa Tehničkom specifikacijom i navedenim uslovima ponude;
· Dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

· Dokaz da ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licence i to: 
· Važeću Licencu za  izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018).
·  Dodatni uslovi:

· Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Nadzorni organ.

· Garantni rok dvije godine.   


Službenik za javne nabavke





Ovlašćeno lice naručioca
Predrag Zejak 





          Ranko Mišnić, predsjednik
______________________               



         ______________________

                    sr.                                                                                                           sr. 
M.P.
FINANSIJSKI DIO PONUDE

	r.b.
	opis predmeta
	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke
	jedinica mjere
	količina
	jedinična cijena bez 

pdv-a
	ukupan iznos bez pdv-a
	pdv
	ukupan iznos sa

pdv-om

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ukupno bez PDV-a:
	 

	PDV:
	 

	Ukupan iznos sa PDV-om:
	 


Uslovi ponude:

	Rok izvršenja ugovora je
	 

	Mjesto izvršenja ugovora je
	 

	Način i dinamika isporuke/izvršenja
	

	Garantni rok
	

	Garancije kvaliteta
	

	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
	

	Rok plaćanja
	

	Način plaćanja
	

	Period važenja ponude
	

	....
	

	......
	


Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)
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