
OPŠTINA MOJKOVAC
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: A2/18
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 03
Br. 04-106
Mojkovac, 23.07.2018.god.
Na onovu člana 55 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Mojkovac objavljuje na Portalu javnih nabavki 
IZMJENU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU RADOVA  NA IZGRADNJI VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA, II FAZA –ZANATSKI RADOVI, VIK , ELEKTRO RADOVI I UREĐENJE TERENA
Strane iz Tenderske dokumentacije broj 39-45 se mijenjaju sa staranicama broj 2-8 kao slijedi:
	1.
	Isporuka i polaganje PE cijevi 2x Ø 40 mm od

ITO-1 ormana do kablovskog okna planiranog na

trotoaru.Cijevi se polažu u zemljanom rovu

0,8x0,4m. Prilikom zatrpavanja rova koristiti

20cm pijeska u kojem će ležati cijevi a ostatak

zatrpati iskopanom zemljom. U cijenu uračunati

kopletne radove na iskopu zatrpavnju,

postavljanje pozor trake i dvije PE cijevi, a plaća

se po dužnom metru. 


	
	kom
	13.00

	2.
	Izrada armirano-betonskog kablovskog okna u

zemljištu (iskop zemlje IV kategorije, razupiranje

iskopa i skidanje oplate od razupiranja,

ugrađivanje betona u donju ploču, zidove i u

gornju ploču, izrada jednostrane oplate za

betoniranje zidova i za gornju arnirano-betonsku

ploču, ručno sječenje, ispravljanje,savijanje i

vezivanje armature za zidove okna i gornju

armirano-betonsku ploču, demontiranje daščane

oplate od zidova okna i od gornje ploče,

malterisanje zidova i plafona u dva sloja

cementnim malterom 1:2 sa gletovanjem do

crnog sjaja, izrada cementne košuljice na podu,

zidanje grla od opeke i ugrađivanje poklopca sa

obradom grla, ugradnja uvodnica i konzola i

odvoz viška iskopanog materijala) unutrašnjih

dimenzija 120x100x90cm.
	
	kom
	1

	
	
	
	
	

	
	Instalacija TK
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	I Isporuka i montaža ugradnog ITO ormana dim.

260x260x150mm
	
	kom
	1

	2.
	Isporuka i montaža ROSS_1 ormana dimenzija

600x600x150 mm, čelični, opremljen sa 2x10/2

krone regletama, završnom optičkom kutijom do

13 adaptera i šinom za napajanje od 220V, 50

Hz, vratima sa bravicom za zaključavanje.

Orman se uzemljuje kablom P/F 1x16mm na

sistem uzemljenja objekta.Ugradna montaža.


	
	kom
	1

	3.
	Isporuka i montaža ormana slabe struje (OSS)

dimenzija 500x400x120 mm,metalnii,kutijom

šinom za napajanje od 220V, 50 Hz, vratima sa

bravicom za zaključavanje. Orman se uzemljuje

kablom P/F 1x16mm na sistem uzemljenja

objekta.Ugradna montaža.
	
	kom
	3

	4.
	Isporuka i ugradnja modularnog pribora za

elemente slabe struje, montiranog na lokacijama

prema nacrtu u prilogu. Podrazumijeva se

komplet isporuka, ugradnja i rad, a plaća po

priključnom setu. U setu se montiraju rj45

jednomodularne utičnice za SKS mrežu, kao i

dvomodularne TV/SAT priključnice. Predloženi

set je proizvođača Legrand ili „ekvivalentno“


	
	
	

	4.1
	Legrand 89250, ugradna PVC kutija 6M
	
	kom
	4

	4.2
	Legrand 80216, pomoćni nosač 6M
	
	kom
	4

	4.3
	Legrand 78816, dekorativni okvir 6M
	
	kom
	4

	4.4
	Legrand 89249, ugradna PVC kutija 4M
	
	kom
	6

	4.5
	Legrand 80214, pomoćni nosač 4M
	
	kom
	6

	4.6
	Legrand 78814, dekorativni okvir 4M
	
	kom
	6

	4.7
	Legrand 89239, ugradna PVC kutija 3M
	
	kom
	17

	4.8
	Legrand 80213, pomoćni nosač 3M
	
	kom
	17

	4.9
	Legrand 78803, dekorativni okvir 3M
	
	kom
	17

	5.
	Isporuka, montaža i povezivanje u zid telekomunikacione

jednomodularne utičnice FTP RJ45

cat.6. Predložene priključnice su iz programa

Legrand(kat.786 40).Nabavka, montaža, povezivanje,

testiranje i izdavanje mjernih protokola.
	
	
	

	6.
	Isporuka i polaganje fiber optičkih kablova tipa 2

fiber SM 9/125 μm G.657 A LSZH od ROSS_1

ormana do svih optičkih priključnica planiranih u

dnevnim boravcima stambenih jedinica. Kablovi

se polažu u odgovarajućim instalacionim PVC

cijevima, a plaća se po dužnom metru položenog kabla
	
	m 
	350

	7.
	Isporuka i polaganje FTP kabla cat. 6, FRNC

testiran do 400MHz,(High Performance STP),

FRNC (omotač bez halogena). Sertifikati: DELTA

&3P,ISO9001,ISO14001, RoHS u odgovarajućim

cijevima od ROSS_1 ormana do svih mrežnih

priključnica planiranih na pozicijama dnevnih

boravaka,a plaća se po dužnom metru položenog

kabla.
	
	m
	350

	8.
	Isporuka i polaganje FTP kabla cat. 6, FRNC

testiran do 400MHz,(High Performance 
STP),

FRNC (omotač bez halogena). Sertifikati: DELTA

&3P,ISO9001,ISO14001, RoHS u odgovarajućim

cijevima od priključnica iz dnevnih soba do

spavacih soba, a plaća se po dužnom metru

položenog kabla.
	
	m 
	210

	9.
	Isporuka i postavljanje priključnica za optičke

kablove kod koncentracionih pozicija u dnevnim

sobama prema prilogu iz projekta. Dvostruki

adapter (2 ulaza, 2 izlaza),omogućava konekciju

dva optička vlakna(sa njihovim konektorima),

isporučuje se sa zaštitnim kapama i providnim

nosačem natpisa 2 modula,2 utičnice za ST

optički konektor (2xST).Nabavka,montaža, povezivanje

i testiranje.
	
	kom
	13

	10.
	Isporuka i polaganje bezhalogenog fleksibilnog

RBC crijeva,: ǿ 16mm
	
	m
	190

	11.
	Isporuka i polaganje bezhalogenog fleksibilnog

RBC crijeva,: ǿ 20mm
	
	m
	320

	12.
	Isporuka i polaganje rezervnih PVC cijevi 2x Ø

40 mm izmedju završetka regala u suterenu do

ROOS-1,i izmedju svih ormana slabe struje sve

do OSS-3 u potkrovlju , (obračun po metru cijevi)
	
	m
	12

	13.
	Isporuka i montaža kablovskog regala kroz

prostor garaže tipa RKSM305, d=5cm, sa svim

konzolama za pričvršćivanje na betonsku

tavanicu, sličnom tipu proizvođača Legrand, Obo

Bettermann i sl., a plaća se po dužnom metru.
	
	m
	10

	14
	Sitan nespecificiran materijal
	
	
	Paušal

	
	
	
	
	

	
	Instalacija TV sistema
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Antenski stub u kompletu sa opremom za

fiksiranje na zid i nosačima antena.Uzemljuje se

na zajedničko uzemljenje objekta trakom FeZn

25x4mm. Nabavka, isporuka i montaža.
	
	kom
	1

	2.
	Parabolična offset SAT antena Televes Ref.

7901,za prijem satelitskih TV programa sa opremom

za pričvršćenje na zid (stub) u kompletu sa

2 LNB quatro konvertora slična tipu Ref. 7477,

Televes. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje

na kablovsku instalaciju.
	
	kom
	1

	3.
	Antena UHF HD BOSS 1496PSU5504 HF/UHF.

Nabavka, isporuka,montaza i povezivanje
	
	kom
	2

	4.
	Isporuka i ugradnja pojačavača za zemaljske

antene tipa Spaun MBV 435 ili sl.Nabavka, isporuka,

montaza i povezivanje
	
	kom
	1

	5.
	Isporuka i montaža kaskadnog multisviča sa 9

ulaza,4 zlaza tipa kao,Spaun SMS 9949 NF ili sl..
	
	kom
	1

	6.
	Isporuka i montaža kaskadnog multisviča sa 9

ulaza,8 zlaza tipa kao,Spaun SMS 9982 NF ili sl..
	
	kom
	2

	7.
	Isporuka i montaža završnog multisviča sa 9

ulaza,8 zlaza tipa kao,Spaun SMS 9907 NF ili sl..
	
	Kom
	1

	8.
	F konektor F-4135TW cca.
	
	kom
	88

	9.
	Isporuka i montaža završnih dvomodularnih

RTV/SAT priključnica za ugradnju u zid u postavljeni

modularni pribor.Predložene priključnice
su

iz programa Legrand(kat. br. 787 86)
	
	kom
	27

	10.
	Koaksijalni kabl RG-6/U Threshield. Isporuka,

polaganje i uvlačenje u RBC cijevi od antenskog

sistema do opreme u OSS-3 ormanu,izmedju

ormana kao i od ormana do završnih TV

satelitskih priključnica.
	
	m
	780

	11.
	Isporuka i polaganje bezhalogenog fleksibilnog

RBC crijeva,: ǿ 16mm
	
	m
	620

	12.
	Puštanje u rad,provjera ispravnosti izvedene

nstalacije,podešavanje i mjerenje nivoa signala
	
	paušal
	

	
	
	
	
	

	
	Instalacija interfonskog sistema
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka, I montaza pozivne jedinice sa 27

pozivnih taster I mikrozvučnom modulom tipa

Elvox ili sl. stavljene iz:

- Ugradna dozna ELV 9193 za tri modula (3kom)

- Okvir Galileo za 3 modula ELV 9193 (3kom)

- Govorna jedinica ELV 930 + ELV 8011

- Modul sa 4 tastera ELV 8004 (7 kom)

- Prazni modul ELV 8000 (1 kom)

- Napajanje ELV 6837

Montaza i povezivanje komplet pozivnog tabloa.
	
	kom
	1

	2.
	Isporuka i ugradnja unutrašnje int. jedinice sa

slušalicom i tasterom za aktiviranje električne

brave tipa Elvox ELV 8877 ili sl.
	
	kom
	27

	3.
	Isporuka i ugradnja električnog prihvatnika
	
	kom
	1

	4
	isporuka i polaganje kabla tipa SFTP 4x2x23

AWG. Kabl se polaže kroz PVC cijev fi20mm Na

mjestu lokacija elemenata ostaviti rezervu u

kablu od jednog metra.Ukupno za 
nabavku i rad

računato po dužnom metru položenog kabla.
	
	m
	180

	5.
	Nabavka i polaganje energetskog kabla tipa

PP00-Y2x0,75 mm. Kabl se polaže u PVC cijev

fi20mm, od napojnog bloka u ROSS_1 do

električne brave u ulaznim vratima.
	
	m
	15

	6.
	sporuka i polaganje bezhalogenog fleksibilnog

RBC crijeva,: ǿ 20mm
	
	m
	160

	7.


	Provjera ispravnosti izvedene instalacije i

puštanje u rad
	
	paušal
	

	
	
	
	
	

	
	
	Ukupno Tk mreža
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ZBIRNA REKAPITULACIJA
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Zidarski radovi
	
	
	

	
	Izolaterski radovi
	
	
	

	
	Limarski radovi
	
	
	

	
	Molersko farbarski radovi
	
	
	

	
	Fasaderski radovi
	
	
	

	
	Razni radovi
	
	
	

	
	Montažerski radovi
	
	
	

	
	Stolarski radovi
	
	
	

	
	Bravarski radovi
	
	
	

	
	Keramičarski radovi
	
	
	

	
	Podopolagački radovi
	
	
	

	
	Elektroinstalacioni radovi
	
	
	

	
	ViK radovi
	
	
	

	
	TK mreža
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	UKUPNO SA PDV-om
	
	
	

	
	
	
	
	


Službenk za javne nabake

        Predrag Zejak

_____________________

s.r.
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