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POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE
I   Podaci o naručiocu

	Naručilac:

Opština Mojkovac
	Lice/a za davanje informacija:

Ranka Brajković, Predrag Zejak

	Adresa: 

Trg Ljubomira Bakoča bb
	Poštanski broj:

84205

	Sjedište:

Mojkovac
	PIB (Matični broj):  

02007100

	Telefon:

+382 50 470 273
	Faks:

+382 50 472 715

	E-mail adresa:

managermo@t-com.me
	Internet stranica (web): 

www.mojkovac.me


II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

( Radovi

b) Opis predmeta javne nabavke

	Radovi na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta-lamela III, spratnosti Su+Pr+2+Pk


c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

	45211340-4 Zgrade s više stanova


IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma
Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:
(Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 390.000,00 €;
VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

( ne
VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđač u predmetnom postupku javne nabavke je dužan da u punudi dostavi:

•
Licencu za  izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018).

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost
Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

( Ne zahtijeva se.
b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost
Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza, i to:

( izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;
( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i slično).

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

( da
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 210 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

b) Mjesto izvršenja ugovora je Mojkovac, Ul.Nemanjića bb.

XI Jezik ponude:
( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori,u skladu sa Ustavom i zakonom.
XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:
( najniža ponuđena cijena  





broj bodova  
  100


XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 8,00 do 15,00 sati, zaključno sa danom 15.08.2019.godine do 10,00 sati.

NAPOMENA: 

Na osnovu člana 90 stav 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), rok za podnošenje ponuda je određen u kraćem trajanju od 37 dana, ali nije kraći od 22 dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki. Razlog za skraćenje roka za podnošenje ponuda je to da je građevinska sezona u Mojkovcu relativno veoma kratka i zbog eventualne nemogućnosti sprovođenja javne nabavke u 2019.godini, Naručilac se odlučio za skraćenje roka za podnošenje ponuda.
Ponude se mogu predati:

( neposrednom predajom na pisarnici naručioca na adresi 84205 Mojkovac, Trg LJubomira Bakoča bb.
( preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi 84205 Mojkovac, Trg LJubomira Bakoča bb.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  15.08.2019.godine u 11,00 sati,  u prostorijama Opštine Mojkovac na adresi Trg Ljubomira Bakoča bb.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke
Rok i način plaćanja:
Rok plaćanja je: 10 (deset) dana od dana ovjere i potpisivanja privremene mjesečne i okončane situacije, od strane nadzornog organa i Naručioca.
Način plaćanja je: virmanski na žiro račun Izvođača, putem privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova u zavisnosti od stepena gotovosti posla.

Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Obaveza imenovanja:

U skladu sa članom 123 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekata u cjelini i ovlašćene inženjere i to za: izvođenje građevinskih radova (saobraćaj) -ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) građevinske- i izvođenje elektro radova (jaka struja) -ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) elektro koji ispunjava uslove za ovlašćenog inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostra i izgradnje objekata.

U skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru, ponuđač je dužan da,  za izvođenje geodetskih radova imenuje lica geodetske struke.
Podaci o licima iz prethodna dva stava upisuju se u izjavi o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova.

U izjavi o obrazovnim i profesionalnim  kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova  nije potrebno  navoditi još neka druga lica.

(Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( Garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora.
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvođač) dužan je da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora  tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje. 

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava,  izvođač je dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Ako  Izvođač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati ovu garanciju

( Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovom tenderskom dokumentacijom. 

Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

( Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti 

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izugradnji objekata (“Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018“) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17 ), Izvođač je dužan je da prije početka radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti  za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih usluga i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvođenja radova do dana isteka garantnog roka.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavki broj A3/19 od 23.07.2019. godine za izvođenje radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta-lamela III, spratnosti Su+Pr+2+Pk i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

 Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu  osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

(Tajnost podataka
Nema tajnih podataka.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

IZVOĐENJE RADOVA  NA IZGRADNJI STAMBENOG OBJEKTA-LAMELA III

Obaveza ponudjača je da u jedinične cijene uračuna troškove za kompletno izvršenje pojedinačnih pozicija radova i objekta u cjelini, u skladu sa projektom, tehničkim opisima i uslovima za izvodjenje:

nabavku, ispitivanje, transport i ugradnju materijala; dopremu mehanizacije, opreme i alata; obezbjeđenje gradilišta; obezbjedjenje deponije; angažovanje adekvatne radne snage; održavanje instrumenata, opreme i mehanizacije; dobijanje atesta od ovlašćenih institucija; geodetska mjerenja gdje to nije posebno naglašeno; skladištenje, čuvanje i zaštitu materijala, opreme i već izvedenih radova od oštećenja do primopredaje radova; troškove zaštite na radu; troškove za obezbjedjenje protivpožarne opreme predviđene projektom za zaštitu od požara;  sav  nespecifirani materijal i rad koji je Ponuđač obavezan da ukalkuliše u ponuđenu cijenu, za dovodjenje svake pojedinačne pozicije radova i kompletnog objekta u funkcionalno stanje.

Nakon izvršenja Ugovora, Izvođač se obavezuje da sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo, kao i da  izvrši čišćenje lokacije na kojoj je bilo organizovano gradilište, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvršenja radova.

Izvođač se obavezuje da vodi računa o obezbjeđenju  podzemnih instalacija i objekata infrastrukture  i da popravi sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja.

Izvođač je obavezan da posebnu pažnju vodi o objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini zone u kojoj se izvode radovi jer je za eventalne štete materijalno odgovoran.

PREDMJER RADOVA

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 

odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina 

	I.
	PRIPREMNI RADOVI


	
	
	

	1.
	Organizacija gradilišta, obezbjeđenje energetskih priključaka, prikljucaka na vodu, dobijanje dozvola, saglasnosti. Demontaža i uklanjanje svih postojećih elemenata i šuta sa lokacije. Organizacija privremene deponije. Obračun  i plaćanje  paušalno.
	
	kom
	1

	
	Radovi  na  iskolcavanju, postavljanju  repera, snimanju i obilježavanju  potrebnih tačaka  za  početak radova, obilježavanje  objekta. Stalne  tačke i visinske kote  propisno obilježene  geodetskim metodama, zaštititi  i ubilježiti  u  građevinski dnevnik. Obračun  i plaćanje  paušalno.
	
	kom
	1

	
	
	
	
	

	
	Ukupno
	

	II
	ZEMLJANI RADOVI


	
	
	

	Prije početka zemljanih radova izvođač je dužan da na osnovu planova izvrši obilježavanje objekta na terenu, stalne tačke i visinske kote propisno obilježene geodetskim metodama, i iste zaštiti i ubilježi u građevinski dnevnik.

Sve iskope za objekat (temeljne stope i trake u i van objekta),  izvršiti u svemu po izvedbenim planovima, elaboratu, detaljima i uputstvu nadzornog organa,  a u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima.

Iskop se radi sa pravim odsecanjem bočnih starana i finim planiranjem dna uz minimalno dozvoljeno odstupanje - tolerancijom +1, odnosno -1 cm od projektovanih kota. Razupiranje rovova prilikom iskopa, obeležavanje svih iskopa zajedno sa uspostavljanjem i čuvanjem stalnih tačaka, predviđeno je cijenom za iskop i neće se posebno obračunavati, niti posebno plaćati.

Prekopani projektovani iskop se ne obračunava niti plaća, kao ni njihovo popunjavanje betonom  što pada na teret izvođača.

Iskop bez prisustva organskih materija-materijala, humusa i sl. potreban za nasipanje, zadržati na gradilištu, na pogodnom mestu, privremenoj deponiji, do naknadne upotrebe.

Investitor zapisnički predaje izvođaču radova oznake za iskolčavanje - obeležavanje objekta. Od momenta zapisničke predaje, oznaka objekta, eventualna ponovna razmjeravanja i obeležavanja, vršiće izvođač radova o svom trošku.

Kvalitetan materijal (zemlja za nasipanje, odnosno šljunak prirodne granulacije) će se dovoziti sa najbližeg pozajmišta-deponije.

Horizontalnost posteljice, odnosno završna obrada sloja nasipa, mora biti takva da odstupanje pod ravnjačom dužine 4,00 m postavljene paralelno ili upravno na osnovu objekta, ne prelazi 15 mm,  a odstupanje do 2cm.

Odstupanja od ovih veličina se moraju obavezno odkloniti.

Tampon od šljunka izvoditi od čistog prirodnog šljunka bez primjesa organskih materija ili mulja.

Obračun iskopa i prevoza izvršiće se uzimanjem količine prirodno uraslog zemljišta (samoniklo) bez ikakvih dodataka na rastresitost,a na bazi izvršenog snimanja prije i poslije skidanja humusa i iskopa.

Svi podaci za obračun moraju biti od strane nadzornog organa i ovlašćenog predstavnika izvođača  pregledani, snimljeni, ovjereni, te unijeti u obračunske planove i obračunske listove građevinske knjige.

I s k o p  z e m lj e  š i r o k o g  o t k o p a
Iskop zemlje u širokom otkopu vršiće se u načelu mašinski sa svim potrebnim osiguranjem bočnih strana, što ulazi u cijenu.

I s k o p  z e m lj e  z a  t e m e lj e

Iskop zemlje za trakaste temelje, temelje samce i slično vršiće se ručno i mašinski prema uslovima na objektu. Sve potrebno osiguranje ivica iskopa ulazi u cijenu po jedinici mjere. 

Nasipanje zemlje iz iskopa ispod podne ploče i oko ukopanih zidova vršiće se mašinski, u slojevima po 30cm, do potrebne konstruktivne zbijenosti. Za nasipanje ne smije se upotrijebiti humus, ili zemlja sa organskim primjesama.

Jediničnom cijenom je obuhvaćeno: obilježavanje, iskop, spoljnji i unutrašnji transport na potrebnu daljinu, crpljenje-odstranjivanje atmosferske vode, razupiranje i osiguranje, izrada škarpi, grubo i fino planiranje.

Ukoliko se prilikom iskopa niđe na tlo koje je nepovoljno za fundiranje šut, treset, razni organski i neorganski otpadci i slično iskop se mora izvesti do zdravice po cijeni koja je data za široki iskop, a po završetku izvođenja temelja izvesti nasipanje zemlje u slojevima od 15cm sa nabijanjem mašinskim putem, po cijeni za nasipanje zemlje ispod podova.



	1.


	Mašinsko skidanje humusa debljine 20cm. Iskopani i skinuti materijal se odvozi na deponiju udaljenu što je obračunato posebnom pozicijom. Obračun po m³ iskopanog materijala u samoniklom stanju.


	
	M3
	85

	2.
	Mašinski i ručni (90% masinski i 10% ručni) iskop zemlje za temeljnu konstrukciju objekta u tlu III i IV kategorije, do donje kote sloja tamponskog šljunka.  Posebno voditi racuna pri iskopavanju dijela do postojećeg objekta da se ne bi ugrozila stabilnost postojećih temelja. Iskopani materijal upotrebljiv za nasipanje odlaže se na gradilištu, a neupotrebljivi se odvozi na deponiju udaljenu do 10km od lokacije gradilišta.  U cijenu po m³ iskopanog samoniklog materijala uključeni su troškovi iskopa materijala i  odlaganje šljunkovito-pjeskovitog materijala na gradilištu koji se može koristiti za nasipanje temelja. Obračun po m³ iskopanog materijala u samoniklom stanju.


	
	M3
	763.75

	3.
	Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka d=15cm ispod temeljnih traka i ispod podne ploče objekta. Nabijanje tampona vršiti do postizanja modula stišljivosti od minimum Ms=40 MPa. Obavezno dobaviti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. Obračun po m³ nasutog i nabijenog tamponskog sloja.


	
	M3
	84.19

	4.
	Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje sloja drenaznog filtera, od iberlaufa, po obimu temeljnih traka potpornih zidova, za postizanje drenaže oko ukopanih zidova. Obračun po m³ nasutog i nabijenog sloja drenaznog filtera.


	
	M3
	87.54

	5.
	Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje sloja šljunka (debljine 15cm i sirine 120cm) po obimu ukopanih potpornih zidova i ispod trotoara objekta, za postizanje drenaže oko ukopanih zidova. Obračun po m³ nasutog i nabijenog sloja drenažnog šljunka.
	
	M3
	52.44

	6.
	Dovoz, nasipanje, i nabijanje zemljom iz iskopa i pozajmišta udaljenih do 10km, iza ukopanih betonskih zidova, ispod temeljne ploče. Nabijanje izvršiti odgovarajućim vibracionim mašinama (ploče i maljevi).  Zemlja upotrijebljena za nasipanje ne smije da sadrži organske i anorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m³ izvedene pozicije.
	
	M3
	166.94

	7.
	Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju do 10km. Pozicija obuhvata utovar, odvoz , istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3 materijala u samoniklom stanju.

Obračun po m³.
	
	M3
	380.28

	
	UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
	

	III
	BETONSKI RADOVI



	Svi betonski i armirano betonski radovi imaju se izvesti sa odgovarajućom kvalifikovanom radnom snagom i u svemu prema postojećim propisima za beton i armirani beton, kao i važećim standardima, uz primenu privremenih tehničkih propisa za beton i armirani beton.
Upotrebljeni materijal takođe mora da odgovara tehničkim uslovima iznetim u napred pomenutim propisima i JUS-u objavljenom u Službnom listu.
Prilikom izlivanja betonskih konstrukcija i delova ne smeju se upotrebljavati dve različite vrste cementa.
U toku radova moraju se izvesti probna ispitivanja odgovarajućih vrsta betona, koja će u konkretnom slučaju naći primenu, kako bi se utvrdio kvalitet betona.
Izrađene oplate moraju biti stabilne, otporne, ukrućene i dovoljno poduprte, da se nebi izvile ili popustile u ma kom pravcu. 

Unutrašnje površine oplate moraju biti ravne, da bi po njihovom skidanju vidne površine betonskih konstrukcija bile ravne sa oštrim ivicama. Za "natur" beton, pripremiti glatku oplatu, vodootporne šper ploče, "doka" panele ili slično. Izrađene oplate sa podupiranjem pre betoniranja moraju biti kontrolisane i "primljene " od strane nadzornog organa.

Pre betoniranja , iskop za temelje i temeljne stope, kao i oplata, moraju biti potpuno spremni i primljeni od nadzornog organa, sa upisom u građevinski dnevnik.

Oplata se mora pre betoniranja dobro pokvasiti, a betonska masa posle mešenja ugrađivati u optimalnom roku. 

Betoniranje se vrši u slojevima od 30cm. Kod spuštanja betona sa veće visine od 1,00m, obavezno upotrebiti levak, da bi se izbegle segregacije agregata.

Površine na kojima se nastavlja betoniranje moraju se brižljivo očistiti i pokvasiti, a delovi koji su oštećeni, moraju se odstraniti i zameniti novim.

Mešanje betona je mašinsko. Ručno mešanje betona može se primeniti samo u izuzetnim slučajevima kada se radi o malim količinama betona i to samo po odobrenju nadzornog organa.

Po završenom betoniranju vršiti zaštitu betona od sunca, mraza i dr. u svemu prema postojećim propisima o betonu i to u trajanju od najmanje 7 dana.

Kod zidova i temelja, u slučaju prekida betoniranja, nastavljanje vršiti stepenasto. Pre betoniranja ostaviti sve predviđene žljebove za instalacije, ventilacije, kao i potrebne otvore po odgovarajućim planovima.

Ako projektom nije drugačije određeno, onda treba sve betone marke MB20 i veće, izraditi tako da imaju vodonepropustivost "V-6". Vodonepropustivost se kontroliše pomoću tri kocke 20x10x20cm posle 28 dana.

Izvođač konstrukcije i elemenata od betona i armiranog betona, mora voditi dokumentaciju kojom dokazuje kako kvalitet ugrađenog materijala, tako i kvalitet izvedenih radova.

Dokumentacija se po pravilu sastoji iz:

-  atesta, kojim se dokazuje da materijali koji čine sastavne delove betona, ispunjavaju uslove date u propisima

-  konstrukcija unetih u dnevnik radova, kojima se dokazuje da su stručna lica izvršila pregled oplate ili skele, pregled postavljanja armature, kao i da se obavljaju sve druge radnje od uticaja na kvalitet betonskih radova (delovanje betona, zaštita i dr.),

-  evidencije u kojima se registruje gde je koji beton ugrađen, odnosno gde su ugrađeni gotovi betonski elementi, kada ovi stižu na gradilište,

-  sprovodnih listova fabrike betona, kako bi se znalo vreme sprovođenja i ugrađivanje betona,

-  oznaka na gotovim betonskim elementima, sa potrebnim atestima.

Za izvođenje betonskih radova može se upotrebiti samo beton za koji je predhodnim ispitivanjem utvrđeno da ispunjava predviđeni kvalitet. Predhodna ispitivanja za beton treba naročito da obuhvataju:

-  istraživanje kvalitetnog agregata i njegovo ispitivanje kvaliteta,

-  iznalaženje i ispitivanje vode koja će se upotrebiti za spravljanje betonske mase,

-  odabiranje, ispitivanje i naručivanje dodataka (aditiva) za beton i hemijska sredstva za zaštitu betona.

Tekuća kontrola betona mora biti organizovana u vidu merenja konstrukcije svežeg betona sa Abramsovim konusom u momentu ugrađivanja. Dozvoljene tolerancije za betonske površine koje se naknadno određuju:

-  dužina i širina objekta , AB ploča i ostali betonski elementi objekta  +1cm

-  visine i kote stubova ± 1cm

-  debljine ploče ± 0,5cm

-  širina i dubina grede i stubova ± 1cm.

Ako se naknadno ne odredđuje betonska površina, tolerancija je upola manja. 

Prsline u podlogama i betonskim podovima se tolerišu ako su širine do 0,5mm, dubine 15mm, te ukoliko su veće, izvedene ploče, pod ili podloga, se neće priznati izvođaču radova, već se iste moraju odstraniti i izvesti nove i to o trošku izvođača radova.

Dozvoljeno vreme za skidanje oplate je:

-   za zidove, stubove i stranice greda    2 dana

-   za ploče raspona do 6m, odnosno grede do 10m   7 dana

-   za ploče i grede raspona preko 6m  14 dana.

Obračun se  vrši po stvarno izvedenim količinama radova.

U cenu za 1m3 , odnosno 1m2 i 1m1 betoniranja obuhvaćeno je: sav materijal sa rasturom, rad, alat, transport, skele, prenos vertikalni i transport do mesta ugradnje, zarada, društveni doprinos, takse i svi ostali troškovi u vezi sa ovim radovima po propisima za strukturu cena.  Cenom po jedinici mere je još obuhvaćeno negovanje i zaštita betona.

Armatura se obračunava i plaća posebno kroz odgovarajuće pozicije radova.

Obaveza je izvođača da prije ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao da se obavi pregled oplate i armature.

Izvođač  je odgovoran  za sprovođenje  i analizu  odgovarajućih  ispitivanja  propisanih  PBAB-om  i odgovarajućim jugoslovenskim standardima, kao i za uzimanje potrebnih podataka iz rezultata tih ispitivanja  u toku izvođenja  radova.  Saglasno  ovom  poglavlju  izvođač  je dužan  da na zahtjev Nadzora, tokom izvođenja radova od betona, uzme i čuva betonska tijela za ispitivanje, u uslovima konstrukcije. Izvođač je dužan da sve troškove nabavke i rada opreme za uzimanje uzoraka za ispitivanje,  kao i sve troškove na uzimanju uzoraka i ispitivanju,  obuhvati ponuđenom  jediničnom cijenom  odgovarajućih  pozicija  radova,  u  svemu  prema  odredbama  ovog  odjeljka  i  zahtjevu nadzora.  



	
	BETONSKI RADOVI



	1
	Izrada  temeljne konstrukcije - TEMELJNE TRAKE (80/40cm, betonom MB30 (C25/30), V6,), u potrebnoj ivičnoj oplati, ispod objekta, sa pripremljenim ankerima za stubove i zidna platna. U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m³ ugrađenog betona zajedno sa oplatom.
	
	M3
	31.24

	2
	Izrada armiranobetonskih potpornih ukopanih zidova podruma (d=20cm, MB30 (C25/30), V6) u potrebnoj oplati u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta.  Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m³ ugrađenog betona zajedno sa oplatom.
	
	M3
	43.11

	3.
	Izrada armiranobetonskih horizontalnih serklaža i greda (MB30 (C25/30)) pravougaonog presjeka, u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona . Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom i podupiračima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad i njegovanje. Količinom su obuhvaćene i kose grede iznad tavanskog prostora. Obračun po m³ ugrađenog betona zajedno sa oplatom.


	
	M3
	9.03

	4.
	Izrada armirano-betonskih vertikalnih serklaža i stubova (MB30 (C25/30)) pravougaonog i kvadratnog poprečnog presjeka, u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad i njegovanje. Obračun po m³ ugrađenog betona zajedno sa oplatom.
	
	M2
	15.4

	5.
	Izrada armirano betonske ploče   u objektu na tlu (MB30, d= 15cm) u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je  spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona . Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.  Obračun po m² gotove ploče.
	
	M2
	205.26

	6.
	Izrada armirano betonskih punih ploča (debljine 15cm, MB30 (C25/30)) - međuspratnih tavanica u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je  spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona . Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Cijenom obuhvatiti i izradu ojačanja na dijelu otvora za prolaz ventilacionih i dimnjackih kanala. Obračun po m² gotove ploče.
	
	m
	681,02

	7.
	Izrada armirano betonski kosih punih ploča debljine 15cm unutrašnjeg stepeništa  sa istovremenom izradom stepenika dimenzije 16x30cm, prema projektu, u glatkoj oplati. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je  spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30 (C25/30). Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m² izvedenog stepeništa, uključujući i izradu stepenika, zajedno sa oplatom.
	
	M2
	35.34

	8.
	Izrada armirano betonskih ploča debljine 15cm stepenišnih međupodesta u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je  spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona  . Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m² gotove ploče.
	
	M2
	28.96

	
	UKUPNO BETONSKI
	

	
	
	

	IV
	ARMIRAČKI RADOVI






	
	
	
	
	

	1.
	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature.  Obracun po kg ugradjene armature.

GA 240/360

RA 400/500

MA 500/560
	
	Kg

Kg

kg
	3535.98

9883.98

12674.77

	
	UKUPNO

	
	
	
	
	

	V
	ZIDARSKI RADOVI



	
	Sav materijal upotrebljen za zidove i ostale zidarske radove, mora da odgovara tehničkimpropisimai standardima.

Zidanje mora biti čisto, izvršeno u pravilnim i horizontalnim redovima, sa propisanim vezama. Najmanja parčad 1/2 opeke ili 1/2  blokova, sa potpuno ispunjenim spojnicama žitkim malterom. Iscureli malter se mora mistrijom kresati dok je svež. Vertikalne figure u celosti moraju biti ravne i vertikalne pod viskom. Za pregradne zidove ispustiti šmorceve iz masivnih zidova u svakom četvrtom redu sa ispadima od 1/2opeke ili 1/2  blokova.

Ukoliko se pregradni zid sučeljava sa stubovima vezu između zida i stuba, kao i izradu seizmičkih vertikalnih  i horizontalnih serklaža, izvršiti po propisima o zidanju na seizmičkim područjima i po opisu u pojedinim pozicijama ovog predračuna. Ukoliko se veza ne može dobro postići, onda ubaciti pri krajevima pregradnog zida u svaku treću spojnicu betonsko gvožđe Ø6 mm i ankerovati za noseći zid. Parapetne zidove i sve ispune skeleta, vezati na način sa stubom kao i pregradne zidove. Opeka i blokovi moraju da budu suvi, dobro pečeni, bez kreča, jasnog zvuka pri udaru, pravilnog oblika i ivica.

Prelomna površina mora da ima jednak sastav kao i da odgovara propisima i predviđenim markama  iz statičkog proračuna. Neposredno pre zidanja opeku i blokove kvasiti, da se opeke oslobode prašine, prekontroliše dejstvo eventualnog kreča i šalitre u materijalu.

Obračun radova se obavlja prema  1m², 1m³ ili komadu obavljenih određenih zidarskih radova.

Ozidan zid mora imati vertikalnost  ±1cm mereno letvom dužine 2,5m. Ukoliko su odstupanja veća, izvođaču radova se neće priznati izvedeno zidanje, a nadzorni organ će doneti odluku da će se zid rušiti. Svi ispadi iz zidnih površina predviđenih projektom i detaljima, obračunati su u kubaturu i neće se posebno obračunavati u cijeni zidanja. 

Predviđeno je ostavljanje svih potrebnih otvora, žljebova ili rupa za instalacije ili druge svrhe.

Cenom zidanja obuhvaćeno je i ugrađivanje u otvore i dr. svih delova za ugrađivanje stolarije, bilo od drveta ili gvožđa, kako to detaljima bude predviđeno, kao i obrada zidova i elemenata nakon ugradnje.

Otvori za vrata i prozore i dr. odbijaju se od kubature zidova, zajedno sa nadprozornikom ili nadvratnom gredom, s tim što se zupci  "kventovi" od opeke, ako ih ima obračunavaju u kubaturu zida sa punom debljinom zida. Otvori se odbijaju prema zidarskim merama i Građevinskim normama.



	1.
	Zidanje zidova od giter bloka debljine 20cm . Za zidanje koristiti tankoslojni malter, koji je potrebno nanositi kako na horizontalne, tako i na vertikalne dodirne površine (spojnice) . Prije zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom. Prvi red blokova postavljati na produžnom malteru suvlje konzistencije, u razmjeri cement:kreč:pijesak 1:2:6, debljine 2cm. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali. Eventualna usijecanja za serklaže ulaze u cijenu zidanja.   Nadvratnike i nadprozornike (20/20cm) uraditi betonom MB30, i armirati sa ±2RØ12, UØ8/20cm. Nadvratnici i nadprozornici se ne obračunavaju posebno već ulaze u jedinačnu cijenu zida zajedno sa  armaturom.  Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i izrada skele. Obračun po m³ ozidanog zida sa odbijanjem otvora. Obračun po m³.
	
	M3
	  187.87   

	2.
	Zidanje pregradnih zidova od pregradnog giter bloka debljine 12cm. Za zidanje koristiti tankoslojni malter, koji je potrebno nanositi kako na horizontalne, tako i na vertikalne dodirne površine (spojnice) . Prije zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom. Prvi red blokova postavljati na produžnom malteru suvlje konzistencije, u razmjeri cement:kreč:pijesak 1:2:6, debljine 2cm. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali. Eventualna usijecanja za serklaže ulaze u cijenu zidanja.   Nadvratnike i nadprozornike (12/20cm) uraditi betonom MB30, i armirati sa ±2RØ12, UØ8/20cm. Nadvratnici i nadprozornici se ne obračunavaju posebno već ulaze u jedinačnu cijenu zida zajedno sa  armaturom.  Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i izrada skele. Obračun po m² ozidanog zida sa odbijanjem otvora. Obračun po m².
	
	M2
	408.87

	3.
	Malterisanje unutrašnjih zidova i stubova produznim malterom, sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. Obrada špaletni oko otvora je obuhvaćena ovom pozicijom i neće se posebno obračunavati. Malterisanje izvoditi nakon ugrubo postavljenih instalacija. Obračun po m² malterisanog zida sa odbijanjem otvora. U cijenu ulazi sav rad i potreban materijal, transport, skela i rad.
	
	M2
	2.567.20

	4.
	Malterisanje plafona produznim malterom sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. Obrada ivica greda je obuhvaćena ovom pozicijom i neće se posebno obračunavati. Malterisanje izvoditi nakon ugrubo postavljenih instalacija. Obračun po m² malterisanog plafona. U cijenu ulazi sav rad i potreban materijal, transport, skela i rad.
	
	m²
	      496,83   

	
	
	
	
	

	5.
	Malterisanje donje i bocne površine stepeništa i podesta,  sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina i postavljanjem ivičnih pocinčanih lajsni. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. Malterisanje izvoditi nakon ugrubo postavljenih instalacija. Obračun po m² plafona. U cijenu ulazi sav rad i potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad.
	
	m²
	        81,87   

	6.
	Malterisanje zidova na terasama cementnim malterom 1:3 u dva sloja sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina. Pijesak za spravljanje maltera od prosijanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. Omalterisane površine moraju biti u skladu sa postojećom fasadom. Obrada ivica je obuhvaćena ovom pozicijom i neće se posebno obračunavati. Obračun po m² malterisane površine računajući sav materijal, rad i skelu.
	
	m²
	        53,10   

	7.
	Izrada cementnih košuljica sa polipropilenskim vlaknima debljine 4-6cm, ravnomjerno trodimenzionalno raspoređenim u estrihu, preko sloja hidro i termoizilacije , u projektovanom padu, kao podloge za dalju obradu poda. Završna obrada perdašenje. Radove izvesti u svema prema uputstvima proizvođača. Obračun po m² izvedene površine računajući sav rad i materijal.
	
	m²
	797,65   

	8.
	Izrada cementnih košuljica na stepenisnim krakovima i podestima, sa polipropilenskim vlaknima debljine 4-6cm, ravnomjerno trodimenzionalno raspoređenim u estrihu, preko sloja hidro i termoizilacije , u projektovanom padu, kao podloge za dalju obradu poda. Završna obrada perdašenje. Radove izvesti u svema prema uputstvima proizvođača. Obračun po m² izvedene površine računajući sav rad i materijal.
	
	m²
	       73,68   

	9.
	Zidanje dimnjaka od dimnjackog šljako bloka Ø160. Za zidanje koristiti šamotni malter. Prije zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i izrada skele. Obračun po m' ozidanog dimnjaka. Obračun po m'.
	
	M1
	132.20

	10.
	Zidanje ventilacionih kanala iz kuhinja i kupatila od ventilacionih dvokanalnih blokova (zbirnih i prelaznih) dimenzija 410x250x190mm. Za zidanje koristiti tankoslojni cementni malter. Prije zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i izrada skele. Obračun po m' ozidanog ventilacionog kanala. Obračun po m'.
	
	M1
	286.40

	
	Ukupno zidarskih radova:



	
	
	
	
	

	VI
	IZOLATERSKI RADOVI



	
	Izolaterski radovi koji se izvode, prema nameni se dele na: hidro, termo i zvučne izolacije.

Izolaterski radovi rade se u svemu prema standardima za ovu vrstu radova. Svi materijali koji se predviđaju za ugrađivanje u izolacije, moraju po svom sastavu, fizičko-mehaničkim osobinama i obliku, odgovarati uslovima iz  standarda za dotične izolacione materijale. Ukoliko za pojedine od predviđenih materijala ne postoje standari, za njih mora postojati uverenje o kvalitetu stručne organizacije registrovane za tu delatnost, da se isti mogu primijeniti za predmetne ili slične izolacije ili u takvim kombinacijama koje odgovaraju propisanim  standardima.

IZRADA HIDROIZOLACIJE

Pre početka hidroizolacionih radova podloge se moraju pregledati i činjenično stanje konstatovati zapisnički ili u građevinskom dnevniku. Hidroizolacioni radovi se smiju izvoditi samo preko kvalitetnih podloga, a propisima o hidroizolacijama regulisano je pitanje kvaliteta raznih podloga u pogledu čvrstoće, ravnine i suvoće. Pri izvođenju hidroizolacija moraju se ugraditi svi predviđeni premazi, namazi ili nanosi i slojevi, a u toku izvođenja radova, ne smiju se vršiti nikakve izmjene.

U toku samog izvođenja hidroizolacionih radova ili poslije njihovog završetka, dok je hidroizolacija  još nezaštićena, ne smije se preko nje hodati (sem radnika na hidroizolaciji), a posle završetka radova na hidroizolaciji, mogu se izvoditi samo oni građevinski radovi koji su samo u vezi sa izradom slojeva zaštitnih premaza i namaza izvedene izolacije.

OBRAČUN IZVEDENIH IZOLATERSKIH RADOVA:

Obračun ovih radova se vrši po m2 sa svim potrebnim pratećim radovima, ako u  predračunu nije drugačije naznačeno, odnosno drugačije ugovoreno između investitora i izvođača.

U cijenu  za m2 izvedene izolacije uračunati su : sav ugrađeni materijal sa rasturom, rad alat, oplata, skele sa koeficijentom amortizacije, podupiranje, zarade, sve vrste prenosa i transporta, društveni doprinosi, takse, kao i  svi ostali troškovi u vezi sa ovim radovima, po propisima i Zakonom određenim uslovima za formiranje i određivanje strukture cijena.

	1.
	Izrada  vertikalne hidroizolacije oko ukopanih zidova, uz prethodnu pripremu podloge. Hidroizolaciju izvesti tako da se prvo na očišćenu i ravnu podlogu izvede premaz bitulitom. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Nakon toga položiti  dva unakrsna sloja hidroizolacione bitumenske trake.  Jedna hidroizolaciona traka je sa uloškom od aluminijumske folije, a druga sa uloškom od staklenog voala, trake su debljine d=4 mm. Prvi sloj se vari za podlogu sa varenim preklopima, a drugi sloj se 100% vari za prvi. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Preklope izvesti min. 10 cm. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije.  Obračun po m² izvedene vertikalne hidroizolacije, računajući nabavku, izradu i sav rad i preklope.
	
	m²
	189.06

	
	Izrada hidroizolacije podne ploče. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Nakon toga položiti  sloj hidroizolacione bitumenske trake. Hidroizolaciona traka je sa uloškom od aluminijumske folije debljine d=4 mm. Hidroizolaciju podići uz zidove za 20cm. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Obračun po m² izvedene vertikalne hidroizolacije, računajući nabavku, izradu i sav rad, preklope i podizanje izolacije uz holkere
	
	m²
	218,65   

	
	
	
	
	

	3.
	Izrada horizontalne hidroizolacije u sanitarnim čvorovima. Hidroizolaciju izvoditi hladnim premazima u sledecim slojevima gledano od ploce: 1x hladan premaz bitulitom, 1x premaz "Poliazbitolom" ili ekvivalent, u svjež nanos utopiti staklenu mrezicu, 1x premaz "Poliazbitolom" ili ekvivalent, 24-48 časova nakon nanošenja prvog sloja. Podloga na koju se postavlja hidroizolacija mora biti bez prisustva prašine, prljavština, slabo vezanih djelova, ulja, masnoća, cementnog mlijeka.  Prodori cijevi, instalacija, moraju biti na propisan način obrađeni i u potpunosti zaptiveni. Hidroizolaciju podići uz zidove za 15cm iznad poda i povezati sa vertikalnom hidroizolacijom na zidovima. U cijenu je neophodno uračunati sav rad i prateći materijal neophodan za ugradnju, kao i izradu holkera.   Obračun po m² osnove. Podizanje uz zidove uračunati u cijenu.
	
	m²
	     55,74   

	4.
	Izrada dvokomponentne horizontalne hidroizolacije, na sloju cementnog estriha na terasama, od dvokomponentnog maltera, ojačanog  vlaknima, sa vrlo niskim modulom elastičnosti, na bazi cementa, modifikovan sa specijalnim polimerima otpornim na alkalije, koji sadrži agregat sitne granulacije i odgovarajuće aditive za vodonepropusnost. Podloga na koju se postavlja hidroizolacija mora biti bez prisustva prašine, prljavština, slabo vezanih djelova, ulja, masnoća, cementnog mlijeka.  Prodori cijevi, instalacija, moraju biti na propisan način obrađeni i u potpunosti zaptiveni. Hidroizolaciju nanositi u dva sloja, upotrebom gletera, debljine 2mm, u svemu prema uputsvima proizvođača. Hidroizolaciju podići uz zidove za 15cm iznad poda. U cijenu je neophodno uračunati sav rad i prateći materijal neophodan za ugradnju, kao i izradu holkera.   Obračun po m² osnove. Podizanje uz zidove uračunati u cijenu.
	
	m²
	35,25   

	5.
	Izrada vertikalne hidroizolacije u mokrim čvorovima u visini od 1,80m od poda (oko tuš kabina).  Hidroizolaciju uraditi od dvokomponentnog maltera, ojačanog  vlaknima, sa vrlo niskim modulom elastičnosti, na bazi cementa, modifikovan sa specijalnim polimerima otpornim na alkalije, koji sadrži agregat sitne granulacije i odgovarajuće aditive za vodonepropusnost. Podloga na koju se postavlja hidroizolacija mora biti bez prisustva prašine, prljavština, slabo vezanih djelova, ulja, masnoća, cementnog mlijeka.  Hidroizolaciju nanositi u dva sloja, upotrebom gletera, debljine 2mm, u svemu prema uputsvima proizvođača. U cijenu je neophodno uračunati sav rad i prateći materijal neophodan za ugradnju.  Obračun po m² . Napomena: Sva preklapanja uracunati u jedinicnu cijenu radova. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije.
	
	m²
	     54,80   

	6.
	Nabavka i ugradnja vertikalne termoizolacije ukopanih zidova podruma pločama od stirodura debljine 3cm, koji istovremeno sluzi i kao mehanicka zastita hodroizolacije. Izolacione ploče se postavljaju na zid, tj. na slojeve hidroizolacije lijepljenjem polimer-cementnim lijepkom koji se nanosi na ploče linijski po obimu i tačkasto po površini ploče. Obračun po m² postavljene termoizolacije.
	
	m²
	198,06   

	7.
	Nabavka i ugradnja vertikalne zastite hidro i termoizolacije zidova podruma cepastom folijom. Obračun po m² postavljene termoizolacije.
	
	m²
	198,06   

	8.
	Nabavka i ugradnja horizontalne termoizolacije na podovima objekta od ploča od stirodura postojane gustine. Koeficijent toplotne provodljivosti λD=0.039 W/mK, klasa negorivosti A1, klasa stišljivosti CP3. Termoizolacione ploče su debljine 3cm. Cijenom stavke obuhvatiti i postavljanje PVC folije d=0,01cm kao zaštite, kako se termoizolacija ne bi oštetila prilikom izrade cementne košuljice ili sloja za pad. Obračun po m² postavljene termoizolacije sa PVC folijom.
	
	m²
	807,33   

	9.
	Nabavka i ugradnja termoizolacije na kosom krovu. Termoizolacija je od ploča kamene mineralne vune, postojane gustine. Koeficijent toplotne provodljivosti λD=0.038 W/mK, klasa negorivosti A1, klasa stišljivosti CP3, otpornost prema protoku vazduha r>5kPa.s/m³. Termoizolacione ploče su debljine 10cm i montiraju se u okviru drvenog roga krovne konstrukcije. Proizvod se isporučuje u PE termoskupljajućoj foliji. Obračun po m² postavljene termoizolacije sa PVC folijom.
	
	m²
	290.31

	10.
	Nabavka i ugradnja paropropusne vodonepropusne folije na krovu objekta,  preko daščane podloge.  Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. Obračun po m² računato po kosini.
	
	m²
	290.31

	
	Ukupno izolaterskih radova:

	
	
	
	
	

	VII
	TESARSKI RADOVI



	
	Opšti uslovi  

Sve radove izvesti od zdrave i suve piljene građe , a prema detaljima iz projekta.  Upotrijebljena građa mora odgovarati propisima JUS-a D.A O. 020. Krovnu konstrukciju izvesti od odgovarajućih profila građe  tačno po projektu sa svim naznačenim okovima, spojevima i sidrenjem.  Letvisanje krova izvesti od odgovarajućih letava, odnosno gredica. Krovna konstrukcija se obračunava po m² horizontalne projekcije, a letvisanje iste po m² projekcije na kosinu krova.

U  cijenu  odgovarajućih  pozicija  uračunati su i sljedeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obilježavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova.

Gradilišni transport.

Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

	1.
	Izrada  drvene krovne konstrukcije, od čamove građe II klase, preko armirano betonske konstrukcije. Konstrukciju izvoditi pažljivo, u svemu prema detaljima iz projektne dokumentacije i statičkom proračunu.  Na mjestu oslanjanja drvene konstrukcije postaviti podmetace  i fiksirati ih za ab element. Građu je potrebno prije postavljanja pokrivača premazati sredstvom za trajnu zaštitu od insekata, požara i truljenja. Obračun po m² drvene konstrukcije mjereno u osnovi , a cijena obuhvata sav rad i materijal računajući i sve premaze.
	
	m²
	255,70

	2.
	Nabavka i postavljanje podloge  preko rogova drvene konstrukcije od dasaka debljine 24mm.  Obračun po m² mjereno po kosini, a cijena obuhvata sav rad i materijal računajući i sve premaze.
	
	m²
	275,31

	3.
	Nabavka materijala i letvisanje krova  gredicama 4/5cm. Letve se postavljaju, u pravilnim razmacima, u pravcu pada krovne ravni i paralelno sa sljemenom. Letve se postavljaju preko krovne konstrukcije, - podužne niz krov, a preko njih letve paralelne sa sljemenom, za stvaranje vazdušnog prostora ispod krovnog pokrivača. Koristiti zdravu rezanu građu II klase, koju treba prethodno zaštiti od crvotočine i truljenja, a sve izvesti po detaljima iz glavnog projekta. Obračun po m² mjereno po kosini, a cijena obuhvata sav rad i materijal računajući i sve premaze.
	
	m²
	275,31

	
	Ukupno tesarskih  radova:

	
	
	
	
	

	VIII
	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

	
	Opšti uslovi

Sve radove na krovnim površinama izvesti u svemu prema priloženim detaljima u projektu sa kvalitetnim materijalom. Ovim radovima obuhvaćena je izrada završnog dijela sloja prohodnih i neprohodnih krovova. Cijenom je obuhvaćena nabavka i ugradnja svih potrebnih materijala, pomoćnih elemenata i alata za izradu ovih radova. Svi radovi koji prethode izradi krovnih radova moraju se izvesti odgovarajućim redosljedom, na način kako je to projektom predviđeno. Prije početka izvođenja krovnih radova mora se izvršiti kontrola i provjera ispravnosti izvedenih radova koji bi mogli uticati na stabilnost, kvalitet i trajnost ugrađenog materijala i nalaze unijeti u građevinski dnevnik. Svi materijali predviđeni za obradu krovnih ravni moraju biti ispravni i po svom sastavu, fizičko-mehaničkim osobinama, obliku i boji odgovarati projektovanim uslovima.

Za sav materijal ugrađen na krovnim površinama obavezno priložiti odgovarajuće ateste od proizvođača. Obračun za ove radove vrši se po m² izvedenih radova pokrivanja.

	1.
	Pokrivanje krova objekta  aluminijumskim bojenim limom d=0,68mm, trapezoidno profilisanim,  preko drvenih letvi, a u svemu prema detaljima iz projekta. Pokrivanje vršiti nakon završetka svih radova na drvenoj krovnoj konstrukciji, kao i postavljanju termoizolacije. Ugradnja se vrši  preko drvene konstrukcije. Obračun po m² pokrivene površine - računato u nagibu, a cijena obuhvata i ugradnju opšivka sljemena  i grbina krova ravnim čeličnim  plastificiranim limom.
	
	m²
	270,31

	
	Ukupno krovopokrivackih  radova:

	
	
	
	
	

	IX
	LIMARSKI RADOVI

	
	Opšti uslovi

Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:  prema opisima   pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama  TU.XVII.  JUS.C.B4.081 JUS.C.E4.02  i tehničkim propisima. U cijenu odgovarajućih pozicija uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  posebnih napomena u tekstu:

Obiljžavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za   potrebe  radova.

Formiranje potrebnih prevoja i okapnica, svi vezni, spojni i pomoćni materijali.

Izrada, postavljanje, premještanje i  demontaža  skele  za  potrebe radova prema GN.601. 

Gradilišni transport.

Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

Prije početka limarskih radova svi prethodni građevinski radovi moraju biti završeni kako bi se limarski radovi odvijali u normalnim uslovima. Gvozdeni djelovi koji dolaze u neposredan dodir sa površinom od pocinčanog lima moraju biti pocinčani odnosno izolovani olovnim limom. Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao i lim. Sve podloge preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i pripremljene za rad. Nitovanje i lemljenje vršiti  kod krovova kod kojih se zahtijeva potpuna vodonepropustljivost. Sve okapnice izraditi širine 3cm odmaknute od zida 4cm, ivice pritegnuti uza zid pocinkovanom žicom i ekserom na razmaku od 25cm. Kod prozorskih solbanaka lim poviti najmanje 4cm i prikovati ekserčićima na razmaku od 5cm.

	1.
	Izrada i montaža  olučnih vertikala  Ø100mm od  fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima, prema projektu.Olučne cijevi potrebno je izvesti sa svim potrebnim ankerima i obujmicama, sa svim potrebnim veznim i spojnim materijalom.   Obračun po m1 izvedenog oluka, zajedno sa sabirnim kazančetom na spoju horizontalnog oluka i vertikalne olučne cijevi, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.
	
	m
	   83,05   

	2.
	Izrada i montaža  horizontalnih oluka od  fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima, prema projektu.Olučne cijevi potrebno je izvesti sa svim potrebnim ankerima i obujmicama, sa svim potrebnim veznim i spojnim materijalom.   Obračun po m1 izvedenog oluka kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.
	
	m
	   33,20   

	3.
	Nabavka materijala i izrada uvodne lajsne RS30cm, od  fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Cijenom obuhvatiti sve radove potrebne za ugradnju lajsne. Obračun po m1 izvedene lajsne, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.
	
	m
	33,20   

	4.
	Nabavka materijala i izrada vjetar lajsni RS50cm, od  fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Cijenom obuhvatiti sve radove potrebne za ugradnju lajsne. Obračun po m1 izvedene lajsne, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.
	
	m
	98,52  

	5.
	Izrada opšiva oko ventilacionih kanala i dimnjaka, od  fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima,debljine 0,68mm. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Cijenom obuhvatiti sve radove potrebne za ugradnju opšiva; ugradnju limova, izradu dilatacija, kitovanje trajno elastičnim kitom , kao i izradu sloja ter papira. Obračun po komadu izvedene opšivke, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.
	
	kom
	6

	   6.
	Nabavka materijala i opsivanje dimnjackih i ventilavionih kanala - dio iznad krovnih ravni, od  fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima,debljine 0,68mm RS 2x85cm. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Cijenom obuhvatiti sve radove potrebne za ugradnju opšiva; ugradnju limova, izradu dilatacija, kitovanje trajno elastičnim kitom , kao i postavljanje termoizolacije od kamene vune debljine 5cm oko kanala, a ispod lima. Obračun po komadu izvedene opšivke, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom i postavljanjem kape dimnjaka i ventilacionog kanala od lima.
	
	kom
	6

	7.
	Nabavka i ugradnja al. snjegobrana na krovnoj površini. Snegobrani se rade potpuno mašinski (presovanjem). Profil snegobrana je ojačan dubokim rebrima. Kritična mesta na snegobranu (duža strana trougla i vrh sa kukom za kačenje) su dodatno ojačani (grifovani). Spajanje (pri formiranju trougla) se vrši mehanički (pertlovanjem), što osigurava najbolji spoj za razne materijale. Proizvodi se od pocinkovanog lima. Pocinkovani snegobrani se naknadno plastificiraju u odgovarajuće boje. Snjegobrani se pričvrščuju pomoću šarafa sa neoprenskom podloškom. Optimalni razmak između snjegobrana iznosi jedan metar a slažu se najmanje u 2 reda.
	
	kom
	80

	
	Ukupno limarskih  radova:

	
	
	
	
	

	

	X
	MOLERSKOFARBARSKI RADOVI





	
	
	

	
	Opšti uslovi:

Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima   pojedinih pozicija,  opštim  uslovima,   normama   TU.X.,    TU.XI., JUS.U.F2.013 i tehničkim propisima.  

U cijenu odgovarajućih pozicija uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  posebnih napomena u tekstu:

Obilježavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za   potrebe  radova.

zrada uzoraka.

Dovođenje podloge u ispravno stanje.

Izrada, postavljanje, premeštanje i  demontaža  skela  za  potrebe radova, prema GN.601.

Gradilišni transport.

Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

	1
	"Gletovanje i bojenje unutrašnjih zidova poludisperzivnom  bojom. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Ton po izboru investitora. Ispravljanje  toniranim disperzivnim kitom i glet masom. Završno  bojenje  dva  puta. Obračun po m² računajući sav matrijal, rad i potrebnu skelu.

"
	
	m²
	2,565.17   

	2.
	"Gletovanje i bojenje plafona u objektu poludisperzivnom  bojom. Impregniranje. Predbojenje.  Ispravljanje  toniranim disperzivnim kitom i glet masom. Završno  bojenje  dva  puta. Obračun po m² računajući sav matrijal, rad i potrebnu skelu.

"
	
	m²
	574.15   

	
	Ukupno molersko farbarskih  radova:





	
	
	
	
	

	XI
	FASADERSKI RADOVI








	
	Opšti uslovi:

Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisimapojedinih pozicija,  opštim  uslovima,   normama  i  tehničkim propisima. 

U cijenu odgovarajućih pozicija uračunati su i sljedeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  posebnih napomena u tekstu:

Obilježavanje,  snimanje  i  prenošenje  mera  za   potrebe  radova.

Izrada uzoraka.

Dovođenje podloge u ispravno stanje.

Izrada, postavljanje, premještanje i  demontaža  skela  za  potrebe radova, prema GN.601.

Gradilišni transport.

Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

Obaveza je izvođača fasaderskih radova da striktno poštuje dinamički plan i omogući izvođačima drugih radova da se koriste fasadnom skelom.

	1.
	Termo-fasada. Izrada termo fasade od mineralnog termoizolacionog materijala stabilnog oblika i otpornog na pritisak. Ploče moraju biti ekološki podobne,  lako obradive, difuziono otvorene, negorive i nezapaljive (klasa negorivosti A1), vodootporne, reciklirajuće, mineralne i masivne, da apsorbuju zvuk, stabilnog oblika i otporne na pritisak, nestišljive. Podloga na koju se lijepe termoizolacione ploče mora biti pogodna za lijepljenje što podrazumijeva da mora biti suva i čista, bez ikakvih ostataka koji bi mogli spriječiti ispravno lijepljenje. Podloga se mora očistiti od ostataka betona i maltera. Izvršiti nanošenje lakog tankoslojnog  maltera nazubljenom gletericom po cijeloj površini ploča. Temoizolacione ploče postavljati na površinu zida uz pritisak i pomjeranje do druge termoizolacione ploče, radi boljeg prijanjanja ploča na podlogu.

U slučaju neravne podloge, izvršiti nanošenje maltera na termoizolacijone ploče linijski  po ivicama i u sredini u debljini od 8mm. 

Svaku mineralnu termoizolacionu ploču je potrebno usidriti u zid, primjenom plastičnog sidra (po jedno sidro u sredini ploče, osim na svim uglovima objekta gdje se ploče sidre sa po dva sidra), koje se pokriva takođe slojem tankoslojnog lepka. Na montirane i usidrene termoizolacione ploče potrebno je izvesti rabiciranje površina odnosno spojeva termoizolacionih ploča - nazubljenom gletericom se nanosi sloj lakog lepka u debljini od 5mm, u koji se utisne tekstilno staklena mrežica težine 160g/m². Staklenu mrežicu je neophodno prepustiti sa svih strana termoizolacione ploče za po min 50cm. Nakon susenja lepka  nanijeti zavrsni sloj od silikatnog maltera u boji po izboru investitora.

Prije početka postavljanja termo ploča moraju biti završeni sledeći radovi:

*krov i svi simsovi-strehe

*horizontalni i vertikalni oluci

*ugrađeni okviri fasadne bravarije (vrata i prozori)

*izvedene instalacije na spoljašnjim zidovima

*završen i osušen unutrašnji malter i estrih

*postavljeni solbanci

U toku izvođenja fasade temperatura vazduha, podloge, maltera i ljepila ne smije biti ispod +5°C niti iznad +35°C. Malteri se ne smiju nanositi u uslovima jakog vjetra, kiše i magle.

U cijenu uračunati nabavku, ugradnju kompletnog materijala, pripremne radnje, pripremu podloge, izradu termo fasade u opisanim slojevima i izradu potrebne skele. Obračun po m² izvedene fasade.


	
	m²
	891.12   

	
	Ukupno fasaderskih  radova:





	
	
	
	
	

	XII
	Razni radovi
	
	
	

	
	Opšti uslovi:

Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu od navedenih grupa radova, a moraju se izvesti.

Obilježavanje,  snimanje  i  prenošenje  mera  za   potrebe  radova.

Izrada uzoraka.

Dovođenje podloge u ispravno stanje.

Izrada, postavljanje, premještanje i  demontaža  skela  za  potrebe radova, prema GN.601.

Gradilišni transport.

Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

Obaveza je izvođača fasaderskih radova da striktno poštuje dinamički plan i omogući izvođačima drugih radova da se koriste fasadnom skelom.

	1.
	Nabavka, nasipanje i razastiranje sloja humusa i šljunka oko objekta, u sloju debljine 10cm+10cm, u svemu prema detalju iz projekta. Obračun po m³ nasutog sloja.
	
	m³
	50.27   

	2.
	Ozelenjavanje površine oko objekta. Priprema, planiranje, nabavka i sjetva trave, sa valjanjem i zalivanjem 0,50gr∕m².  Obračun po m².
	
	m²
	171.35   

	3.
	Betoniranje trotoara, prilaznih staza i rampi lakoarmiranim (Q188) betonom MB30, debljine 12cm.  Obračun po m².
	
	m²
	285.65   

	
	Ukupno raznih  radova:





	XIII
	Montazerski radovi





	
	
	

	
	Opšti uslovi:

Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama i tehničkim  propisima.  

U cijenu odgovarajućih pozicija uračunati su i sljedeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  posebnih napomena u tekstu:

Obilježavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova.

Izrada uzoraka.

Izrada, postavljanje, premještanje i  demontaža  skela  za  potrebe radova, prema GN.601.

Gradilišni transport.

Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

	1.
	Nabavka materijala i izrada monolitnog spuštenog  plafona u sanitarnim čvorovima objekta od vlagootpornih  gipskartonskih ploča d=12.5 mm na standardnoj metalnoj podkonstrukciji. U cijenu je uračunata izrada spojeva bandažnim trakama, kitovanje i gletovanje spojeva, podkonstrukcija i pribor za vješanje, kao i upotreba skele. Plafon montirati na projektovanu visinu. Jediničnom cijenom obuhvatiti i sva bušenja i ukrajanja ploča, što se neće posebno plaćati. Ova pozicija obuhvata i izradu svih kaskada i bočnog (vetikalnog i kosog) zatvaranja plafonskih površina i neće se posebno obračunavati. Obračun po m² kompletno izvedene pozicije.
	
	m²
	53.75   

	2.
	"Nabavka materijala i montaža gipsanih plafona ispod kosog krova, gipskartonskim pločama d=12.5mm. Oblaganje se izvodi na podkonstrukciji sa 2 sloja  vatrootpornih ploča debljine 12,5mm, koje se pričvršćuju  mašinskim vijcima. Kačenje profila se izvodi preko držača (distancera). Na profile se lijepi traka za zvučnu izolaciju. Profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice. Spojevi prvog i drugog  sloja vatrootpornih ploča se međusobno smiču. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću  mase za ispunu spojeva. U cijenu ulazi i izrada spojeva bandažnim trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva, podkonstrukcija i pribor za vjesanje. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanja ploča za montažu svjetiljki što se neće posebno plaćati. Ova pozicija obuhvata i izradu svih kaskada i bočnog (vertikalnog i kosog ) zatvaranja plafonskih površina i neće se posebno obračunavati.  

"
	
	m²
	177.32   

	3.
	Nabavka materijala i montaža jednostrane obloge instalacijskih i ventilacionih vertikala, duplim vlagootpornim gipskartonskim pločama d=2x12.5mm, sa toplotnom izolacijom debljine 5cm, razvijene širine do 50cm, koji se postavljaju na standardnoj metalnoj podkonstrukciji debljine 75mm od čeličnih pocinkovanih profila debljine lima 0,6mm. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću mase za ispunu spojeva. U cijenu ulazi i izrada spojeva bandažnim trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva, podkonstrukcija i pribor za vjesanje. Cijenom obuhvatiti upotrebu lako pokretne skele. Obračun po m'.
	
	m
	150.00   

	
	Ukupno montazerskih  radova:





	
	
	
	
	

	XIV


	Stolarski radovi





	
	
	

	
	Opšti uslovi:

Ponuđena cijena obuhvata sve iz opisa: nabavku materijala, izradu, transport i ugradnju sa štokom, krilima, okovom i bravom.  Mjere uzeti i provjeriti na licu mjesta.



	1
	Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova na podrumskim ostavama od drvene camove letve, a u svemu prema detaljima iz projekta. Zidovi su snabdjevena kompletnim potrebnim okovom i finalno obojena. Obracun po m2.
	
	m²
	79.90   

	2.
	"Vrata na podrumskim ostavama. Štok vrata od drvene camove letve. Vratno krilo je  od vertikalnih camovih letvi.

Vrata su snabdjevena kompletnim potrebnim okovom, bravom za zaključavanje i finalno obojena, u svemu prema semama stolarije.  Oznaka seme 2. Dimenzije 70/210cm. Obracun po komadu.

"
	
	kom
	15.00

	3.
	Jednokrilna vrata. Štok vrata i lajsne su od barenog punog drveta. Vratno krilo je  od medijapana oblozeno drvenim furnirom. Dihtovanje vrata je obezbijeđeno gumenom trakom po cijelom obimu krila. Vrata su snabdjevena kompletnim potrebnim okovom, bravom za zaključavanje i finalno obojena. Vrata su površinski obrađena PU transparetnim premazom u tri nanosa. Obracun po komadu.

Oznaka u semama u projektu 5, dimenzije 90/210cm.

Oznaka u semama u projektu 6, dimenzije 80/210cm.

Oznaka u semama u projektu 10, dimenzije 65/210cm.
	
	kom
	8.00

25.00

5.00

	4.
	Klizna vrata. Štok vrata i lajsne su od barenog punog drveta. Vratno krilo je  od medijapana oblozeno drvenim furnirom. Dihtovanje vrata je obezbijeđeno gumenom trakom po cijelom obimu krila. Vrata su snabdjevena kompletnim potrebnim okovom, bravom za zaključavanje i finalno obojena. Vrata su površinski obrađena PU transparetnim premazom u tri nanosa. Obracun po komadu.

Oznaka u semama u projektu 7, dimenzije 70/210cm.

Oznaka u semama u projektu 8, dimenzije 75/210cm.

Oznaka u semama u projektu 9, dimenzije 80/210cm.

Oznaka u semama u projektu 11, dimenzije 70/180cm.


	
	kom
	7.00

2.00

1.00

          1.00

	
	Ukupno stolarskih  radova:





	
	

	XV
	Bravarski radovi








	
	Opšti uslovi:

Ponuđena cijena obuhvata sve iz opisa: nabavku materijala, izradu, transport i ugradnju sa okovom i ramom.  Cijenom obuhvatiti i izradu prozorskih limenih solbanaka, u boji kao i bravarija, prepuštenih sa ivice parapeta i povijenih za  4cm, i prikovanih ekserčićima na razmaku do 5cm, u skladu sa detaljem iz projekta. Mjere uzeti i provjeriti na licu mjesta. PVC minimum 5 komora, Materijal “ A” klasa ( sa pratećim atestima I dokazima), Koeficijent Uf 1,3, .Svi profili moraju biti statički ojačani ( glavni dijelovi:štokovi- kvadratnim hladno valjanim čeličnim profilima), Spajani pod 90 stepeni na kutovima. Okovi u klasi WK1 sa pratećim atestima,dokumentima I dokazima za sigurnost klasa.



	1.
	"Jednokrilna ulazna vrata. Radi se od bojenih aluminijskih profila sa termo mostom. Vratno krilo je sa okvirom od aluminijskih profila,a ispuna je sendvič aluminijski lim. Okove  i brave  prilagoditi namjeni."

Oznaka u semama u projektu 1, dimenzije 100/210cm.

Oznaka u semama u projektu 3, dimenzije 120/210cm.

Oznaka u semama u projektu 4, dimenzije 100/210cm.


	
	kom
	          1.00

2.00

13.00

	2.
	Dvokrilna ulazna vrata. Radi se od bojenih aluminijskih profila sa termo mostom. Vratno krilo je sa okvirom od aluminijskih profila,a ispuna je sendvič aluminijski lim, do polovine visine, a od polovine visine termopan staklo 4+12+4mm. Okove  i brave  prilagoditi namjeni.

Oznaka u semama u projektu II, dimenzije 180/240cm.
	
	kom
	7.00

	3.
	"Jednokrilna balkonska vrata. Radi se od PVC profila u bijeloj boji. Vratno krilo je sa okvirom od PVC,a ispuna je termopan staklo 4+12+4mm. Okove  i brave  prilagoditi namjeni."

 Oznaka u semama u projektu VII, dimenzije 80/240cm.
	
	kom
	5.00   

	4.
	"Balkonska prozor-vrata sa jednim krilom koji se otvara na ventus. Radi se od PVC profila u bijeloj boji. Vratno krilo je sa okvirom od PVC,a ispuna je termopan staklo 4+12+4mm. Okove  i brave  prilagoditi namjeni

"

Oznaka u semama u projektu IV, dimenzije 160(90+70)/240cm.

Oznaka u semama u projektu V, dimenzije 160(80+80)/240cm.
	
	kom
	2.00 

9.00  

	5.
	"Jednokrilni prozori. Radi se od PVC profila u bijeloj boji. Krila su sa okvirom od PVC,a ispuna je termopan staklo 4+12+4mm. Okove  i brave  prilagoditi namjeni

"

Oznaka u semama u projektu VI, dimenzije 60/80cm.

Oznaka u semama u projektu X, dimenzije 80/140cm.
	
	kom
	5.00

2.00

	6.
	"Dvokrilni prozori. Radi se od PVC profila u bijeloj boji. Krila su sa okvirom od PVC,a ispuna je termopan staklo 4+12+4mm. Okove  i brave  prilagoditi namjeni."

Oznaka u semama u projektu I, dimenzije 120/60cm.

Oznaka u semama u projektu III, dimenzije 160/140cm.

Oznaka u semama u projektu VIII, dimenzije 160/100cm.

Oznaka u semama u projektu IX, dimenzije 180/100cm.


	
	kom
	5.00

27.00

          1.00

          1.00



	7.
	"Ograda terasa. Izrada i postavljanje rukohvata od čeličnih profila na zidane ograde na terasama. Rukohvat se sastoji od cjevastog profila Ø60x3mm.  Profil je preko anker ploča povezan za zid objekta. Ogradu izraditi i postaviti prema detaljima iz projekta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Prije ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti ogradu. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. Obračun po m'. 

"
	
	m
	48.55   

	8.
	"Ograda stepenista. Izrada i postavljanje ograde na stepenistu od čeličnih profila. Visina ograde je 100cm. Ograda se sastoji od vertikalnih kutijastih profila 50x50x3mm na rasponu od 250cm.  Verikalni profili su preko anker ploča povezani za armiranobetonsku plocu stepenista.Vertikalne profile povezuju dva kosa kutijasta profila 50x50x3mm. Rukohvat je od profila 60x50x3mm. Između dva kosa profila su postavljeni vertikalni profili 15x15mm na medjusobnom rastojanju od 10cm. Ogradu izraditi i postaviti prema detaljima iz projekta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Prije ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Nanijeti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti ogradu. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. Obračun po m'. 

"
	
	m
	25.90

	9.
	Ograda za invalide. Konstrukciju ograde čine dva čelična kutijasta profila 40/40/3mm na međusobnom osnom rastojanju od 20cm, međusobno spojena takođe čeličnim kutijastim vertikalnim profilom 40/40/3mm, koji je preko istog profila ankerisan u noseću konstrukciju. Vertikalni profili su na osnom rastojanju od 130cm. Ograda za pridržavanje je fiksirana na visini 90cm.  Pripremu čeličnih elemenata ograde izvesti pjeskarenjem i antikorozivnom zaštitom u dupleks sistemu sa dva osnovna završna premaza. Na spoju zida i poda je planiran celicni odbojnik 40/40/3mm pričvršćen za zid. Obračun po m' izvedene ograde.
	
	m
	16.25

	
	Ukupno bravarskih  radova:





	XVI
	VIK







	
	
	

	
	Vodovod

	
	
	

	1.
	Ručni iskop zemlje III kategorije za rovove širine 60cm, dubine do 1m sa odbacivanjem zemlje u stranu. Obračun po m³
	
	m³
	27,50

	2.
	Ručni iskop zemlje III kategorije za vodomjerno okno 1,50 x 1,50 i dubine do 1.35 m sa odbacivanjem zemlje u stranu. Obračun po 1m³
	
	m³
	4,2

	3.
	Nabavka, prevoz, nasipanje i razastiranje pijeska u rovu 10cm ispod cijevi i 10cm iznad cijevi. Obračun po 1m³
	
	m³
	11,75

	4.
	Zatrpavanje zemljom u slojevima od 30cm nakon polaganja cijevi. Obračun po 1m³ 
	
	m³
	25,75

	5.
	Odvoz viška zemlje na gradsku deponiju sa utovarom, istovarom i grubim planiranjem na deponiji. Obračun po 1m³
	
	m³
	8,15

	6.
	Nabavka materijala i izrada vodomjernog okna od armiranog betona, sa ugradnjom livenogvozdenog poklopca.
	
	kom
	1

	7.
	Nabavka, transport I ugradnja PEVG i PP-R cijevi I fazonskih komada. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad I material za potpunu I pravilnu montažu vodovodnih cijevi. Obračun po m1 montiranih cijevi.

Prečnika DN65mm    =55.50m

Prečnika DN30mm    =20.50m

Prečnika DN25mm    = 23.80m

Prečnika DN20mm    = 150.50m

Prečnika DN15mm     =135.00m


	
	m
	     55.50

     20.50

    23.80

    150.50

    135.00



	8.
	Nabavka, transport I ugradnja nezapaljivih čeličnih cijevi i fazonskih komada. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad I material za potpunu I pravilnu montažu vodovodnih cijevi. Obračun po m1 montiranih cijevi.

Prečnika DN65mm    

Prečnika DN50mm    
	
	m
	11,50

3,00

	9.
	Nabavka I montaža hromiranih I mesinganih armatura za svako točeće mjesto
	
	kom
	100

	10.
	Nabavka i montaža kombinovanog vodomjera ᴓ65 za mjerenje vode sa mogućnošću daljinskog očitavanja, komplet sa kućištem, ventilima i ispusnom slavinom. Obračun po komadu
	
	kom
	1

	11.
	Nabavka i montaža vodomjera ᴓ20 za mjerenje vode sa mogućnošću daljinskog očitavanja, komplet sa kućištem, ventilima i ispusnom slavinom. Obračun po komadu
	
	kom
	15

	12.
	Ispitivanje vodovodne mreže na pritisak 1,5 puta veći od radnog, dezinfekcija I hlorisanje mreže prema važećim propisima
	
	paušal
	

	
	
	UKUPNO
	
	

	
	Sanitarni uređaji


	1.
	Nabavka I montaža wc šolje sa visokomontažnim vodokotlićem (komplet, po izboru investitora)
	
	kom
	15

	2.
	Nabavka I montaža umivaonika (dimenzija I boja po izboru investitora) sa stojećom jednoručnom baterijom I vodenim “sifon” zatvaračem
	
	kom
	15

	3.
	Nabavka I montaža električnog grijača vode sa svim potrebnim priborom 

Zapremina 80 l.


	
	kom
	15

	4.
	Nabavka i montaža dvodjelne emajlirane sudopere. Obračun po komadu.
	
	kom
	15

	5.
	Nabavka i montaža tuš kabine/kade


	
	kom
	15


	
	Fekalna kanalizacija


	1.
	Ručni iskop rova u zemlji III kategorije za polaganje kanalizacionih cijevi, prosječne dubine 1 m I odbacivanje zemlje u stranu. Širina rova je 0,6 m I iskop zemlje III kategorije za reviziono okno I septičku jamu. Obračun po m3.
	
	m3
	14,40

	2.
	Ručni iskop zemlje III kategorije za RO sa odbacivanjem zemlje u stranu. Obračun po m3.
	
	m3
	4,50

	3.
	Mašinski iskop zemlje III kategorije biološki prečistač i upoji bunar sa odbacivanjem zemlje u stranu. Obračun po m3.
	
	m3
	40,82

	4.
	Nabavka, dovoz I razastiranje pijeska u rovu debljine sloja 10 cm ispod cijevi I 10 cm iznad cijevi. Obračun po m3
	
	m3
	2,00

	5.
	Zatrpavanje rova zemljom nabijanjem u slojevima od 30 cm nakon polaganja cijevi. Obračun po m3
	
	m3
	8,04

	6.
	Odvoz viška zemlje na gradsku deponiju, sa utovarom, istovarom i grubim razastiranjem na deponiji. Obračun po m3.
	
	m3
	3,87

	7.
	Kupovina i ugradnja biološkog prečistača otpadnih voda tipa Bio Cro Casa FA 9, proizvođača Agora Vital, kapaciteta je 20 000 litara, ili neke druge sličnih karakteristika, kao i ugradnja upojnog bunara dimeznija 1,0*1,0*1.5 m. Obračun po komadu.  
	
	kom
	1

	8.
	Nabavka I montaža kanalizacioniih cijevi od PVCa sa fazonskim komadima u svemu prema projektu. Obračun po 1 m mjereno po osovini.

ᴓ 50 mm 

ᴓ 70 mm 

ᴓ 110 mm

ᴓ 160 mm
	
	m
	67,00

70,00

60,00

60,00

	9.
	Nabavka I montaža ventilacionih glava od PVCa ᴓ 

110 mm

70 mm
	
	kom
	3,00

1,00

	10.
	Nabavka I montaža vertikalnih podnih slivnika ᴓ 50 mm
	
	kom
	15

	11.
	Ispitivanje kanalizacione mreže na vodonepropusnost prema važećim propisima.

Obračun po metru dužnom
	
	pauš
	

	
	Atmosferska kanalizacija


	1.
	Ručni iskop rova u zemlji III kategorije za polaganje kanalizacionih cijevi, prosječne dubine 1 m I odbacivanje zemlje u stranu. Širina rova je 0,6 m I iskop zemlje III kategorije za reviziono okno I septičku jamu. Obračun po m3.
	
	m3
	40,60

	2.
	Mašinski iskop zemlje III kategorije za taložnik ulja i naftnih derivata sa odbacivanjem zemlje u stranu. Obračun po m3.
	
	m3
	10,00

	3.
	Nabavka, dovoz I razastiranje pijeska u rovu debljine sloja 10 cm ispod cijevi I 10 cm iznad cijevi. Obračun po m3
	
	m3
	6,02

	4.
	Zatrpavanje rova zemljom nabijanjem u slojevima od 30 cm nakon polaganja cijevi. Obračun po m3
	
	m3
	20,18

	5.
	Odvoz viška zemlje na gradsku deponiju, sa utovarom, istovarom i grubim razastiranjem na deponiji. Obračun po m3.
	
	m3
	5,4

	6.
	Nabavka i montaža PEVG cijevi za odvođenje atmosferskih voda sa fazonskim komadima u svemu prema projektu. Obračun po 1 m mjereno po osovini.

160 mm

200 mm

250 mm


	
	m
	9,00

25,00

25,00

	7.
	Nababavka I montaža slivničkih okana sa jednodjelnim slivničkim rešetkama. Obračun po komadu.
	
	kom
	9

	XVI
	UKUPNO

Vodovod:                                                              

Sanitarni uređaji:                                                  

Fekalna kanalizacija:                                                      

Atmosferska kanalizacija:                                      

	
	
	
	

	XVII
	Keramičarski radovi



	
	"Oblaganje keramièkim pločicama mogu da vrše samo specijalizovana preduzeća i pogoni, a prema uslovima JUS U.F2.011. Sav ugrađeni materijal u pogledu kvaliteta i dimenzija mora da odgovara zahtevima JUS -a. 

Pločice za oblaganje podova moraju da odgovaraju standardima JUS B.D1.310, JUS B.D1.320, JUS B.D1.335, JUS B.D1.322, JUS B.D1.305, JUSb.D1.306, JUS B.D8.460, JUS B.D8.052.

Pločice za oblaganje zidova moraju da zadovolje zahteve standarda JUS B.D1.300, JUS B.D1.301, JUSB.D8.460, JUS B.D8.052."

Keramičarski radovi se izvode posle postavljanja i ispitivanja instalacija, posle montaže okvira stolarije ili bravarije, i posle malterisanja. Svakom pojedinom pozicijom predviđen je kvalitet i vrsta pločica i način oblaganja. Pre oblaganja površina keramikom izvođač je dužan da provjeri kvalitet podloge, koja mora da bude ravna, suva, čvrsta i čista. Ukoliko izvođač ima primjedbe na podlogu dužan je da o tome izvijesti nadzornog organa prije početka radova. Radovi mogu početi tek kada se nedostaci podloge otklone.

Oblaganje zidova u cementnom malteru vrši se uz prethodno prskanje podloge cementnim mlekom od prosejanog peska razmere 1:1 ravnomernog nanosa. Oblaganje treba izvesti potpuno ravno, bez talasa, ivice pod uglom od 90 ili drugim ako je predviđeno projektom. Način oblaganja (spojnica na spojnicu, na preklop ili sa naglašenim fugama uz upotrebu PVC krsta-uloška) će biti preciziran svakom pojedinom pozicijom. Spojnice su širine minimalno 2 -10 mm zavisno od načina oblaganja. Na mestima prodora instalacija pločice moraju da budu cele, brižljivo ukrojene. Na nakvašenu pločicu postaviti gust cementni malter na sredinu, kada se postavi ceo red praznine zaliti retkim cementnim malterom.

Oblaganje podova u cementnom malteru minimalne debljine 2 cm. vrši se ravno ili u padu prema rešetki po projektu. Ako se traži specijalnooblaganje u vodonepropusnom malteru ili sa fugovanjem kiselo-otpornim kitom to će biti precizirano svakom pozicijom. Na čistu podlogu razastrti suvi cementni malter 1:2 u površini koja se može dohvatiti sa jednog mesta, postaviti pločice i ravnati daskom i čekićem. Spojnice zaliti cementnim mlekom.

Jediničnom cenom treba obuhvatiti:

- sav rad i materijal (pločice, malter, lepak),

- uzimanje mera i obračun radova,

- korišćenje alata i mašina,

- davanje uzoraka,

- zaštitu radova,

- primenu HTZ mera,

- cišćenje ostataka maltera,

- lake skele za rad na visini iznad 2 m,

- sav spoljni i unutrasnji transport,

- osvetlenje, grejanje i održavanje prostorija,

- cišćenje prostorija i gradilišta od šuta,

- eventualne popravke u garantnom roku.








	1.
	Nabavka materijala i oblaganje zidova kuhinja u sobama do visine od 1,50m keramičkim pločicama I klase. Pločice polagati u sloju visokokvalitetnog jednokomponentnog elastičnog lijepka za keramičke pločice. Fugovati spojnice masom za fugovanje. Oblaganje špaletni i niša ulazi u cijenu pozicije i neće se posebno obračunavati. Obračun po m² kompletno izvedene pozicije.
	
	m²
	135.73   

	2.
	Nabavka materijala i oblaganje podova terasa,  protivkliznim pločicama I klase. Pločice polagati u sloju lijepka otpornog na mraz u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje.  U cijenu uračunati cijenu izrade obodne sokle visine 10cm. Obračun po m² površine u osnovi, kompletno izvedene pozicije.
	
	m²
	133.65   

	3.
	Nabavka materijala i oblaganje podova u kuhinjama,ostavama i hodnicima stanova keramickim pločicama I klase. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje.  U cijenu uračunati cijenu izrade obodne sokle visine 10cm, i ugradnju prelazne aluminijske lajsne. Obračun po m² površine u osnovi, kompletno izvedene pozicije.
	
	m²
	218.79   

	4.
	Nabavka materijala i oblaganje podova u  toaletima keramickim pločicama I klase. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje.  Obračun po m² površine u osnovi, kompletno izvedene pozicije.
	
	m²
	54.75   

	5.
	Nabavka materijala i oblaganje podova terasa,  protivkliznim pločicama I klase. Pločice polagati u sloju lijepka otpornog na mraz u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje.  U cijenu uračunati cijenu izrade obodne sokle visine 10cm. Obračun po m² površine u osnovi, kompletno izvedene pozicije.
	
	m²
	56.74   

	6.
	Nabavka materijala i oblaganje podesta i zajednickih prostorija - hodnika, granitnim protivkliznim pločicama I klase. Pločice polagati u sloju ljepila, sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje.  U cijenu uračunati cijenu izrade obodne sokle visine 10cm. Obračun po m² kompletno izvedene pozicije.
	
	m²
	98.76   

	7.
	Nabavka materijala i oblaganje čela i gazišta stepenika, granitnim protivkliznim pločicama I klase, (pločice sa protivkliznim nazubljenjem na ivicama). Pločice polagati u sloju ljepila, sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje.  U cijenu uračunati cijenu izrade obodne sokle visine 10cm. Obračun po m² razvijene površine, kompletno izvedene pozicije.
	
	m²
	70.25   

	
	Ukupno keramičarskih  radova:

	XVIII
	Podopolagački radovi





	
	
	

	
	Postavljanje podova od parketa mogu da vrše samo specijalizovana preduzeća i pogoni. Sav ugrađeni materijal u pogledu kvaliteta i dimenzija mora da odgovara zahtevima JUS -a. 

Podopolagački radovi se izvode posle postavljanja i ispitivanja instalacija, posle montaže okvira stolarije ili bravarije, poslije malterisanja i poslije molersko-farbarskih radova. Svakom pojedinom pozicijom predviđen je kvalitet i vrsta poda i način oblaganja. Prije oblaganja površina parketom izvođač je dužan da provjeri kvalitet podloge, koja mora da bude ravna, suva, čvrsta i čista. Ukoliko izvođač ima primjedbe na podlogu dužan je da o tome izvijesti nadzornog organa prije početka radova. Radovi mogu početi tek kada se nedostaci podloge otklone.

 "Jediničnom cenom treba obuhvatiti:

- sav rad i materijal (parket, lak, lepak),

- uzimanje mera i obračun radova,

- korišćenje alata i mašina,

- davanje uzoraka,

- zaštitu radova,

- primenu HTZ mera,

- sav spoljni i unutrasnji transport,

- osvetlenje, grejanje i održavanje prostorija,

- cišćenje prostorija i gradilišta od šuta,

- eventualne popravke u garantnom roku."















	1.
	Nabavka materijala, lijepljenje i lakiranje bukovog  parketa I klase u sobama stanova. U cijenu uracunati nabaku i postavljanje parketnih lajsni. Obračun po m² kompletno izvedene pozicije.
	
	m²
	376.55   

	
	UKUPNO PODOPOLAGAČKIH RADOVA

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	XIX
	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

	
	Svi elementi opreme montiraju se u ormaru na predfabrikovanim montažnim pločama. Priključni i mjerni dio su predviđeni u istom kućištu (jedan ispod drugog). U ovom slučaju ormara (kada se oba dijela nalaze u istom kućištu) neophodno je obezbijediti razdvajanje priključnog od mjernog dijela izolacionom pregradom radi sprečavanja slučajnog dodira djelova pod naponom. Priključni prostor mora da ima poseban poklopac (pleksiglas, pertinaks ili sl., debljine 5 mm), sa mogućnošću plombiranja u cilju zaštite od neovlašćenog pristupa. Na vratima mjernog ormara, u visini brojčanika ili LCD displeja brojila, treba da se nalazi otvor sa providnim (sigurnosnim) staklom za očitavanje brojila bez otvaranja vrata ormara, tako da stepen IP zaštite ormara ostane nepromijenjen. Ormar mora biti opremljen šemom veza u plastificiranom papiru ili na metalnoj naljepnici sa unutrašnje strane.

Materijal od koga je izrađen ormar mora ispunjavati uslove standarda klase II po IEC 364-4-41, odnosno zadovoljavati propisana mehanička svojstva (čvrstoću) pri temperaturi od -20ºC. Materijal mora biti nesagoriv (samogasiv) i otporan na UV zračenje, kao i na starenje usled vremenskih uslova. Konstrukcija kućišta ormara mora biti takva da prilikom njegove ugradnje ne dođe do deformacije kućišta koje bi otežalo ugradnju predviđene opreme. Kućište ormara mora nakon ugradnje zadovoljavati stepen mehaničke i zaštite od prodora vlage po standardu IEC 529, minimalno IP 55. Konstrukcija kućišta mora obezbijediti unutrašnje ambijentalne uslove u opsegu od -20°C do +60°C bez obzira na spoljašnje klimatske uslove, mjesto i način njegove ugradnje.

Vrata ormara treba da se zatvaraju u tri tačke, upotrebom brave sa okretnom ručicom i sa ugrađenim cilindričnim tipskim uloškom. Šarke vrata moraju biti od metala (toplo pocinčane), vijcima pričvršćene za osnovu i moraju biti izvedbe koja onemogućava skidanje vrata. Na vratima ormara mora biti vidno istaknuta oznaka upozorenja o prisustvu napona, oznaka sistema napajanja  i oznaka klase izolacije II (dvostruka izolacija).


	1.
	Isporuka , ugradnja i povezivanje mjernog razvodnog ormara MRO. 

U ormaru se ugrađuje sledeća oprema :

1kom , - glavni prekidač/rastavljač napajanja (ISFT 200, 400V, 10kA , “Schneider electric” ili sličan 

14 kom  , mjesto za ugradnju trofaznog dvotarifnog brojila sa integrisanim uklopnim satom (10-60 )A

14 kom , automatski tropolni prekidači-limitatori

42 kom , automatski osigurači 32 A

3 kom , automatski osigurači 25 A

1 kom , set odvodnika prenapona „V25+B+C/3”, 

 proizvođača „OBBO BETERMAN”sličan drugog  proizvođača

Jednopotencijalna šina ,redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete,pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice i drugi potrebni materijal.

Podrazumijeva se i plaća kompletan ormarsamontažom i povezivanjem

Ormar izvesti prema Tehničkoj preporuci TP-2 EPCG
	
	kom
	1.00

	2.
	Isporuka montaža i povezivanje

kompletne razvodne table predviđene za ugradnju u zid, sa prozirnim vratima sa 36(3x12) modula,

označenih na planovima sa “RT-A1 ”, tipa

“stanske” fabričke proizvodnje, IP 40, IEC

60670; CEI EN 60529, clase II, sa sledećom

ugrađenom i obilježenom opremom:

1 kom , 4-polni diferencijalni zaštitni prekidač iID

(AC tipa) 4P, po IEC/EN 61008-1, nazivne

struje 40A, struje diferencijalne zaštite

30mA - ZUDS 40/30 mA

16 kom, 1-polni prekidač niskog napona prekidne

moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike

okidanja B, nazivne struje I=16A, sličan tipu

iC60H 1P 16A B, A9F83116 ili MCB -B/16A 

5 kom , 1-polni prekidač niskog napona prekidne

moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike

okidanja B, nazivne struje I=10A, sličan tipu

iC60H 1P 10A B, A9F83110 ili MCB -B/10A

Prateći nespecificirani materijal

Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla samontažom i povezivanjem
	
	kom
	1.00

	3
	Isporuka montaža i povezivanje

kompletne razvodne tabe predviđene za ugradnju u zid, sa prozirnim vratima sa 36(3x12) modula,

označenih na planovima sa “RT-A1 ”, tipa

“stanske” fabričke proizvodnje, IP 40, IEC

60670; CEI EN 60529, clase II, sa sledećom

ugrađenom i obilježenom opremom:

1 kom , 4-polni diferencijalni zaštitni prekidač iID

(AC tipa) 4P, po IEC/EN 61008-1, nazivne

struje 40A, struje diferencijalne zaštite

30mA - ZUDS 40/30 mA

16 kom, 1-polni prekidač niskog napona prekidne

moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike

okidanja B, nazivne struje I=16A, sličan tipu

iC60H 1P 16A B, A9F83116 ili MCB -B/16A 

5 kom , 1-polni prekidač niskog napona prekidne

moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike

okidanja B, nazivne struje I=10A, sličan tipu

iC60H 1P 10A B, A9F83110 ili MCB -B/10A

Prateći nespecificirani materijal

Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa

montažom i povezivanjem
	
	kom
	1.00

	4.
	Isporuka montaža i povezivanje

kompletne razvodne tabe predviđene za ugradnju u zid, sa prozirnim vratima sa24(2x12) modula,

označenih na planovima sa “RT-C1, tipa

“stanske” fabričke proizvodnje, IP 40, IEC

60670; CEI EN 60529, clase II, sa sledećom

ugrađenom i obilježenom opremom:

1 kom , 4-polni diferencijalni zaštitni prekidač iID

(AC tipa) 4P, po IEC/EN 61008-1, nazivne

struje 40A, struje diferencijalne zaštite

30mA - ZUDS 40/30 mA

14 kom, 1-polni prekidač niskog napona prekidne

moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike

okidanja B, nazivne struje I=16A, sličan tipu

iC60H 1P 16A B, A9F83116 ili MCB -B/16A 

4 kom , 1-polni prekidač niskog napona prekidne

moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike

okidanja B, nazivne struje I=10A, sličan tipu

iC60H 1P 10A B, A9F83110 ili MCB -B/10A

Prateći nespecificirani materijal

Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa

montažom i povezivanjem
	
	kom
	3.00

	5.
	Isporuka montaža i povezivanje

kompletne razvodne tabe predviđene za ugradnju u zid, sa prozirnim vratima sa36(3x12) modula,

označenih na planovima sa “RT-A2, tipa

“stanske” fabričke proizvodnje, IP 40, IEC

60670; CEI EN 60529, clase II, sa sledećom

ugrađenom i obilježenom opremom:

1 kom , 4-polni diferencijalni zaštitni prekidač iID

(AC tipa) 4P, po IEC/EN 61008-1, nazivne

struje 40A, struje diferencijalne zaštite

30mA - ZUDS 40/30 mA

16 kom, 1-polni prekidač niskog napona prekidne

moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike

okidanja B, nazivne struje I=16A, sličan tipu

iC60H 1P 16A B, A9F83116 ili MCB -B/16A 

5 kom , 1-polni prekidač niskog napona prekidne

moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike

okidanja B, nazivne struje I=10A, sličan tipu

iC60H 1P 10A B, A9F83110 ili MCB -B/10A

Prateći nespecificirani materijal

Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa

montažom i povezivanjem
	
	kom
	1.00

	6.
	Isporuka montaža i povezivanje

kompletne razvodne tabe predviđene za ugradnju u zid, sa prozirnim vratima sa36(3x12) modula,

označenih na planovima sa “RT-A3, tipa

“stanske” fabričke proizvodnje, IP 40, IEC

60670; CEI EN 60529, clase II, sa sledećom

ugrađenom i obilježenom opremom:

1 kom , 4-polni diferencijalni zaštitni prekidač iID

(AC tipa) 4P, po IEC/EN 61008-1, nazivne

struje 40A, struje diferencijalne zaštite

30mA - ZUDS 40/30 mA

16 kom, 1-polni prekidač niskog napona prekidne

moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike

okidanja B, nazivne struje I=16A, sličan tipu

iC60H 1P 16A B, A9F83116 ili MCB -B/16A 

5 kom , 1-polni prekidač niskog napona prekidne

moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike

okidanja B, nazivne struje I=10A, sličan tipu

iC60H 1P 10A B, A9F83110 ili MCB -B/10A

Prateći nespecificirani materijal

Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa

montažom i povezivanjem
	
	kom
	2.00

	7.
	Isporuka montaža i povezivanje

kompletne razvodne tabe predviđene za ugradnju u zid, sa prozirnim vratima sa36(3x12) modula,

označenih na planovima sa “RT-B2, tipa

“stanske” fabričke proizvodnje, IP 40, IEC

60670; CEI EN 60529, clase II, sa sledećom

ugrađenom i obilježenom opremom:

1 kom , 4-polni diferencijalni zaštitni prekidač iID

(AC tipa) 4P, po IEC/EN 61008-1, nazivne

struje 40A, struje diferencijalne zaštite

30 mA - ZUDS 40/30 mA

18 kom, 1-polni prekidač niskog napona prekidne

moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike

okidanja B, nazivne struje I=16A, sličan tipu

iC60H 1P 16A B, A9F83116 ili MCB -B/16A 

6 kom , 1-polni prekidač niskog napona prekidne

moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike

okidanja B, nazivne struje I=10A, sličan tipu

iC60H 1P 10A B, A9F83110 ili MCB -B/10A

Prateći nespecificirani materijal

Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa

montažom i povezivanjem
	
	kom
	2.00

	8.
	Isporuka montaža i povezivanje

kompletne razvodne tabe predviđene za ugradnju u zid, sa prozirnim vratima sa36(3x12) modula,

označenih na planovima sa “RT-A4, tipa

“stanske” fabričke proizvodnje, IP 40, IEC

60670; CEI EN 60529, clase II, sa sledećom

ugrađenom i obilježenom opremom:

1 kom , 4-polni diferencijalni zaštitni prekidač iID

(AC tipa) 4P, po IEC/EN 61008-1, nazivne

struje 40A, struje diferencijalne zaštite

30 mA - ZUDS 40/30 mA

16 kom, 1-polni prekidač niskog napona prekidne

moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike

okidanja B, nazivne struje I=16A, sličan tipu

iC60H 1P 16A B, A9F83116 ili MCB -B/16A 

5 kom , 1-polni prekidač niskog napona prekidne

moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike

okidanja B, nazivne struje I=10A, sličan tipu

iC60H 1P 10A B, A9F83110 ili MCB -B/10A

Prateći nespecificirani materijal

Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa

montažom i povezivanjem
	
	kom
	2.00

	9.
	Isporuka montaža i povezivanje

kompletne razvodne tabe predviđene za ugradnju u zid, sa prozirnim vratima sa36(3x12) modula,

označenih na planovima sa “RT-B3, tipa

“stanske” fabričke proizvodnje, IP 40, IEC

60670; CEI EN 60529, clase II, sa sledećom

ugrađenom i obilježenom opremom:

1 kom , 4-polni diferencijalni zaštitni prekidač iID

(AC tipa) 4P, po IEC/EN 61008-1, nazivne

struje 40A, struje diferencijalne zaštite

30 mA - ZUDS 40/30 mA

18 kom, 1-polni prekidač niskog napona prekidne

moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike

okidanja B, nazivne struje I=16A, sličan tipu

iC60H 1P 16A B, A9F83116 ili MCB -B/16A 

6 kom , 1-polni prekidač niskog napona prekidne

moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike

okidanja B, nazivne struje I=10A, sličan tipu

iC60H 1P 10A B, A9F83110 ili MCB -B/10A

Prateći nespecificirani materijal

Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa

montažom i povezivanjem
	
	kom
	1.00

	10.
	Isporuka montaža i povezivanje

kompletne razvodne tabe predviđene za ugradnju u zid, sa prozirnim vratima sa36(3x12) modula,

tipa “stanske” fabričke proizvodnje, IP 40, IEC

60670; CEI EN 60529, clase II, sa sledećom

ugrađenom i obilježenom opremom:
1 kom , 4-polni diferencijalni zaštitni prekidač iID

(AC tipa) 4P, po IEC/EN 61008-1, nazivne

struje 40A, struje diferencijalne zaštite

30 mA - ZUDS 40/30 mA

18 kom, 1-polni prekidač niskog napona prekidne

moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike

okidanja B, nazivne struje I=16A, sličan tipu

iC60H 1P 16A B, A9F83116 ili MCB -B/16A 

6 kom , 1-polni prekidač niskog napona prekidne

moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike

okidanja B, nazivne struje I=10A, sličan tipu

iC60H 1P 10A B, A9F83110 ili MCB -B/10A
Prateći nespecificirani materijal

Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa

montažom i povezivanjem

Napomena : table se ugrađuju u potkrovlju
	
	kom
	1.00

	11.
	Isporuka montaža i povezivanje

kompletne razvodne table predviđene za ugradnju u zid, sa prozirnim vratima sa24(2x12) modula,

označenih na planovima sa “RT-C2, tipa

“stanske” fabričke proizvodnje, IP 40, IEC

60670; CEI EN 60529, clase II, sa sledećom

ugrađenom i obilježenom opremom:

1 kom , 4-polni diferencijalni zaštitni prekidač iID

(AC tipa) 4P, po IEC/EN 61008-1, nazivne

struje 40A, struje diferencijalne zaštite

30mA - ZUDS 40/30 mA

13 kom, 1-polni prekidač niskog napona prekidne

moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike

okidanja B, nazivne struje I=16A, sličan tipu

iC60H 1P 16A B, A9F83116 ili MCB -B/16A 

4 kom , 1-polni prekidač niskog napona prekidne

moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike

okidanja B, nazivne struje I=10A, sličan tipu

iC60H 1P 10A B, A9F83110 ili MCB -B/10A

Prateći nespecificirani materijal

Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa

montažom i povezivanjem
	
	kom
	1

	12.
	Isporuka i povezivanje razvodne table zajedničke potrošnje, RT-zp . Tabla ima opremu prema jednopolnoj šemi u grafičkom dijelu projekta . Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa

montažom i povezivanjem .
	
	kom
	1

	13.
	Isporuka i povezivanje razvodne table u suterenu, RT-sut . Tabla ima opremu prema jednopolnoj šemi u grafičkom dijelu projekta . Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem .
	
	kom
	1

	14.
	Nabavka,transport i montaža kabla tip N2XH-J 5x4 mm2 za napajanje  razvodne table suterena , RT-sut 

U cijenu uračunati samogasivo fleksibilno  crijevo odgovarajućeg presjeka .

Komplet sa povezivanjem kabla na oba kraja i ispitivanjem .
	
	M1
	15

	15.
	Nabavka,transport i montaža kabla tip N2XH-J 5x10 mm2 za napajanje  razvodnih tabli .

Kablovi  se polažu od mjernog razvodnog ormara  MRO  .

U cijenu uračunati samogasivo fleksibilno  crijevo odgovarajućeg presjeka .

Komplet sa povezivanjem kabla na oba kraja i ispitivanjem .
	
	M1
	720

	16.
	Nabavka i ugradnja smješe za protivpožarnu zaštitu kablova i prodora. Smješa se ugrađuje u prodore kablova kroz zidove protivpožarne zone
	
	kg
	20

	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO
	
	

	
	
	
	
	

	
	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE
	
	
	

	1.
	Isporuka materijala i izvođenje trofaznih priključnih mjesta kablom tip N2XH-J 5x2,5 mm2 . Prosječna dužina po priključnom mjestu 14 m ,  komplet za rad

materijal i samogasivo crijevo.
	
	kom
	15.00

	2.
	Isporuka materijala i izvođenje monofaznih šuko  priključnica,klima uređaja,bojlera  i drugih priključnih mjesta prema planu i jednopolnim šemama kablom tip N2XH-J 3x2,5 mm2 . Prosječna dužina po priključnom mjestu 14 m ,  komplet za rad , materijal  i samogasivo crijevo.
	
	kom
	287

	3.
	sporuka i montaža priključnice 16A/380V, JUS

N.EO.350 sa montažnom kutijom 70 mm tip C, JUS

N.E1.122, tropolna sa porcelanskim uloškom, nultim

kontaktom i kontaktom za uzemljenje za u zid.

Priključnice su proizvod Nopal-Bačka Palanka, ili

slične drugog proizvođača.
	
	kom
	15.00

	4.
	Isporuka i ugradnja pod malter monofazne šuko

priključnice (UNICA - Schneider

Electric) ili ekvivalent . Cijenom obuhvatiti doznu (dva modula),materijal za učvršćivanje, masku i jednu dvopolnu priključnicu sa kontaktom za uzemljenje 16A/250V~ .
	
	kom
	78.00

	5.
	Isporuka i ugradnja pod malter monofazne šuko

priključnice sa poklopcem  (UNICA - Schneider

Electric) ili ekvivalent . Cijenom obuhvatiti doznu (dva modula),materijal za učvršćivanje, masku i jednu dvopolnu priključnicu sa kontaktom za uzemljenje 16A/250V~ .
	
	kom
	80.00

	6.
	Isporuka i montaža monofaznih OG priključnica 2M sa poklopcem , IP54 , (UNICA - Schneider

Electric) ili ekvivalent ..Podrazumijeva se i plaća komplet priključnica .
	
	kom
	61.00

	7.
	Isporuka i ugradnja pod malter monofaznih priključnica modularnog tipa (UNICA - Schneider Electric). Cijenom obuhvatiti doznu (šest modula), materijal za učvršćivanje,masku i dvije obične bez kontakta za uzemljenje i dvije dvopolne priključnice sa kontaktom za uzemljenje 16A/250V~ .
	
	kom
	30.00

	8.
	Isporuka i ugradnja pod malter monofaznih priključnica modularnog tipa (UNICA - Schneider Electric). Cijenom obuhvatiti doznu (četiri modula), materijal za učvršćivanje,masku i dvije dvopolne priključnicu sa kontaktom za uzemljenje 16A/250V~ .
	
	kom
	27.00

	
	
	UKUPNO
	
	

	
	
	
	
	

	
	ELEKTRIČNA INSTALACIJA RASVJETE
	
	
	

	1.
	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja provodnikom tip N2XH-J 3,4,5 x1,5 mm2 sa sijaličnim grlom bez postavljanja prekidača , sijalica i svjetiljki .Prosječna dužina 10 m.
	
	kom
	204.00

	2.
	Isporuka i montaža svjetiljki  u zaštiti IP65

prema planu el. instalacije za montažu u

 sanitarnom čvoru  Svetiljke su po izboru arhitekte.
	
	kom
	35.00

	3.
	Isporuka i montaža zidne svjetiljke

za spoljnu montažu "IP54"(vodonepropusne) prema

planu el. instalacije 

Svetiljke su po izboru arhitekte.
	
	kom
	30.00

	4.
	Isporuka i montaža svjetiljki  u zaštiti IP65

prema planu el. instalacije za montažu u

podrumu  Svetiljke su po izboru arhitekte.
	
	kom
	38.00

	5.


	Isporuka i montaža zidne svjetiljke za montažu iznad kreveta .

Svetiljke su po izboru arhitekte.
	
	kom
	20.00

	6.
	Isporuka i montaža plafonske svjetiljke

za montažu u zajedničkom hodniku .

Svetiljke su po izboru arhitekte.
	
	kom
	70.00

	7.
	Isporuka i montaža sijaličnog grla E27 i luster kuke .  Svetiljke su po izboru arhitekte.
	
	kom
	72.00

	8.
	Isporuka i montaža svetiljki sa priključnicom prema

planu el. instalacije za montažu u kupatilu iznad

lavaboa. Svetiljka je proizvod BUCK- Beograd ,ili

slične drugog proizvođača, podrazumijeva se

komplet svetiljka sa sijalicom i starterom tipa:

BFN118K/T
	
	kom
	15.00

	9.
	Isporuka i ugradnja bezbjedonosnih svetiljki za puteve

evakuacije, sa autonomijom rada od 1h, IP 42, 8W, trajni spoj, istih ili boljih tehničkih karakteristika od modela Luxa standard OVA37093E, proizvođača Schneider Electric. U cijenu uključiti i piktograme (naljepnice) i opremu potrebnu za montažu na plafon. Naljepnice sa simbolima smjera evakuacije definisaće se u projektu protivpožarne zaštite.
	
	kom
	15.00

	10.
	Isporuka i ugradnja antipanik svetiljki, sa autonomijom rada od 1h, IP 42, 8W, privremeni spoj, istih ili boljih tehničkih karakteristika od modela Luxa standard OVA37093E, proizvođača Schneider Electric.
	
	kom
	32.00

	11.
	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova ventilatora kablom tip N2XH-J 3x1,5 mm2 . Ventilatori su sa žaluzinom .
	
	kom
	15.00

	12.
	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova električnog zvona kablom tip N2XH-J 3x1,5 mm2 . 

Komplet sa zvonom .
	
	kom
	15.00

	13.
	Isporuka i montaža jednomodularnog običnog prekidača 250V. Prekidači su proizvodnje (UNICA - Schneider Electric) ili ekvivalent . Stavkom obuhvatiti isporuku i ugradnju kompletnog pribora za instalaciju prekidača tj.:

-ugradna PVC kutija                                     kom 1

-nosač modula 1M                                        kom 1    

-prekidač 1M, 10A/250V kom 1

-dekorativni ram 1M


kom 1   
	
	kom
	79

	14.
	Isporuka i montaža serijskog  prekidača 250V. Prekidači su proizvodnje (UNICA - Schneider Electric) ili ekvivalent . Stavkom obuhvatiti isporuku i ugradnju kompletnog pribora za instalaciju prekidača tj.:

-ugradna PVC kutija                                           kom 1

-nosač modula                                                     kom 1    

-prekidač, 10A/250V


     kom 2

-dekorativni ram


                   kom 1   
	
	kom
	27.00

	15.
	Isporuka i montaža jednomodularnog naizmjeničnog prekidača 250V. Prekidači su proizvodnje (UNICA - Schneider Electric) ili ekvivalent . Stavkom obuhvatiti isporuku i ugradnju kompletnog pribora za instalaciju prekidača tj.:

-ugradna PVC kutija                                       kom 1

-nosač modula 1M                                          kom 1    

-prekidač 1M, 10A/250V


kom 1

-dekorativni ram 1M


kom 1   
	
	kom
	96.00

	16.
	Isporuka i montaža  :

- indikator za kupatilo

- taster rasvjete

- senzor pokreta

-taster zvona
	
	kom

kom

kom

kom
	15

30

29

15

	
	
	UKUPNO
	
	

	
	
	
	
	

	
	INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA



	1.
	Povezati provodnikom N2XH 1x6mm² metalne okvire

- CO centrale

- PPC centrale

- ormara slabe struje

sa šinom za izjednačenje potencijala (ŠIP) u

pripadajućem razvodnom ormanu (RT-zp). Provodnik

položiti u zaštitnom crijevu u zidu ispod maltera.

Prosječna dužina 35 m
	
	kom
	6.00

	2.
	Povezati provodnikom N2XH 1x4mm² metalne mase

u kupatilima i sanitarnim čvorovima:

- metalna konstrukcije sanitarija

- metalne konstrukcije spuštenog plafona

sa šinom za izjednačenje potencijala u pripadajućoj

kutiji za izjednačenje potencijala PS-49. Potreban

(prosječno) materijal, uključujući i kutiju PS-49 Prosječna dužina 10 m
	
	kom
	15.00

	3.
	Povezati provodnikom N2XH 1x6mm² kutiju za

izjednačenje potencijala tipa PS-49 u sanitarnim

prostorijama sa pripadajućom razvodnom tablom

(RT) ili ormarom (RO). Provodnik položiti u

zaštitnom crijevu u zidu ispod maltera. Potreban

(prosječno) materijal za jedno priključno mjesto Prosječna dužina 10 m
	
	kom
	15.00

	4.
	Provodnikom N2XH 1x70 mm2, u cijevi u zidu
izvesti povezivanje zaštitne sabirnice u
MRO sajednopotencijalnom šinom za izjednačenje
potencijala, Prosječna dužina priključnog
mjesta je 3 m. Komplet za rad i materijal .
	
	kom
	1

	5.
	Provodnikom N2XH 1x25 mm2, u cijevi u zidu
izvesti povezivanje metalnih masa:
- instalacije vodovoda i hidrofora
- instalacija kanalizacije, ako je metalna,
sa jednopotencijalnom šinom za izjednačenje potencijala, Prosječna dužina priključnog mjesta je 10 m. Komplet za rad i materijal
	
	kom
	1

	6.
	Bakarnom pletenicom 50 mm2 i dva
zavrtnja 8x30 mm, sa sigurnosnim
podmetačima, izvesti premošćenje
vodomjera
Komplet za rad i materijal
	
	kom
	15

	7.
	Isporuka i polaganje provodnika N2XH 16mm2

za povezivanje metalnih masa: - metalnih

ormarića za smještaj opreme slabe struje

po etažama- hidranata i vodomjerarukohvata stepeništasa jednopotencijalnom šinom za izjednačenje potencijala. Cijenom obuhvatiti montažni

pribor: šelne, kablovske stopice, šrafovsku robu i dr. Prosječno se po jednom priključnom mjestu polaže 6 metara kabla.

Komplet za rad i materijal a plaća se po

priključnom mjestu
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA
	
	
	

	1.
	Isporuka i polaganje temeljnog uzemljivača od trake

FeZn 25x4 mm na osnovu crteža za predmetnu

instalaciju. Formiranje međusobnih veza kao i veza

sa drugim instalacijama u zemlji. Farbanje mjesta

spojeva zaštitnim premazom. Formiranje veza

spusnih provodnika sa temeljnim uzemljivačem.

Takođe izvesti izvode za prirodne spusne vertikale

(oluci) izrađene od metalnog lima. Sve radove

izvesti prema tehničkom opisu i crtežima u

Grafičkoj dokumentaciji.
	
	m
	150,00

	2.
	Isporuka i ugradnja ukrsnih komada traka-traka JUS

N.B4. 936 za međusobno spajanje traka. Ukupno za

isporuku i rad:
	
	kom
	50,00

	3.
	Isporuka i izvodjenje spusnih provodnika kroz

betonske stubove objekta od trake Fe-Zn 25x4 mm,

sa izvođenjem priključka na prihvatni sistem prema

planu uzemljenja, a u svemu prema tehničkom opisu

u projektu. Ukupno za isporuku i rad računato po

dužnom metru trake.
	
	m
	80,00

	4.
	Isporuka i izvođenje prihvatnog sistema na krovu

objekta i ventilacoionim otvorima i dimnjacima od

trake Fe-Zn 20x3mm na nosačima, a prema planu

gromobranske instalacije sa, sa izradom veza ,

priključnikom ili zavarivanjem ili na drugi način . Ukupno za isporuku i rad po metru

dužnom trake:
	
	m
	110,00

	5.
	Isporuka i postavljanje potpora za traku sa montažom na rastojanju od po 1m. Ukupno za isporuku i rad potpora tipa ( prije nabavke još jednom provjeriti da li su nosači usaglašeni sa tipom krova )
	
	kom
	110,00

	6.
	Isporuka i postavljanje obujmica za oluk (ukoliko su

limeni) sa povezivanjem na uzemljenje objekta.

Ukupno za isporuku i rad priključnika tipa ( prije

nabavke još jednom provjeriti oblik i broj oluka )

NGO 15, AY JUS N.B4.914-O(P)
	
	kom
	8,00

	7.
	Isporuka i povezivanje trakom  Fe-Zn 20x3 mm  antenskog sistema na krovu i sa izradom veza ,

priključnikom ili zavarivanjem ili na drugi način . Ukupno za isporuku i rad po metru

dužnom trake:
	
	m
	30,00

	8.
	Povezivanje i izrada svih veza na sabirnicu za

izjednačenje potencijala (ŠIP) obuhvaćenih

projektom sa metalnim masama (Grafička

dokumentacija).
	
	Pauš
	

	9.
	Izvršiti mjerenje prelaznog otpora zaštitnog uzemljenja , kao i povezanosti svih metalnih masa na uzemljivač i izdavanje atesta o rezultatima ispitivanja električne instalacije i gromobrana .
	
	pauš
	

	10.
	Verifikacija i kontrola celokupne spoljašnje
gromobranske instalacije saglasno važećim
standardima JUS IEC 1024-1 i JUS N.B4.802,
izrada i predaja elaborate Investitoru
	
	pauš
	

	11.
	Merenje parametara uzemljenja, prelaznog otpora
uzemljivača, napona dodira i koraka na
postrojenjima u objektu i na metalnim masama
izvan objekta a koje su u galvanskoj vezi sa
uzemljivačem (vodovodna mreža, plaštevi kablova i
sl), izrada i predaja elaborata Investitoru
	
	pauš
	

	
	
	UKUPNO
	
	

	
	
	
	
	

	
	SVE UKUPNO ELEKTRO

	
	
	
	
	

	XX
	Priključenje na TK mrežu
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka i polaganje PE cijevi 2x Ø 40 mm od

ITO-1 ormana do kablovskog okna planiranog na

trotoaru.Cijevi se polažu u zemljanom rovu

0,8x0,4m. Prilikom zatrpavanja rova koristiti

20cm pijeska u kojem će ležati cijevi a ostatak

zatrpati iskopanom zemljom. U cijenu uračunati

kopletne radove na iskopu zatrpavnju,

postavljanje pozor trake i dvije PE cijevi, a plaća

se po dužnom metru. 


	
	kom
	17.00

	2.
	Izrada armirano-betonskog kablovskog okna u

zemljištu (iskop zemlje IV kategorije, razupiranje

iskopa i skidanje oplate od razupiranja,

ugrađivanje betona u donju ploču, zidove i u

gornju ploču, izrada jednostrane oplate za

betoniranje zidova i za gornju arnirano-betonsku

ploču, ručno sječenje, ispravljanje,savijanje i

vezivanje armature za zidove okna i gornju

armirano-betonsku ploču, demontiranje daščane

oplate od zidova okna i od gornje ploče,

malterisanje zidova i plafona u dva sloja

cementnim malterom 1:2 sa gletovanjem do

crnog sjaja, izrada cementne košuljice na podu,

zidanje grla od opeke i ugrađivanje poklopca sa

obradom grla, ugradnja uvodnica i konzola i

odvoz viška iskopanog materijala) unutrašnjih

dimenzija 120x100x90cm.
	
	kom
	1

	
	
	
	
	

	
	Instalacija TK
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	I Isporuka i montaža ugradnog ITO ormana dim.

260x260x150mm
	
	kom
	1

	2.
	Isporuka i montaža ROSS_1 ormana dimenzija

600x600x150 mm, čelični, opremljen sa 2x10/2

krone regletama, završnom optičkom kutijom do

13 adaptera i šinom za napajanje od 220V, 50

Hz, vratima sa bravicom za zaključavanje.

Orman se uzemljuje kablom P/F 1x16mm na

sistem uzemljenja objekta.Ugradna montaža.


	
	kom
	1

	3.
	Isporuka i montaža ormana slabe struje (OSS)

dimenzija 500x400x120 mm,metalnii,kutijom

šinom za napajanje od 220V, 50 Hz, vratima sa

bravicom za zaključavanje. Orman se uzemljuje

kablom P/F 1x16mm na sistem uzemljenja

objekta.Ugradna montaža.
	
	kom
	3

	4.
	Isporuka i ugradnja modularnog pribora za

elemente slabe struje, montiranog na lokacijama

prema nacrtu u prilogu. Podrazumijeva se

komplet isporuka, ugradnja i rad, a plaća po

priključnom setu. U setu se montiraju rj45

jednomodularne utičnice za SKS mrežu, kao i

dvomodularne TV/SAT priključnice. Predloženi

set je proizvođača Legrand
	
	
	

	4.1
	Legrand 89250, ugradna PVC kutija 6M
	
	kom
	4

	4.2
	Legrand 80216, pomoćni nosač 6M
	
	kom
	4

	4.3
	Legrand 78816, dekorativni okvir 6M
	
	kom
	4

	4.4
	Legrand 89249, ugradna PVC kutija 4M
	
	kom
	7

	4.5
	Legrand 80214, pomoćni nosač 4M
	
	kom
	7

	4.6
	Legrand 78814, dekorativni okvir 4M
	
	kom
	7

	4.7
	Legrand 89239, ugradna PVC kutija 3M
	
	kom
	19

	4.8
	Legrand 80213, pomoćni nosač 3M
	
	kom
	19

	4.9
	Legrand 78803, dekorativni okvir 3M
	
	kom
	19

	5.
	Isporuka, montaža i povezivanje u zid telekomunikacione

jednomodularne utičnice FTP RJ45

cat.6. Predložene priključnice su iz programa

Legrand(kat.786 40).Nabavka, montaža, povezivanje,

testiranje i izdavanje mjernih protokola.
	
	kom
	45

	6.
	Isporuka i polaganje fiber optičkih kablova tipa 2

fiber SM 9/125 μm G.657 A LSZH od ROSS_1

ormana do svih optičkih priključnica planiranih u

dnevnim boravcima stambenih jedinica. Kablovi

se polažu u odgovarajućim instalacionim PVC

cijevima, a plaća se po dužnom metru položenog kabla
	
	m
	400

	7.
	Isporuka i polaganje FTP kabla cat. 6, FRNC

testiran do 400MHz,(High Performance STP),

FRNC (omotač bez halogena). Sertifikati: DELTA

&3P,ISO9001,ISO14001, RoHS u odgovarajućim

cijevima od ROSS_1 ormana do svih mrežnih

priključnica planiranih na pozicijama dnevnih

boravaka,a plaća se po dužnom metru položenog

kabla.
	
	m
	400
	

	8.
	Isporuka i polaganje FTP kabla cat. 6, FRNC

testiran do 400MHz,(High Performance STP),

FRNC (omotač bez halogena). Sertifikati: DELTA

&3P,ISO9001,ISO14001, RoHS u odgovarajućim

cijevima od priključnica iz dnevnih soba do

spavacih soba, a plaća se po dužnom metru

položenog kabla.
	
	m
	230
	

	9.
	Isporuka i postavljanje priključnica za optičke

kablove kod koncentracionih pozicija u dnevnim

sobama prema prilogu iz projekta. Dvostruki

adapter (2 ulaza, 2 izlaza),omogućava konekciju

dva optička vlakna(sa njihovim konektorima),

isporučuje se sa zaštitnim kapama i providnim

nosačem natpisa 2 modula,2 utičnice za ST

optički konektor (2xST).Nabavka,montaža, povezivanje

i testiranje.
	
	kom
	15
	

	10.
	Isporuka i polaganje bezhalogenog fleksibilnog

RBC crijeva,: ǿ 16mm
	
	m
	300
	

	11.
	Isporuka i polaganje bezhalogenog fleksibilnog

RBC crijeva,: ǿ 20mm
	
	m
	320
	

	12.
	Isporuka i polaganje rezervnih PVC cijevi 2x Ø

40 mm izmedju završetka regala u suterenu do

ROOS-1,i izmedju svih ormana slabe struje sve

do OSS-3 u potkrovlju , (obračun po metru cijevi)
	
	m
	12

	13.
	Isporuka i montaža kablovskog regala kroz

prostor garaže tipa RKSM305, d=5cm, sa svim

konzolama za pričvršćivanje na betonsku

tavanicu, sličnom tipu proizvođača Legrand, Obo

Bettermann i sl., a plaća se po dužnom metru.
	
	m
	10

	14
	Sitan nespecificiran materijal
	Paušal
	
	

	
	
	
	
	

	XXI
	Instalacija TV sistema
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Antenski stub u kompletu sa opremom za

fiksiranje na zid i nosačima antena.Uzemljuje se

na zajedničko uzemljenje objekta trakom FeZn

25x4mm. Nabavka, isporuka i montaža.
	
	kom
	1

	2.
	Parabolična offset SAT antena Televes Ref.

7901,za prijem satelitskih TV programa sa opremom

za pričvršćenje na zid (stub) u kompletu sa

2 LNB quatro konvertora slična tipu Ref. 7477,

Televes. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje

na kablovsku instalaciju.
	
	kom
	1

	3.
	Antena UHF HD BOSS 1496PSU5504 HF/UHF.

Nabavka, isporuka,montaza i povezivanje
	
	kom
	2

	4.
	Isporuka i ugradnja pojačavača za zemaljske

antene tipa Spaun MBV 435 ili sl.Nabavka, isporuka,

montaza i povezivanje
	
	kom
	1

	5.
	Isporuka i montaža kaskadnog multisviča sa 9

ulaza,4 zlaza tipa kao,Spaun SMS 9949 NF ili sl..
	
	kom
	1

	6.
	Isporuka i montaža kaskadnog multisviča sa 9

ulaza,8 zlaza tipa kao,Spaun SMS 9982 NF ili sl..
	
	kom
	2

	7.
	Isporuka i montaža završnog multisviča sa 9

ulaza,8 zlaza tipa kao,Spaun SMS 9907 NF ili sl..
	
	kom
	1

	8.
	F konektor F-4135TW cca.
	
	kom
	94

	9.
	Isporuka i montaža završnih dvomodularnih

RTV/SAT priključnica za ugradnju u zid u postavljeni

modularni pribor.Predložene priključnice su

iz programa Legrand(kat. br. 787 86)
	
	kom
	30

	10.
	Koaksijalni kabl RG-6/U Threshield. Isporuka,

polaganje i uvlačenje u RBC cijevi od antenskog

sistema do opreme u OSS-3 ormanu,izmedju

ormana kao i od ormana do završnih TV

satelitskih priključnica.
	
	m
	850

	11.
	Isporuka i polaganje bezhalogenog fleksibilnog

RBC crijeva,: ǿ 16mm
	
	m
	400

	12.
	Puštanje u rad,provjera ispravnosti izvedene

nstalacije,podešavanje i mjerenje nivoa signala
	paušal
	
	

	
	
	
	
	

	
	Instalacija interfonskog sistema
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Isporuka, I montaza pozivne jedinice sa 27

pozivnih taster I mikrozvučnom modulom tipa

Elvox ili sl. stavljene iz:

- Ugradna dozna ELV 9193 za tri modula (3kom)

- Okvir Galileo za 3 modula ELV 9193 (3kom)

- Govorna jedinica ELV 930 + ELV 8011

- Modul sa 4 tastera ELV 8004 (7 kom)

- Prazni modul ELV 8000 (1 kom)

- Napajanje ELV 6837

Montaza i povezivanje komplet pozivnog tabloa.
	
	kom
	1

	2.
	Isporuka i ugradnja unutrašnje int. jedinice sa

slušalicom i tasterom za aktiviranje električne

brave tipa Elvox ELV 8877 ili sl.
	
	kom
	30

	3.
	Isporuka i ugradnja električnog prihvatnika
	
	kom
	1

	4
	sporuka i polaganje kabla tipa SFTP 4x2x23

AWG. Kabl se polaže kroz PVC cijev fi20mm Na

mjestu lokacija elemenata ostaviti rezervu u

kablu od jednog metra.Ukupno za nabavku i rad

računato po dužnom metru položenog kabla.
	
	m
	250

	5.
	Nabavka i polaganje energetskog kabla tipa

PP00-Y2x0,75 mm. Kabl se polaže u PVC cijev

fi20mm, od napojnog bloka u ROSS_1 do

električne brave u ulaznim vratima.
	
	m
	10

	6.
	sporuka i polaganje bezhalogenog fleksibilnog

RBC crijeva,: ǿ 20mm
	
	m
	220

	7.


	Provjera ispravnosti izvedene instalacije i

puštanje u rad
	paušal
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Ukupno Tk mreža
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ZBIRNA REKAPITULACIJA
	
	
	

	
	
	
	
	

	I
	Pripremni radovi
	
	
	

	II
	Zemljani radovi
	
	
	

	III
	Betonski radovi
	
	
	

	IV
	Armirački  radovi
	
	
	

	V
	Zidarski radovi
	
	
	

	VI
	Izolaterski radovi 
	
	
	

	VII
	Tesarski radovi
	
	
	

	VIII
	Krovopokrivački radovi
	
	
	

	IX
	Limarski radovi
	
	
	

	X
	Molerskofarbarski radovi
	
	
	

	XI
	Fasaderski radovi
	
	
	

	XII
	Razni radovi
	
	
	

	XIII
	Montažerski radovi
	
	
	

	XIV
	Stolarski radovi
	
	
	

	XV
	Bravarski radovi
	
	
	

	XVI
	ViK radovi 
	
	
	

	XVII
	Keramičarski radovi
	
	
	

	XVIII
	Podopolagački radovi
	
	
	

	XIX
	Elektroinstalacioni radovi 
	
	
	

	XX
	TK mreža
	
	
	

	XXI
	Uređenje terena oko objekta
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	UKUPNO BEZ PDV-A
	
	
	

	
	PDV
	
	
	

	
	UKUPNO SA PDV-OM
	
	
	


( Garantni rok : 24 mjeseca od dana primopredaje izvedenih radova.
( Garancije kvaliteta:  Neophodni atesti za ugrađene materijale, sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i prilikom realizacije ugovora Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i  bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa revidovanim Glavnim projektom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi Izvođač i izjave o kvalitetu radova.
( Način sprovođenja kontrole kvaliteta: 

· Stručni tehnički nadzor od strane Naručioca, imenovanjem nadzornog organa.

( Ostali uslovi u pogledu primjene propisa:

· Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, kao i svi izvedeni radovi vršiće se u skladu sa: Ugovornom dokumentacijom  (građevinske knjige i građevinski dnevnik); Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018); Zakonom o energetici ("Službeni list CG", br. 5/2016 i 51/2017); Zakon o zaštiti na radu ("Sl. list RCG 79/04"); Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl. list RCG br. 13/2007); Pravilnikom o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora, Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije, Pravilnikom o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda, Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).
· Predmet nabavke će se realizovati po: Glavnom projektu, a u koji se može izvršiti uvid od dana 23.07.2019. godine do dana 15.08.2019. godine, kod kontakt osoba iz tačke I Poziva
Podaci o projektantu i revidentu:

	PROJEKTANT: 
“MEDITERAN COMPANY” DOO,  Budva

ODGOVORNO LICE: Milivoje Radić 

GLAVNI INŽENJER: Mirza Mulić, spec.sci.arh.
	REVIDENT: 
DOO „ING-INVEST” Danilovgrad


POSEBNI ZAHTJEVI U POGLEDU PREDMETA JAVNE NABAVKE KOJI SU OD ZNAČAJA ZA IZRADU PONUDE I IZVRŠENJE UGOVORA

Rok izvršenja ugovora:  210 dana od dana uvođenja izvođača u posao;

Naručilac je obavezan da izvođača radova uvede u posao,u roku od  15 dana od dana prijave građenja Direktoratu za licenciranje i inspekcijski nadzor, Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

IZVOĐAČ je dužan da prije potpisivanja ugovora dostavi detaljni dinamički plan  izvršenja ugovora sa potpunim tehničkim podacima i u skladu sa ugovorenim rokom izvršenja ugovora.

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, IZVOĐAČ obezbedjuje sam i o svom trošku.

Stručni  nadzor nad realizacijom ugovora NARUČILAC će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti IZVOĐAČA. NARUČILAC će danom uvođenja u posao IZVOĐAČU pismeno saopštiti lica  koja  će  vršiti  stručni i nadzor  nad  izvodjenjem  radova  (u daljem tekstu: Nadzorni organ). Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVODJAČA.

Nadzorni organ ov1ašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVODJAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od NARUČIOCA. Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja IZVODJAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODJAČU da  otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako IZVODJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVODJAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjedjuje izvodjenje radova skladu sa opisima, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se izmedju Nadzornog organa i IZVODJAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu, bitnim karakterstikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVODJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, IZVODJAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom i prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i  bitne karakteristike materijala i opreme definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi IZVODJAČ.

IZVODJAČ je dužan da prije uvođenja u posao obavijesti  NARUČIOCA o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi radovima u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica odredjenog za  rukovodjenje gradjenjem objekta, IZVODJAČ je dužan da o tome odmah obavijesti  NARUČIOCA.

IZVODJAČ je dužan da, u vezi sa gradjenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po  propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Izabrani ponuđač-izvođač je dužan da, prije potpisivanja ugovora, dostavi :

-polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti sa osiguranom aktivnošću koja se odnosi na djelatnost   građenje objekta i limitom pokrića (sumom osiguranja)  od 100.000,00 eura, sa rokom važnosti za vrijeme roka izvršenja Ugovora. Ovo osiguranje  mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za  javnu nabavku broj: A3/19 od 23.07.2019.godine, za izvođenje radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta-lamela III, spratnosti Su+Pr+2+Pk.

Ako IZVODJAČ bez krivice  NARUČIOCA ne realizuje ovaj ugovor u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti IZVODJAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVODJAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČIOC ovlašćen da ih naplati - odbije na teret IZVODJAČEVIH potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVODJAČEVOG potraživanja od NARUČIOCA, s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti IZVODJAČA.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVODJAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVODJAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Izvođač je dužan da  prije zaključivanja ovog ugovora dostavi naručiocu:

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvođač) dužan je da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora  tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje. 

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava,  izvođač je dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Ako  Izvođač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati ovu garanciju. 

Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovom tenderskom dokumentacijom. 

Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

IZVODJAČ garanutje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova.

IZVODJAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka u primjerenom roku, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA.  Obavijest da su radovi završeni IZVODJAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdjenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 30 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova. Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u Crnoj Gori.

NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ugovora čine: ponuda IZVOĐAČA,  dinamički plan izvodjenja radova, garancija banke za dobro izvršenje ugovora i polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač: prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju traženu kao garanciju kvaliteta kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala i opreme odgovara uslovima/standardima zahtijevanim tenderskom dokumentacijom; napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza; ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je,  u skladu sa članom 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove, koji mogu nastati po ovom ugovoru, prvenstveno rješavaju sporazumno, pri tom se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede. Izvođač i Naručilac su saglasni da rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda.

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

OPŠTINA MOJKOVAC

Broj: 01-1291
Mjesto i datum: Mojkovac, 23.07.2019.
U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)   Ranko Mišnić, predsjednik, kao ovlašćeno lice Opštine Mojkovac, daje

I z j a v u

da će Opština Mojkovac, shodno Planu javnih nabavki broj: 01-1232 od 12.07.2019. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca

                                                               Predsjednik

                                                              Ranko Mišnić

                                                                 ______________________ 

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 

OPŠTINA MOJKOVAC

Broj: 01-1292
Mjesto i datum: Mojkovac, 23.07.2019.
U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) 

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-1232 od 12.07.2019.godine za nabavku Radova na izgradnji stambenog objekta-lamela III, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

                                                                                     Ovlašćeno lice naručioca

                                                                                        Predsjednik

                                                                                       Ranko Mišnić

 ______________________

                                                                                       Službenik za javne nabavke
                                                                                      Predrag Zejak

                                                                                      ______________________

                                                                                          Lice koje je učestvovalo 

                                                                                        Vukić Fuštić
                                                                                        ______________________

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

OPŠTINA MOJKOVAC

Broj: 032/19-08/8-1784
Mjesto i datum: Mojkovac, 23.07.2019.god.
U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) 

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-1232 od 12.07.2019.godine za nabavku Radova na izgradnji stambenog objekta-lamela III, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda: Ranka Brajković, predsjednik

_______________________
Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:           Predrag Zejak, član

_______________________
Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:          Darka Bogavac, član

_______________________

Lice koje će učestvovati u pripremanju tenderske dokumentacije: Ranka Brajković
 







           ________________________

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

( Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:
Ponude će biti  vrednovane dodjeljivanjem broja bodova shodno formuli:

C=(Cmin/Cp) x 100,00

gdje je:

C …….. broj dodijeljenih bodova

Cp …… ponuđena cijena (sa PDV-om)

Cmin … najniže ponuđena cijena (sa PDV-om)

	Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.




IZJAVA O SADRŽINI TEHNIČKIH KONSULTACIJA I DATIH TEHNIČKIH SAVJETA

U skladu sa članom 17 stav 8 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ovlašćeno lice naručioca Ranko Mišnić, predsjednik i Ranka Brajković, kao lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili je dalo tehničke savjete naručiocu u vezi sa predmetom javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj A3/19 od 23.07.2019. godine, daju 

Izjavu

da je sadržina tehničkih konsultacija i datih tehničkih savjeta u potpunosti prezentovana u tenderskoj dokumentaciji.

                                                           Ovlašćeno lice ponuđača,

           Predsjednik

                                                       Ranko Mišnić

                                                          _________________________

                   Lice koje je učestvovalo u tehničkim 

                                            konsultacijama  ili dalo tehnički savjet,

                                                   Ranka Brajković, dipl.ing.građ.

                        ____________________________

SADRŽINA TEHNIČKIH KONSULTACIJA I DATIH TEHNIČKIH SAVJETA NARUČIOCU U VEZI PREDMETA NABAVKE

Ranka Brajković, dipl. ing. građ. je sačinio tehničku specifikaciju datu na stanici 8-67   ove dokumentacije, te je sadržina tehničkih konsulatacija i datih tehničkih savjeta u potpunosti prezentovana u tenderskoj dokumentaciji, u skladu sa članom 17 stav 8 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17). 

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)



podnosi

OPŠTINA MOJKOVAC

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj A3/19 od 23.07.2019. godine 

za nabavku 

RADOVA NA IZGRADNJI STAMBENOG OBJEKTA-LAMELA III
ZA

(Predmet nabavke u cjelosti

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude

2. Sadržaj ponude 

3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca  


zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog 

nadmetanja

8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja (za cjelinu ili za sve partije za koje se predaje 

ponuda)

11. Ostala dokumentacija (atesti, katalozi, fotografije, publikacije i slično)

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

  Ponuda se podnosi kao:

(Samostalna ponuda

 

(Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
 

(Zajednička ponuda
 

(Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem
Podaci o podnosiocu samostalne ponude:
	Naziv i sjedište ponuđača
	 

	PIB

	 

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje  finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

	Naziv podugovarača /podizvođača
	 

	PIB


	 

	Ovlašćeno lice


	 

	Adresa


	 

	Telefon


	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 

	Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

	Naziv podnosioca zajedničke ponude


	 

	Adresa


	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma
	(Ime i prezime)

	
	(Potpis)

	Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora
	 

	
	

	
	

	
	....


Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

	Naziv nosioca zajedničke ponude
	 

	PIB

	 

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	


Podaci o članu zajedničke ponude
:

	Naziv člana zajedničke ponude
	 

	PIB

	 

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	


Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

	
	
	

	Naziv podugovarača /podizvođača
	 

	PIB


	 

	Ovlašćeno lice


	 

	Adresa


	 

	Telefon


	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 

	Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


FINANSIJSKI DIO PONUDE

	r.b.
	opis predmeta
	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke
	jedinica mjere
	količina
	jedinična cijena bez 

pdv-a

(€)
	ukupan iznos bez pdv-a

(€)
	pdv

(€)
	ukupan iznos sa

pdv-om

(€)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ukupno bez PDV-a
	 

	PDV
	 

	Ukupan iznos sa PDV-om:
	 


Uslovi ponude:

	Rok izvršenja ugovora je
	 

	Mjesto izvršenja ugovora je
	 

	Način i dinamika isporuke/izvršenja
	

	Garantni rok
	

	Garancije kvaliteta
	

	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
	

	Rok plaćanja
	

	Način plaćanja
	

	Period važenja ponude
	

	....
	

	......
	


Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)







M.P.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

 (ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje
Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 
(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.
Ovlašćeno lice ponuđača
___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)







M.P.

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje i to:
Ponuđač u predmetnom postupku javne nabavke je dužan da u punudi dostavi:

•
Licencu za  izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018).
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

Dostaviti:

( Ne zahtijeva se.
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:
( izjavu o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

( izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i slično).

OBRAZAC IR2
	IZJAVA

O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA
Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude ____________________________ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih radova imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi. 

Red.

br.

Prezime i ime

Školska sprema i zvanje

Licenca, odobrenje i sl. (uz navođenje broja i datuma licence)

Godine

prakse

u struci

Funkcija koju

će zauzimati
1

2

...

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)







M.P.




OBRAZAC IR8
	IZJAVA O 

NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

1.

2.

.....

Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)







M.P.




DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE PREDVIĐENIH USLOVA ZA NABAVKU ROBA I USLUGA, KOJE SU POTREBNE ZA IZVOĐENJE RADOVA PREDMETNE JAVNE NABAVKE

Ponuđač je u obavezi da dostavi dokaze tražene Pozivom- ateste za ugrađene materijale i izjave o kvalitetu radova.
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Opština Mojkovac sa sjedištem u Mojkovcu, ulica Trg Ljubomira Bakoča bb, Matični broj: 02007100, Broj računa: 535-9545-65, Naziv banke: Prva banka ,  koga zastupa Ranko Mišnić, predsjednik, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača____________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________, Naziv banke:_______________,  koga zastupa ___________, (u daljem tekstu: Izvodjač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku Izvođenja radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta-lamela III, spratnosti Su+Pr+2+Pk broj: A3/19 od 23.07.2019.godine; broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;
Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA izvede radove na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Mojkovac,  koje je izvođač dužan izvesti u skladu sa Ugovornim dokumentima i ponudom IZVOĐAČA br. __________od __________2019. godine, a po vrstama i obimu definisanim ovom tenderskom dokumentacijom.

Član 2

IZVODJAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama  koje kao IZVODJAČ ima u vezi sa izvršenjem svih poslova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da poslove iz čl.1 ovog ugovora izvedi stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za gradjenje.

Član 3

Izvođač se obavezuje da sve radove iz čl.1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od: 

Ukupna cijena ugovorenih radova, bez uračunatog PDV-a,  iznosi ______________ €

Iznos PDV-a________________________________€

Vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi ______________ €

Član 4

Rok plaćanja je: 10 (deset) dana od dana ovjere i potpisivanja privremene mjesečne i okončane situacije, od strane nadzornog organa i Naručioca.

Način plaćanja je: virmanski na žiro račun Izvođača, putem privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova u zavisnosti od stepena gotovosti posla.

Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Član 5

Rok izvršenja ugovora:  30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Naručilac je obavezan da izvođača radova uvede u posao, u roku od 15 dana od dana prijave građenja Direktoratu za licenciranje i inspekcijski nadzor, Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Do produžetka roka iz stava 1 ovog člana može doći uslijed  nastupanja promijenjenih okolnosti,  više sile, kao i okolnosti na koje  na koje IZVOĐAČ nije mogao objektivno da utiče. 

Mjesto izvršenja ugovora je: Mojkovac, ul. Nemanjića bb
Član 6

IZVOĐAČ je dužan da prije potpisivanja ugovora dostavi detaljni dinamički plan izvodjenja radova sa potpunim tehničkim podacima i u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova iz člana 5. ovog Ugovora i da isti dostavi NARUČIOCU na davanje saglasnosti.

Član 7

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, IZVODJAČ obezbedjuje sam i o svom trošku.

Član 8

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Na zahtjev nadzornog organa preko privrednog društva ovlašćenog za ispitivanje kontrole kvaliteta.

Stručni  nadzor nad realizacijom ugovora NARUČILAC će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti IZVOĐAČA.

NARUČILAC će danom uvođenja u posao IZVOĐAČU pismeno saopštiti lica  koja  će  vršiti  stručni i nadzor  nad  izvodjenjem  radova  (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVODJAČA.

Član 9

Nadzorni organ ov1ašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVODJAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja IZVODJAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova.

Član 10

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODJAČU da  otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.
Ako IZVODJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVODJAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjedjuje izvodjenje radova skladu sa opisima, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se izmedju Nadzornog organa i IZVODJAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu, bitnim karakterstikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVODJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, IZVODJAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Član 11

Garancije kvaliteta: sav ugrađeni materijal moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom i prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i kojima se dokazuju opisi i  bitne karakteristike materijala i opreme definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi IZVODJAČ.

Član 12

IZVODJAČ je dužan da prije uvođenja u posao dostavi NARUČIOCU Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. IZVOĐAČ je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova i  izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga, dostavljenih Ponudom. 

Do promjene ovlašćenog inženjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje IZVOĐAČ nije mogao da utiče i uz saglasnost NARUČIOCA.

Predložena zamjena ovlašćenog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako Izvođač ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa zahtjevima iz prethodnam tri  stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Ako Izvođač ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa zahtjevima iz prethodnam tri  stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Član 13

IZVODJAČ je dužan da, u vezi sa gradjenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po  propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 14

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izugradnji objekata (“Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018“) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17 ), Izvođač je dužan je da prije početka radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti  za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od izvođenja radova i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvođenja radova do dana isteka garantnog roka.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavki broj: A3/19 od 23.07.2019. godine za izvođenje radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta-lamela III, spratnosti Su+Pr+2+Pk i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

 Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu  osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Član 15

Ako IZVODJAČ bez krivice  NARUČIOCA ne realizuje ovaj ugovor u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne, penale 1,0 ‰ (jedan promil)  od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova. 

Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta dužem od 30 dana, Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora. 

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa IZVODJAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene kazne, tada je IZVODJAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 16

Izvođač je dužan da  prije zaključivanja ovog ugovora  preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora  tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje. 

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava,  izvođač je dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Ako  Izvođač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude.
Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati ovu garanciju. 

Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovom tenderskom dokumentacijom. 

Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 17

IZVODJAČ garanutje za kvalitet izvedenih radova  koji su predmet ovog ugovora je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova.

IZVODJAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.  

Član 18

IZVODJAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očstii gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradjevine i samu gradjevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 19

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA.  Obavijest da su radovi završeni IZVODJAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

Član 20

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdjenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 30 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova. Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u Crnoj Gori. 

Član 21

NARUČILAC i IZVODJAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine Ugoovrna dokumenta:

- ponuda IZVOĐAČA,

- dinamički plan izvodjenja radova, 

- garancija banke za dobro izvršenje ugovora i 

- polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Član 22

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač:

a) prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju traženu kao garanciju kvaliteta kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala i opreme odgovara uslovima/standardima zahtijevanim tenderskom dokumentacijom;
b) napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Član 23

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je,  u skladu sa članom 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Član 24

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove, koji mogu nastati po ovom ugovoru, prvenstveno rješavaju sporazumno, pri tom se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 25

Za sve što nije definisano Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Član 26

Ugovorene strane su pročitale tekst ugovora i isti kao izraz svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Ugovor je sačinjen u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih po 4 (četiri) primjerka za NARUČIOCA i  IZVOĐAČA.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom zaključivanja.

      UGOVORNA STRANA         

                        UGOVORNA STRANA

                    I Z V O D J A Č      



                 N A R U Č I L A C

            OPŠTINA MOJKOVAC 
            Predsjednik

                   
                



                                Ranko Mišnić

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

  Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkamanabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI
1. Pripremanje i dostavljanje ponude 

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma. 

2. Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

3. Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.  

4. Način pripremanja zajedničke ponude 

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača. 

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

5. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču. 

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi. 

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi. 

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude 

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.
11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

11.1 Način dostavljanja garancije ponude 

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

 Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

12. Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude. 

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

13. Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač  može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji. 

14. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti. 

15. Blagovremenost ponude
Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za 

podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

16. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

17. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 dana
, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije. 

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

II NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska komunikacija i elektronski potpis.

III  IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime  

   (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od ________. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke)i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

  Ovlašćeno lice ponuđača

 _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.
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�Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci


� Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca 


�Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca


�Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca


� Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





� Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.





� Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača


�Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“


� Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





�Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude





� Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





�Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.





� Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača


� Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača


�Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“





�u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama
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