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OPŠTINA MOJKOVAC

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: A3/17
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 11

Mjesto i datum: Mojkovac, 19.05.2017
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POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE
I   Podaci o naručiocu

	Naručilac:

Opština Mojkovac
	Lice/a za davanje informacija:

Predrag Zejak

	Adresa: 

Trg Ljubomira Bakoča bb
	Poštanski broj:

84205

	Sjedište:

Mojkovac
	PIB (Matični broj):  

02007100

	Telefon:

+382 50 470 272
	Faks:

+382 50 472 715

	E-mail adresa:

managermo@t-com.me
	Internet stranica (web): 

www.mojkovac.me


II  Vrsta postupka

- Otvoreni postupak

III  Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

( Radovi

b) Opis predmeta javne nabavke

	Izvođenje radova na izgradnji objekta za stanovanje u Rudnici.  


c)  CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

	45211340-4 Zgrade s više stanova

45210000-2 Radovi na podizanju zgrada


IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma
Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:
( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke 

Predmet javne nabavke se nabavlja:

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti  sa uračunatim PDV-om 120.000,00 €

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

( ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi 

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Na osnovu stručnog mišljenja Inženjerske komore Crne Gore broj 01-2277/3 od 17.05.2017.godine, a na osnovu člana 65 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 28/15)  i čl. 106 i 107 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br.51/08, 24/11, 35/13 i 33/14), privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licence za: 

· Izvođenje geodetskih radova;

· Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima ili objektima visokogradnje;

· Izvođenje elektro-instalacija jake struje.
Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za:

· Izvođenje geodetskih radova;

· Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima ili objektima visokogradnje;

· Izvođenje elektro-instalacija jake struje.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost
Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

( Nije potrebno.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost
Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza, i to:

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
IX Garancija ponude

( da
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 3 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 120 dana od dana uvođenja u posao.

b) Mjesto izvršenja ugovora je Opština Mojkovac.

XI Jezik ponude:
( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:
(  najniža ponuđena cijena 





broj bodova  100
XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 8,00 do 15,00 sati, zaključno sa danom 28.06.2017.godine do 12,00 sati.

Ponude se mogu predati:

( neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi 84205 Mojkovac, Trg LJubomira Bakoča bb.

( preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi 84205 Mojkovac, Trg LJubomira Bakoča bb.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  28.06.2017.godine u 13,00 sati,  u prostorijama Opštine Mojkovac na adresi Trg Ljubomira Bakoča bb.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 15 (petnaest) dana od dana ispostavljanja okončane situacije, ovjerene od  strane nadležnog organa Naručioca. 
Način plaćanja je: virmanski na žiro račun Izvođača, putem privremenih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova u zavisnosti od stepena gotovosti posla. 

(  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora.

( Tajnost podataka

Nema tajnih podataka.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA
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	PREDMJER I PREDRAČUN  RADOVA
	

	Opšti uslovi za  izvođenje  građevinskih  radova i opšti uslovi uz pojedine  radove  iz  ovog  predmjera,  norme  i  tehnički propisi  obavezuju  izvođača  kod  svih  pozicija predmetne grupe radova, bez obzira da li  je  to  u  opisu posebno naglašeno. Bez posebnih napomena u tekstu pozicije,  uvijek su uračunati u cijenu:
Nabavka i dostava na gradilište svog potrebnog materijala
Razmjeravanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova.
Sav  potreban  horizontalan  i  vertikalan  transport  do  radnog mesta.
Svi pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni radovi  predviđeni  normama  i  opštim  uslovima,  uključujući  i  materijal.
Čišćenje radnog mjesta po završenom ili prekinutom poslu i  odnošenje šuta van gradilišta, ako za datu  poziciju nije  posebno  predviđeno  (misli  se  na  šut  koji  nastaje  normalnim radom, ako su u  pitanju  radovi  na  rušenju i demontaži, odvoz šuta).  
Potpuna zaštita od oštećenja svih  zatečenih  ili  ranije  vršenih radova, instalacija.
Sva normativna  povećanja  radnog  vremena  proizašla  iz  otežanih uslova rada.
Njegovanje ugrađenog i skladištenog materijala u ekstremnim vremenskim uslovima.
Sav upotrebljeni materijal mora  biti  kvaliteta  koji  je  predviđen  u  opisu  i  u  projektu, obavezno   potvrđen atestima. Ateste obezbjeđuje  izvođač  i  sastavni  su  dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod investitora.
Radovi moraju biti obavljeni tačno prema projektu i  prema  stavkama iz pripadajućih normi. Ako izvođač izvjesne radove  obavi kvalitetom ili materijalom koji ne zadovoljava, dužan  je na  zahtjev  investitora  da  izvrši  popravke,  o  svom  trošku,  u  naloženom  roku.  Ako   su radovi   izvedeni  poboljšanim  kvalitetom,  investitor  nije   obavezan   da nadoknadi cijenu, ako ova nije regulisana ranije.
Odvoz šuta i čišćenje radnog mjesta  izvođač  je  dužan  da izvrši  odmah po  izdatom  nalogu od  strane  investitora (nadzora). Ovakav nalog može uslijediti u bilo koje  vreme  u cilju sprečavanja gomilanja šuta u objektu, zaprečavanja gradilišta ili zaštite ranijih radova.
Sav materijal, radove i cijelo gradilište, dužan je da  čuva izvođač o svom trošku, sve do predaje objekta.
Izvođač je dužan da se tokom rada pridržava  svih  opštih,  posebnih i internih propisa HTZ i PPZ.
Obračun radova se vrši na osnovu izvedenih i primljenih radova.
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	PRIPREMNI RADOVI

 

	

	r.b.
	O P I S      P O Z I C I J E 
	j.m.
	količina
	 
	cijena
	 
	 ukupno 

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Organizacija gradilišta, obezbjeđenje energetskih priključaka, prikljucaka na vodu, dobijanje dozvola, saglasnosti. Demontaža i uklanjanje svih postojećih elemenata i šuta sa lokacije. Organizacija privremene deponije. Obračun  i plaćanje  paušalno. 
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po kom.
	kom
	    1,00   
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Radovi  na  iskolcavanju, postavljanju  repera, snimanju i obilježavanju  potrebnih tačaka  za  početak radova, obilježavanje  objekta. Stalne  tačke i visinske kote  propisno obilježene  geodetskim metodama, zaštititi  i ubilježiti  u  građevinski dnevnik. Obračun  i plaćanje  paušalno. 
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po kom.
	kom
	    1,00   
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ukupno pripremnih radova:
	           

	
	
	
	
	
	
	
	


	2
	Zemljani radovi
	

	

	Prije početka zemljanih radova izvođač je dužan da na osnovu planova izvrši obilježavanje objekta na terenu, stalne tačke i visinske kote propisno obilježene geodetskim metodama, i iste zaštiti i ubilježi u građevinski dnevnik.

Sve iskope za objekat (temeljne stope i trake u i van objekta),  izvršiti u svemu po izvedbenim planovima, elaboratu, detaljima i uputstvu nadzornog organa,  a u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima.

Iskop se radi sa pravim odsecanjem bočnih starana i finim planiranjem dna uz minimalno dozvoljeno odstupanje - tolerancijom +1, odnosno -1 cm od projektovanih kota. Razupiranje rovova prilikom iskopa, obeležavanje svih iskopa zajedno sa uspostavljanjem i čuvanjem stalnih tačaka, predviđeno je cijenom za iskop i neće se posebno obračunavati, niti posebno plaćati.

Prekopani projektovani iskop se ne obračunava niti plaća, kao ni njihovo popunjavanje betonom  što pada na teret izvođača.

Iskop bez prisustva organskih materija-materijala, humusa i sl. potreban za nasipanje, zadržati na gradilištu, na pogodnom mestu, privremenoj deponiji, do naknadne upotrebe.

Investitor zapisnički predaje izvođaču radova oznake za iskolčavanje - obeležavanje objekta. Od momenta zapisničke predaje, oznaka objekta, eventualna ponovna razmjeravanja i obeležavanja, vršiće izvođač radova o svom trošku.

Kvalitetan materijal (zemlja za nasipanje, odnosno šljunak prirodne granulacije) će se dovoziti sa najbližeg pozajmišta-deponije.

Horizontalnost posteljice, odnosno završna obrada sloja nasipa, mora biti takva da odstupanje pod ravnjačom dužine 4,00 m postavljene paralelno ili upravno na osnovu objekta, ne prelazi 15 mm,  a odstupanje do 2cm.

Odstupanja od ovih veličina se moraju obavezno odkloniti.

Tampon od šljunka izvoditi od čistog prirodnog šljunka bez primjesa organskih materija ili mulja.

Obračun iskopa i prevoza izvršiće se uzimanjem količine prirodno uraslog zemljišta (samoniklo) bez ikakvih dodataka na rastresitost,a na bazi izvršenog snimanja prije i poslije skidanja humusa i iskopa.

Svi podaci za obračun moraju biti od strane nadzornog organa i ovlašćenog predstavnika izvođača  pregledani, snimljeni, ovjereni, te unijeti u obračunske planove i obračunske listove građevinske knjige.

I s k o p  z e m lj e  š i r o k o g  o t k o p a
Iskop zemlje u širokom otkopu vršiće se u načelu mašinski sa svim potrebnim osiguranjem bočnih strana, što ulazi u cijenu.

I s k o p  z e m lj e  z a  t e m e lj e

Iskop zemlje za trakaste temelje, temelje samce i slično vršiće se ručno i mašinski prema uslovima na objektu. Sve potrebno osiguranje ivica iskopa ulazi u cijenu po jedinici mjere. 

Nasipanje zemlje iz iskopa ispod podne ploče i oko ukopanih zidova vršiće se mašinski, u slojevima po 30cm, do potrebne konstruktivne zbijenosti. Za nasipanje ne smije se upotrijebiti humus, ili zemlja sa organskim primjesama.

Jediničnom cijenom je obuhvaćeno: obilježavanje, iskop, spoljnji i unutrašnji transport na potrebnu daljinu, crpljenje-odstranjivanje atmosferske vode, razupiranje i osiguranje, izrada škarpi, grubo i fino planiranje.

Ukoliko se prilikom iskopa niđe na tlo koje je nepovoljno za fundiranje šut, treset, razni organski i neorganski otpadci i slično iskop se mora izvesti do zdravice po cijeni koja je data za široki iskop, a po završetku izvođenja temelja izvesti nasipanje zemlje u slojevima od 15cm sa nabijanjem mašinskim putem, po cijeni za nasipanje zemlje ispod podova.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	r.b.
	O P I S      P O Z I C I J E 
	j.m.
	količina
	 
	cijena
	 
	ukupno
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mašinsko skidanje humusa debljine 20cm. Iskopani i skinuti materijal se odvozi na deponiju udaljenu što je obračunato posebnom pozicijom. Obračun po m³ iskopanog materijala u samoniklom stanju.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m³.
	m³
	   61,82   
	 x 
	
	 = 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mašinski i ručni (90% masinski i 10% ručni) iskop zemlje za temeljnu konstrukciju objekta u tlu III i IV kategorije, do donje kote sloja tamponskog šljunka.  Posebno voditi racuna pri iskopavanju dijela do postojećeg objekta da se ne bi ugrozila stabilnost postojećih temelja. Iskopani materijal upotrebljiv za nasipanje odlaže se na gradilištu, a neupotrebljivi se odvozi na deponiju udaljenu do 10km od lokacije gradilišta.  U cijenu po m³ iskopanog samoniklog materijala uključeni su troškovi iskopa materijala i  odlaganje šljunkovito-pjeskovitog materijala na gradilištu koji se može koristiti za nasipanje temelja. Obračun po m³ iskopanog materijala u samoniklom stanju.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m³.
	m³
	463,75
	x
	
	 = 
	  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka d=15cm ispod temeljnih traka i ispod podne ploče objekta. Nabijanje tampona vršiti do postizanja modula stišljivosti od minimum Ms=40 MPa. Obavezno dobaviti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. Obračun po m³ nasutog i nabijenog tamponskog sloja.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m³.
	m³
	44,19
	x
	
	 = 
	     
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje sloja drenaznog filtera, od iberlaufa, po obimu temeljnih traka potpornih zidova, za postizanje drenaže oko ukopanih zidova. Obračun po m³ nasutog i nabijenog sloja drenaznog filtera.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m³.
	m³
	64,97
	x
	
	 = 
	     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje sloja šljunka (debljine 15cm i sirine 120cm) po obimu ukopanih potpornih zidova i ispod trotoara objekta, za postizanje drenaže oko ukopanih zidova. Obračun po m³ nasutog i nabijenog sloja drenažnog šljunka.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m³.
	m³
	   12,44   
	 x 
	
	 = 
	     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Dovoz, nasipanje, i nabijanje zemljom iz iskopa i pozajmišta udaljenih do 10km, iza ukopanih betonskih zidova, ispod temeljne ploče. Nabijanje izvršiti odgovarajućim vibracionim mašinama (ploče i maljevi).  Zemlja upotrijebljena za nasipanje ne smije da sadrži organske i anorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m³ izvedene pozicije.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m³.
	m³
	166,94
	x
	
	 = 
	  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju do 10km. Pozicija obuhvata utovar, odvoz , istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3 materijala u samoniklom stanju.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m³.
	m³
	380,28
	x
	
	 = 
	  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ukupno zemljanih radova:
	        
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Betonski radovi
	

	

	Svi betonski i armirano betonski radovi imaju se izvesti sa odgovarajućom kvalifikovanom radnom snagom i u svemu prema postojećim propisima za beton i armirani beton, kao i važećim standardima, uz primenu privremenih tehničkih propisa za beton i armirani beton.
Upotrebljeni materijal takođe mora da odgovara tehničkim uslovima iznetim u napred pomenutim propisima i JUS-u objavljenom u Službnom listu.
Prilikom izlivanja betonskih konstrukcija i delova ne smeju se upotrebljavati dve različite vrste cementa.
U toku radova moraju se izvesti probna ispitivanja odgovarajućih vrsta betona, koja će u konkretnom slučaju naći primenu, kako bi se utvrdio kvalitet betona.
Izrađene oplate moraju biti stabilne, otporne, ukrućene i dovoljno poduprte, da se nebi izvile ili popustile u ma kom pravcu. 

Unutrašnje površine oplate moraju biti ravne, da bi po njihovom skidanju vidne površine betonskih konstrukcija bile ravne sa oštrim ivicama. Za "natur" beton, pripremiti glatku oplatu, vodootporne šper ploče, "doka" panele ili slično. Izrađene oplate sa podupiranjem pre betoniranja moraju biti kontrolisane i "primljene " od strane nadzornog organa.
Pre betoniranja , iskop za temelje i temeljne stope, kao i oplata, moraju biti potpuno spremni i primljeni od nadzornog organa, sa upisom u građevinski dnevnik.
Oplata se mora pre betoniranja dobro pokvasiti, a betonska masa posle mešenja ugrađivati u optimalnom roku. 
Betoniranje se vrši u slojevima od 30cm. Kod spuštanja betona sa veće visine od 1,00m, obavezno upotrebiti levak, da bi se izbegle segregacije agregata.

	
	


Dokumentacija se po pravilu sastoji iz:

-  atesta, kojim se dokazuje da materijali koji čine sastavne delove betona, ispunjavaju uslove date u propisima

-  konstrukcija unetih u dnevnik radova, kojima se dokazuje da su stručna lica izvršila pregled oplate ili skele, pregled postavljanja armature, kao i da se obavljaju sve druge radnje od uticaja na kvalitet betonskih radova (delovanje betona, zaštita i dr.),

-  evidencije u kojima se registruje gde je koji beton ugrađen, odnosno gde su ugrađeni gotovi betonski elementi, kada ovi stižu na gradilište,

-  sprovodnih listova fabrike betona, kako bi se znalo vreme sprovođenja i ugrađivanje betona,

	-  oznaka na gotovim betonskim elementima, sa potrebnim atestima.

Za izvođenje betonskih radova može se upotrebiti samo beton za koji je predhodnim ispitivanjem utvrđeno da ispunjava predviđeni kvalitet. Predhodna ispitivanja za beton treba naročito da obuhvataju:
-  istraživanje kvalitetnog agregata i njegovo ispitivanje kvaliteta,
-  iznalaženje i ispitivanje vode koja će se upotrebiti za spravljanje betonske mase,
-  odabiranje, ispitivanje i naručivanje dodataka (aditiva) za beton i hemijska sredstva za zaštitu betona.

Tekuća kontrola betona mora biti organizovana u vidu merenja konstrukcije svežeg betona sa Abramsovim konusom u momentu ugrađivanja. Dozvoljene tolerancije za betonske površine koje se naknadno određuju:
-  dužina i širina objekta , AB ploča i ostali betonski elementi objekta  +1cm
-  visine i kote stubova ± 1cm
-  debljine ploče ± 0,5cm
-  širina i dubina grede i stubova ± 1cm.
Ako se naknadno ne odredđuje betonska površina, tolerancija je upola manja. 
Prsline u podlogama i betonskim podovima se tolerišu ako su širine do 0,5mm, dubine 15mm, te ukoliko su veće, izvedene ploče, pod ili podloga, se neće priznati izvođaču radova, već se iste moraju odstraniti i izvesti nove i to o trošku izvođača radova.
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Dozvoljeno vreme za skidanje oplate je:
-   za zidove, stubove i stranice greda    2 dana
-   za ploče raspona do 6m, odnosno grede do 10m   7 dana
-   za ploče i grede raspona preko 6m  14 dana.
Obračun se  vrši po stvarno izvedenim količinama radova.
U cenu za 1m3 , odnosno 1m2 i 1m1 betoniranja obuhvaćeno je: sav materijal sa rasturom, rad, alat, transport, skele, prenos vertikalni i transport do mesta ugradnje, zarada, društveni doprinos, takse i svi ostali troškovi u vezi sa ovim radovima po propisima za strukturu cena.  Cenom po jedinici mere je još obuhvaćeno negovanje i zaštita betona.
Armatura se obračunava i plaća posebno kroz odgovarajuće pozicije radova.

Obaveza je izvođača da prije ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao da se obavi pregled oplate i armature.

Izvođač  je odgovoran  za sprovođenje  i analizu  odgovarajućih  ispitivanja  propisanih  PBAB-om  i odgovarajućim jugoslovenskim standardima, kao i za uzimanje potrebnih podataka iz rezultata tih ispitivanja  u toku izvođenja  radova.  Saglasno  ovom  poglavlju  izvođač  je dužan  da na zahtjev Nadzora, tokom izvođenja radova od betona, uzme i čuva betonska tijela za ispitivanje, u uslovima konstrukcije. Izvođač je dužan da sve troškove nabavke i rada opreme za uzimanje uzoraka za ispitivanje,  kao i sve troškove na uzimanju uzoraka i ispitivanju,  obuhvati ponuđenom  jediničnom cijenom  odgovarajućih  pozicija  radova,  u  svemu  prema  odredbama  ovog  odjeljka  i  zahtjevu nadzora.  
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r.b.
	O P I S      P O Z I C I J E 
	j.m.
	količina
	 
	cijena
	 
	 Ukupno 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Izrada  temeljne konstrukcije - TEMELJNE TRAKE (80/40cm, betonom MB30 (C25/30), V6,), u potrebnoj ivičnoj oplati, ispod objekta, sa pripremljenim ankerima za stubove i zidna platna. U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m³ ugrađenog betona zajedno sa oplatom.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m³.
	m³
	  31,24   
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Izrada armiranobetonskih potpornih ukopanih zidova podruma (d=20cm, MB30 (C25/30), V6) u potrebnoj oplati u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta.  Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m³ ugrađenog betona zajedno sa oplatom.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m³.
	m³
	  43,11   
	x
	
	=
	     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Izrada armirano-betonskih vertikalnih serklaža i stubova (MB30 (C25/30)) pravougaonog i kvadratnog poprečnog presjeka, u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad i njegovanje. Obračun po m³ ugrađenog betona zajedno sa oplatom.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m³.
	m³
	  15,24   
	x
	
	=
	     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Izrada armiranobetonskih horizontalnih serklaža i greda (MB30 (C25/30)) pravougaonog presjeka, u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona . Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom i podupiračima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad i njegovanje. Količinom su obuhvaćene i kose grede iznad tavanskog prostora. Obračun po m³ ugrađenog betona zajedno sa oplatom.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m³.
	m³
	    9,03   
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Izrada armirano betonske ploče   u objektu na tlu (MB30, d= 15cm) u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je  spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona . Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.  Obračun po m² gotove ploče.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	 205,26   
	x
	
	=
	     
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Izrada armirano betonskih punih ploča (debljine 15cm, MB30 (C25/30)) - međuspratnih tavanica u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je  spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona . Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Cijenom obuhvatiti i izradu ojačanja na dijelu otvora za prolaz ventilacionih i dimnjackih kanala. Obračun po m² gotove ploče.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m³.
	m³
	 681,02   
	x
	
	=
	   
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Izrada armirano betonski kosih punih ploča debljine 15cm unutrašnjeg stepeništa  sa istovremenom izradom stepenika dimenzije 16x30cm, prema projektu, u glatkoj oplati. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je  spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30 (C25/30). Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m² izvedenog stepeništa, uključujući i izradu stepenika, zajedno sa oplatom.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m³.
	m³
	   25,34   
	x
	
	=
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	


	8
	Izrada armirano betonskih ploča debljine 15cm stepenišnih međupodesta u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je  spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona  . Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m² gotove ploče.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m³.
	m³
	   24,96   
	x
	
	=
	        
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ukupno betonskih radova:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Armirački radovi

	

	r.b.
	O P I S      P O Z I C I J E 
	j.m.
	količina
	 
	cena
	 
	 Ukupno 

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature.  Obracun po kg ugradjene armature.
	
	
	
	
	
	

	 
	GA 240/360
	kg
	     3.535,98   
	x
	
	=
	

	 
	RA 400/500
	kg
	     9.383,98   
	x
	
	=
	    

	
	MA 500/560
	kg
	   12.674,77   
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ukupno betonskih radova:
	       


	5
	Zidarski radovi
	

	
	
	

	Sav materijal upotrebljen za zidove i ostale zidarske radove, mora da odgovara tehničkim propisima i standardima.
Zidanje mora biti čisto, izvršeno u pravilnim i horizontalnim redovima, sa propisanim vezama. Najmanja parčad 1/2 opeke ili 1/2  blokova, sa potpuno ispunjenim spojnicama žitkim malterom. Iscureli malter se mora mistrijom kresati dok je svež. Vertikalne figure u celosti moraju biti ravne i vertikalne pod viskom. Za pregradne zidove ispustiti šmorceve iz masivnih zidova u svakom četvrtom redu sa ispadima od 1/2opeke ili 1/2  blokova.

Ukoliko se pregradni zid sučeljava sa stubovima vezu između zida i stuba, kao i izradu seizmičkih vertikalnih  i horizontalnih serklaža, izvršiti po propisima o zidanju na seizmičkim područjima i po opisu u pojedinim pozicijama ovog predračuna. Ukoliko se veza ne može dobro postići, onda ubaciti pri krajevima pregradnog zida u svaku treću spojnicu betonsko gvožđe Ø6 mm i ankerovati za noseći zid. Parapetne zidove i sve ispune skeleta, vezati na način sa stubom kao i pregradne zidove. Opeka i blokovi moraju da budu suvi, dobro pečeni, bez kreča, jasnog zvuka pri udaru, pravilnog oblika i ivica. 

Prelomna površina mora da ima jednak sastav kao i da odgovara propisima i predviđenim markama  iz statičkog proračuna. Neposredno pre zidanja opeku i blokove kvasiti, da se opeke oslobode prašine, prekontroliše dejstvo eventualnog kreča i šalitre u materijalu.
Maltere za zidanje raditi mašinski

Obračun radova se obavlja prema  1m², 1m³ ili komadu obavljenih određenih zidarskih radova.
Ozidan zid mora imati vertikalnost  ±1cm mereno letvom dužine 2,5m. Ukoliko su odstupanja veća, izvođaču radova se neće priznati izvedeno zidanje, a nadzorni organ će doneti odluku da će se zid rušiti. Svi ispadi iz zidnih površina predviđenih projektom i detaljima, obračunati su u kubaturu i neće se posebno obračunavati u cijeni zidanja. 
Predviđeno je ostavljanje svih potrebnih otvora, žljebova ili rupa za instalacije ili druge svrhe.
Cenom zidanja obuhvaćeno je i ugrađivanje u otvore i dr. svih delova za ugrađivanje stolarije, bilo od drveta ili gvožđa, kako to detaljima bude predviđeno, kao i obrada zidova i elemenata nakon ugradnje.
Otvori za vrata i prozore i dr. odbijaju se od kubature zidova, zajedno sa nadprozornikom ili nadvratnom gredom, s tim što se zupci  "kventovi" od opeke, ako ih ima obračunavaju u kubaturu zida sa punom debljinom zida. Otvori se odbijaju prema zidarskim merama i Građevinskim normama.
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r.b.
	O P I S      P O Z I C I J E 
	j.m.
	količina
	 
	cena
	 
	 Ukupno 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Zidanje zidova od giter bloka debljine 20cm . Za zidanje koristiti tankoslojni malter, koji je potrebno nanositi kako na horizontalne, tako i na vertikalne dodirne površine (spojnice) . Prije zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom. Prvi red blokova postavljati na produžnom malteru suvlje konzistencije, u razmjeri cement:kreč:pijesak 1:2:6, debljine 2cm. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali. Eventualna usijecanja za serklaže ulaze u cijenu zidanja.   Nadvratnike i nadprozornike (20/20cm) uraditi betonom MB30, i armirati sa ±2RØ12, UØ8/20cm. Nadvratnici i nadprozornici se ne obračunavaju posebno već ulaze u jedinačnu cijenu zida zajedno sa  armaturom.  Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i izrada skele. Obračun po m³ ozidanog zida sa odbijanjem otvora. Obračun po m³.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Obračun po m³.
	m³
	      177,87   
	x
	
	=
	€ 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Zidanje pregradnih zidova od pregradnog giter bloka debljine 12cm. Za zidanje koristiti tankoslojni malter, koji je potrebno nanositi kako na horizontalne, tako i na vertikalne dodirne površine (spojnice) . Prije zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom. Prvi red blokova postavljati na produžnom malteru suvlje konzistencije, u razmjeri cement:kreč:pijesak 1:2:6, debljine 2cm. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali. Eventualna usijecanja za serklaže ulaze u cijenu zidanja.   Nadvratnike i nadprozornike (12/20cm) uraditi betonom MB30, i armirati sa ±2RØ12, UØ8/20cm. Nadvratnici i nadprozornici se ne obračunavaju posebno već ulaze u jedinačnu cijenu zida zajedno sa  armaturom.  Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i izrada skele. Obračun po m² ozidanog zida sa odbijanjem otvora. Obračun po m².


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	      342,87   
	x
	
	=
	€ 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Malterisanje unutrašnjih zidova i stubova produznim malterom, sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. Obrada špaletni oko otvora je obuhvaćena ovom pozicijom i neće se posebno obračunavati. Malterisanje izvoditi nakon ugrubo postavljenih instalacija. Obračun po m² malterisanog zida sa odbijanjem otvora. U cijenu ulazi sav rad i potreban materijal, transport, skela i rad.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Malterisanje plafona produznim malterom sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. Obrada ivica greda je obuhvaćena ovom pozicijom i neće se posebno obračunavati. Malterisanje izvoditi nakon ugrubo postavljenih instalacija. Obračun po m² malterisanog plafona. U cijenu ulazi sav rad i potreban materijal, transport, skela i rad.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Malterisanje donje i bocne površine stepeništa i podesta,  sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina i postavljanjem ivičnih pocinčanih lajsni. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. Malterisanje izvoditi nakon ugrubo postavljenih instalacija. Obračun po m² plafona. U cijenu ulazi sav rad i potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Malterisanje zidova na terasama cementnim malterom 1:3 u dva sloja sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina. Pijesak za spravljanje maltera od prosijanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. Omalterisane površine moraju biti u skladu sa postojećom fasadom. Obrada ivica je obuhvaćena ovom pozicijom i neće se posebno obračunavati. Obračun po m² malterisane površine računajući sav materijal, rad i skelu.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Izrada cementnih košuljica sa polipropilenskim vlaknima debljine 4-6cm, ravnomjerno trodimenzionalno raspoređenim u estrihu, preko sloja hidro i termoizilacije , u projektovanom padu, kao podloge za dalju obradu poda. Završna obrada perdašenje. Radove izvesti u svema prema uputstvima proizvođača. Obračun po m² izvedene površine računajući sav rad i materijal. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Izrada cementnih košuljica na stepenisnim krakovima i podestima, sa polipropilenskim vlaknima debljine 4-6cm, ravnomjerno trodimenzionalno raspoređenim u estrihu, preko sloja hidro i termoizilacije , u projektovanom padu, kao podloge za dalju obradu poda. Završna obrada perdašenje. Radove izvesti u svema prema uputstvima proizvođača. Obračun po m² izvedene površine računajući sav rad i materijal. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Zidanje dimnjaka od dimnjackog šljako bloka Ø160. Za zidanje koristiti šamotni malter. Prije zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i izrada skele. Obračun po m' ozidanog dimnjaka. Obračun po m'.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Obračun po m'.
	m'
	      132,20   
	x
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Zidanje ventilacionih kanala iz kuhinja i kupatila od ventilacionih dvokanalnih blokova (zbirnih i prelaznih) dimenzija 410x250x190mm. Za zidanje koristiti tankoslojni cementni malter. Prije zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i izrada skele. Obračun po m' ozidanog ventilacionog kanala. Obračun po m'.


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Obračun po m'.
	m'
	      266,40   
	x
	
	
	
	

	
	Ukupno zidarskih radova:
	     € 
	


	6
	Izolaterski radovi
	

	
	

	Izolaterski radovi koji se izvode, prema nameni se dele na: hidro, termo i zvučne izolacije.
Izolaterski radovi rade se u svemu prema standardima za ovu vrstu radova. Svi materijali koji se predviđaju za ugrađivanje u izolacije, moraju po svom sastavu, fizičko-mehaničkim osobinama i obliku, odgovarati uslovima iz  standarda za dotične izolacione materijale. Ukoliko za pojedine od predviđenih materijala ne postoje standari, za njih mora postojati uverenje o kvalitetu stručne organizacije registrovane za tu delatnost, da se isti mogu primijeniti za predmetne ili slične izolacije ili u takvim kombinacijama koje odgovaraju propisanim  standardima.
	

	IZRADA HIDROIZOLACIJE
Pre početka hidroizolacionih radova podloge se moraju pregledati i činjenično stanje konstatovati zapisnički ili u građevinskom dnevniku. Hidroizolacioni radovi se smiju izvoditi samo preko kvalitetnih podloga, a propisima o hidroizolacijama regulisano je pitanje kvaliteta raznih podloga u pogledu čvrstoće, ravnine i suvoće. Pri izvođenju hidroizolacija moraju se ugraditi svi predviđeni premazi, namazi ili nanosi i slojevi, a u toku izvođenja radova, ne smiju se vršiti nikakve izmjene.
U toku samog izvođenja hidroizolacionih radova ili poslije njihovog završetka, dok je hidroizolacija  još nezaštićena, ne smije se preko nje hodati (sem radnika na hidroizolaciji), a posle završetka radova na hidroizolaciji, mogu se izvoditi samo oni građevinski radovi koji su samo u vezi sa izradom slojeva zaštitnih premaza i namaza izvedene izolacije.

OBRAČUN IZVEDENIH IZOLATERSKIH RADOVA:
Obračun ovih radova se vrši po m2 sa svim potrebnim pratećim radovima, ako u  predračunu nije drugačije naznačeno, odnosno drugačije ugovoreno između investitora i izvođača.
U cijenu  za m2 izvedene izolacije uračunati su : sav ugrađeni materijal sa rasturom, rad alat, oplata, skele sa koeficijentom amortizacije, podupiranje, zarade, sve vrste prenosa i transporta, društveni doprinosi, takse, kao i  svi ostali troškovi u vezi sa ovim radovima, po propisima i Zakonom određenim uslovima za formiranje i određivanje strukture cijena.
	

	
	

	r.b.
	O P I S      P O Z I C I J E 
	j.m.
	količina
	 
	cena
	 
	 Ukupno 
	

	

	1
	Izrada  vertikalne hidroizolacije oko ukopanih zidova, uz prethodnu pripremu podloge. Hidroizolaciju izvesti tako da se prvo na očišćenu i ravnu podlogu izvede premaz bitulitom. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Nakon toga položiti  dva unakrsna sloja hidroizolacione bitumenske trake.  Jedna hidroizolaciona traka je sa uloškom od aluminijumske folije, a druga sa uloškom od staklenog voala, trake su debljine d=4 mm. Prvi sloj se vari za podlogu sa varenim preklopima, a drugi sloj se 100% vari za prvi. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Preklope izvesti min. 10 cm. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije.  Obračun po m² izvedene vertikalne hidroizolacije, računajući nabavku, izradu i sav rad i preklope.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	   189,06   
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Izrada hidroizolacije podne ploče. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Nakon toga položiti  sloj hidroizolacione bitumenske trake. Hidroizolaciona traka je sa uloškom od aluminijumske folije debljine d=4 mm. Hidroizolaciju podići uz zidove za 20cm. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Obračun po m² izvedene vertikalne hidroizolacije, računajući nabavku, izradu i sav rad, preklope i podizanje izolacije uz holkere.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Izrada horizontalne hidroizolacije u sanitarnim čvorovima. Hidroizolaciju izvoditi hladnim premazima u sledecim slojevima gledano od ploce: 1x hladan premaz bitulitom, 1x premaz "Poliazbitolom" ili ekvivalent, u svjež nanos utopiti staklenu mrezicu, 1x premaz "Poliazbitolom" ili ekvivalent, 24-48 časova nakon nanošenja prvog sloja. Podloga na koju se postavlja hidroizolacija mora biti bez prisustva prašine, prljavština, slabo vezanih djelova, ulja, masnoća, cementnog mlijeka.  Prodori cijevi, instalacija, moraju biti na propisan način obrađeni i u potpunosti zaptiveni. Hidroizolaciju podići uz zidove za 15cm iznad poda i povezati sa vertikalnom hidroizolacijom na zidovima. U cijenu je neophodno uračunati sav rad i prateći materijal neophodan za ugradnju, kao i izradu holkera.   Obračun po m² osnove. Podizanje uz zidove uračunati u cijenu.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Izrada dvokomponentne horizontalne hidroizolacije, na sloju cementnog estriha na terasama, od dvokomponentnog maltera, ojačanog  vlaknima, sa vrlo niskim modulom elastičnosti, na bazi cementa, modifikovan sa specijalnim polimerima otpornim na alkalije, koji sadrži agregat sitne granulacije i odgovarajuće aditive za vodonepropusnost. Podloga na koju se postavlja hidroizolacija mora biti bez prisustva prašine, prljavština, slabo vezanih djelova, ulja, masnoća, cementnog mlijeka.  Prodori cijevi, instalacija, moraju biti na propisan način obrađeni i u potpunosti zaptiveni. Hidroizolaciju nanositi u dva sloja, upotrebom gletera, debljine 2mm, u svemu prema uputsvima proizvođača. Hidroizolaciju podići uz zidove za 15cm iznad poda. U cijenu je neophodno uračunati sav rad i prateći materijal neophodan za ugradnju, kao i izradu holkera.   Obračun po m² osnove. Podizanje uz zidove uračunati u cijenu.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Izrada vertikalne hidroizolacije u mokrim čvorovima u visini od 1,80m od poda (oko tuš kabina).  Hidroizolaciju uraditi od dvokomponentnog maltera, ojačanog  vlaknima, sa vrlo niskim modulom elastičnosti, na bazi cementa, modifikovan sa specijalnim polimerima otpornim na alkalije, koji sadrži agregat sitne granulacije i odgovarajuće aditive za vodonepropusnost. Podloga na koju se postavlja hidroizolacija mora biti bez prisustva prašine, prljavština, slabo vezanih djelova, ulja, masnoća, cementnog mlijeka.  Hidroizolaciju nanositi u dva sloja, upotrebom gletera, debljine 2mm, u svemu prema uputsvima proizvođača. U cijenu je neophodno uračunati sav rad i prateći materijal neophodan za ugradnju.  Obračun po m² . Napomena: Sva preklapanja uracunati u jedinicnu cijenu radova. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nabavka i ugradnja vertikalne termoizolacije ukopanih zidova podruma pločama od stirodura debljine 3cm, koji istovremeno sluzi i kao mehanicka zastita hodroizolacije. Izolacione ploče se postavljaju na zid, tj. na slojeve hidroizolacije lijepljenjem polimer-cementnim lijepkom koji se nanosi na ploče linijski po obimu i tačkasto po površini ploče. Obračun po m² postavljene termoizolacije.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nabavka i ugradnja vertikalne zastite hidro i termoizolacije zidova podruma cepastom folijom. Obračun po m² postavljene termoizolacije.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nabavka i ugradnja horizontalne termoizolacije na podovima objekta od ploča od stirodura postojane gustine. Koeficijent toplotne provodljivosti λD=0.039 W/mK, klasa negorivosti A1, klasa stišljivosti CP3. Termoizolacione ploče su debljine 3cm. Cijenom stavke obuhvatiti i postavljanje PVC folije d=0,01cm kao zaštite, kako se termoizolacija ne bi oštetila prilikom izrade cementne košuljice ili sloja za pad. Obračun po m² postavljene termoizolacije sa PVC folijom.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nabavka i ugradnja termoizolacije na kosom krovu. Termoizolacija je od ploča kamene mineralne vune, postojane gustine. Koeficijent toplotne provodljivosti λD=0.038 W/mK, klasa negorivosti A1, klasa stišljivosti CP3, otpornost prema protoku vazduha r>5kPa.s/m³. Termoizolacione ploče su debljine 10cm i montiraju se u okviru drvenog roga krovne konstrukcije. Proizvod se isporučuje u PE termoskupljajućoj foliji. Obračun po m² postavljene termoizolacije sa PVC folijom.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	   270,31   
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nabavka i ugradnja paropropusne vodonepropusne folije na krovu objekta,  preko daščane podloge.  Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. Obračun po m² računato po kosini.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	   270,31   
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ukupno izolaterskih radova:
	€ 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tesarski radovi 
	

	

	Opšti uslovi  
Sve radove izvesti od zdrave i suve piljene građe , a prema detaljima iz projekta.  Upotrijebljena građa mora odgovarati propisima JUS-a D.A O. 020. Krovnu konstrukciju izvesti od odgovarajućih profila građe  tačno po projektu sa svim naznačenim okovima, spojevima i sidrenjem.  Letvisanje krova izvesti od odgovarajućih letava, odnosno gredica. Krovna konstrukcija se obračunava po m² horizontalne projekcije, a letvisanje iste po m² projekcije na kosinu krova.
U  cijenu  odgovarajućih  pozicija  uračunati su i sljedeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
Obilježavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova.
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.
	

	r.b.
	O P I S      P O Z I C I J E 
	j.m.
	količina
	 
	cena
	 
	 Ukupno 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Izrada  drvene krovne konstrukcije, od čamove građe II klase, preko armirano betonske konstrukcije. Konstrukciju izvoditi pažljivo, u svemu prema detaljima iz projektne dokumentacije i statičkom proračunu.  Na mjestu oslanjanja drvene konstrukcije postaviti podmetace  i fiksirati ih za ab element. Građu je potrebno prije postavljanja pokrivača premazati sredstvom za trajnu zaštitu od insekata, požara i truljenja. Obračun po m² drvene konstrukcije mjereno u osnovi , a cijena obuhvata sav rad i materijal računajući i sve premaze.
	 
	 
	
	
	 
	
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	     245,70   
	x
	
	=
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nabavka i postavljanje podloge  preko rogova drvene konstrukcije od dasaka debljine 24mm.  Obračun po m² mjereno po kosini, a cijena obuhvata sav rad i materijal računajući i sve premaze.
	 
	 
	
	
	 
	
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	     270,31   
	x
	
	=
	  
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nabavka materijala i letvisanje krova  gredicama 4/5cm. Letve se postavljaju, u pravilnim razmacima, u pravcu pada krovne ravni i paralelno sa sljemenom. Letve se postavljaju preko krovne konstrukcije, - podužne niz krov, a preko njih letve paralelne sa sljemenom, za stvaranje vazdušnog prostora ispod krovnog pokrivača. Koristiti zdravu rezanu građu II klase, koju treba prethodno zaštiti od crvotočine i truljenja, a sve izvesti po detaljima iz glavnog projekta. Obračun po m² mjereno po kosini, a cijena obuhvata sav rad i materijal računajući i sve premaze.
	 
	 
	
	
	 
	
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	     270,31   
	x
	
	=
	  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ukupno tesarskih  radova:
	
	


	8
	Krovopokrivački radovi
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opšti uslovi
Sve radove na krovnim površinama izvesti u svemu prema priloženim detaljima u projektu sa kvalitetnim materijalom. Ovim radovima obuhvaćena je izrada završnog dijela sloja prohodnih i neprohodnih krovova. Cijenom je obuhvaćena nabavka i ugradnja svih potrebnih materijala, pomoćnih elemenata i alata za izradu ovih radova. Svi radovi koji prethode izradi krovnih radova moraju se izvesti odgovarajućim redosljedom, na način kako je to projektom predviđeno. Prije početka izvođenja krovnih radova mora se izvršiti kontrola i provjera ispravnosti izvedenih radova koji bi mogli uticati na stabilnost, kvalitet i trajnost ugrađenog materijala i nalaze unijeti u građevinski dnevnik. Svi materijali predviđeni za obradu krovnih ravni moraju biti ispravni i po svom sastavu, fizičko-mehaničkim osobinama, obliku i boji odgovarati projektovanim uslovima.
Za sav materijal ugrađen na krovnim površinama obavezno priložiti odgovarajuće ateste od proizvođača. Obračun za ove radove vrši se po m² izvedenih radova pokrivanja.
	

	r.b.
	O P I S      P O Z I C I J E 
	j.m.
	količina
	 
	cena
	 
	 Ukupno 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Pokrivanje krova objekta  aluminijumskim bojenim limom d=0,68mm, trapezoidno profilisanim,  preko drvenih letvi, a u svemu prema detaljima iz projekta. Pokrivanje vršiti nakon završetka svih radova na drvenoj krovnoj konstrukciji, kao i postavljanju termoizolacije. Ugradnja se vrši  preko drvene konstrukcije. Obračun po m² pokrivene površine - računato u nagibu, a cijena obuhvata i ugradnju opšivka sljemena  i grbina krova ravnim čeličnim  plastificiranim limom.
	 
	 
	
	
	 
	
	

	 
	Obračun po m².
	m²
	     270,31   
	x
	
	=
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ukupno krovopokrivackih  radova:
	
	


	11
	Limarski radovi
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Opšti uslovi
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:  prema opisima   pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama  TU.XVII.  JUS.C.B4.081 JUS.C.E4.02  i tehničkim propisima. U cijenu odgovarajućih pozicija uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  posebnih napomena u tekstu:
Obiljžavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za   potrebe  radova.
Formiranje potrebnih prevoja i okapnica, svi vezni, spojni i pomoćni materijali.
Izrada, postavljanje, premještanje i  demontaža  skele  za  potrebe radova prema GN.601. 
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.
Prije početka limarskih radova svi prethodni građevinski radovi moraju biti završeni kako bi se limarski radovi odvijali u normalnim uslovima. Gvozdeni djelovi koji dolaze u neposredan dodir sa površinom od pocinčanog lima moraju biti pocinčani odnosno izolovani olovnim limom. Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao i lim. Sve podloge preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i pripremljene za rad. Nitovanje i lemljenje vršiti  kod krovova kod kojih se zahtijeva potpuna vodonepropustljivost. Sve okapnice izraditi širine 3cm odmaknute od zida 4cm, ivice pritegnuti uza zid pocinkovanom žicom i ekserom na razmaku od 25cm. Kod prozorskih solbanaka lim poviti najmanje 4cm i prikovati ekserčićima na razmaku od 5cm.

	r.b.
	O P I S      P O Z I C I J E 
	j.m.
	količina
	 
	cena
	 
	 Ukupno 

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Izrada i montaža  olučnih vertikala  Ø100mm od  fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima, prema projektu.Olučne cijevi potrebno je izvesti sa svim potrebnim ankerima i obujmicama, sa svim potrebnim veznim i spojnim materijalom.   Obračun po m1 izvedenog oluka, zajedno sa sabirnim kazančetom na spoju horizontalnog oluka i vertikalne olučne cijevi, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom. 
	 
	 
	
	
	 
	

	 
	Obračun po m.
	m
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	Izrada i montaža  horizontalnih oluka od  fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima, prema projektu.Olučne cijevi potrebno je izvesti sa svim potrebnim ankerima i obujmicama, sa svim potrebnim veznim i spojnim materijalom.   Obračun po m1 izvedenog oluka kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom. 
	 
	 
	
	
	 
	

	 
	Obračun po m.
	m
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	3
	Nabavka materijala i izrada uvodne lajsne RS30cm, od  fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Cijenom obuhvatiti sve radove potrebne za ugradnju lajsne. Obračun po m1 izvedene lajsne, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.
	 
	 
	
	
	 
	

	 
	Obračun po m.
	m
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nabavka materijala i izrada vjetar lajsni RS50cm, od  fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Cijenom obuhvatiti sve radove potrebne za ugradnju lajsne. Obračun po m1 izvedene lajsne, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.
	 
	 
	
	
	 
	

	 
	Obračun po m.
	m
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Izrada opšiva oko ventilacionih kanala i dimnjaka, od  fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima,debljine 0,68mm. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Cijenom obuhvatiti sve radove potrebne za ugradnju opšiva; ugradnju limova, izradu dilatacija, kitovanje trajno elastičnim kitom , kao i izradu sloja ter papira. Obračun po komadu izvedene opšivke, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.
	 
	
	
	
	
	

	 
	Obračun po komadu.
	kom
	     6,00   
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nabavka materijala i opsivanje dimnjackih i ventilavionih kanala - dio iznad krovnih ravni, od  fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima,debljine 0,68mm RS 2x85cm. Pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Cijenom obuhvatiti sve radove potrebne za ugradnju opšiva; ugradnju limova, izradu dilatacija, kitovanje trajno elastičnim kitom , kao i postavljanje termoizolacije od kamene vune debljine 5cm oko kanala, a ispod lima. Obračun po komadu izvedene opšivke, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom i postavljanjem kape dimnjaka i ventilacionog kanala od lima.
	 
	 
	
	
	 
	

	 
	Obračun po kom.
	kom
	     6,00   
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nabavka i ugradnja al. snjegobrana na krovnoj površini. Snegobrani se rade potpuno mašinski (presovanjem). Profil snegobrana je ojačan dubokim rebrima. Kritična mesta na snegobranu (duža strana trougla i vrh sa kukom za kačenje) su dodatno ojačani (grifovani). Spajanje (pri formiranju trougla) se vrši mehanički (pertlovanjem), što osigurava najbolji spoj za razne materijale. Proizvodi se od pocinkovanog lima. Pocinkovani snegobrani se naknadno plastificiraju u odgovarajuće boje. Snjegobrani se pričvrščuju pomoću šarafa sa neoprenskom podloškom. Optimalni razmak između snjegobrana iznosi jedan metar a slažu se najmanje u 2 reda.
	 
	 
	
	
	 
	

	 
	Obračun po kom.
	kom
	   80,00   
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ukupno limarskih  radova:
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	  REKAPITULACIJA GRADJEVINSKO ZANATSKIH RADOVA

	1
	Pripremni radovi
	

	2
	Zemljani radovi
	

	3
	Betonski radovi
	

	4
	Armiracki radovi
	

	5
	Zidarski radovi
	

	6
	Izolaterski radovi
	

	7
	Tesarski radovi
	

	8
	Krovopokrivacki radovi
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	Limarski radovi
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	Instalacija uzemljenja i gromobrana
	

	18
	Instalacija ViK suterena
	

	UKUPNO GRADJEVINSKO ZANATSKI RADOVI
	

	
	
	
	
	
	
	


( Garantni rok : 24 mjeseca.

( Garancije kvaliteta: 

· Stručni tehnički nadzor od strane naručioca

· Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, tehnika i/ ili metode gradjenja vršiće se u skladu sa: 

Zakonom  o  uređenju prostora i izgradnji objekata (Službeni list CG, broj 51/08,40/10,34/11 I 35/13)
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

OPŠTINA MOJKOVAC

Broj: 01-646
Mjesto i datum: Mojkovac, 19.05.2017.
U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)   Dejan Medojević, predsjednik opštine kao ovlašćeno lice Opštine Mojkovac, daje

I z j a v u

da će Opština Mojkovac, shodno Planu javnih nabavki broj: 01-457 od 10.04.2017. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

   Ovlašćeno lice naručioca

                                                               Predsjednik

                                                             Dejan Medojević

 ______________________ 

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 

OPŠTINA MOJKOVAC

Broj: 01-647
Mjesto i datum: Mojkovac, 19.05.2017.
U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14) 

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-457 od 10.04.2017. godine za nabavku Izvođenja radova na na izgradnji objekta za stanovanje u Rudnici  , nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca

                                                                                        Predsjednik

                                                                                           Dejan Medojević

 ______________________

Službenik za javne nabavke
                                                                                      Predrag Zejak

______________________

                                                                                       Lice koje je učestvovalo 

u planiranju  javne nabavke

  Sekretar Sekretarijata za finansije

  ekonomiju i lokalne javne prihode

                                                                                       Radoslav Medojević

 ______________________

IZJAVA NARUČIOCA (LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

OPŠTINA MOJKOVAC

Broj: 04-98
Mjesto i datum: Mojkovac, 19.05.2017.
U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14) 

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-457 od 10.04.2017. godine za nabavku Izvođenja radova na izgradnji objekta za stanovanje u Rudnici  , nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

                               Lice koje će učestvovati u pripremanju tenderske dokumentacije

     





Ranka Brajković, dipl.ing.građ.

                      ______________

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

( Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:
Ponude će biti  vrednovane dodjeljivanjem broja bodova shodno formuli:

C=(Cmin/Cp) x 100,00

gdje je:

C …….. broj dodijeljenih bodova

Cp …… ponuđena cijena (sa PDV-om)

Cmin … najniže ponuđena cijena (sa PDV-om)

	Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.




IZJAVA O SADRŽINI TEHNIČKIH KONSULTACIJA I DATIH TEHNIČKIH SAVJETA

U skladu sa članom 17 stav 8 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.. 42/11 i 57/14) ovlašćeno lice naručioca Dejan Medojević i Ranka Brajković, kao lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili je dalo tehničke savjete naručiocu u vezi sa predmetom javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj A3/17 od 19.05.2017. godine, daju 

Izjavu

da je sadržina tehničkih konsultacija i datih tehničkih savjeta u potpunosti prezentovana u tenderskoj dokumentaciji.

                                                           Ovlašćeno lice ponuđača,

         Predsjednik

                                                       Dejan Medojević

                                                         _________________________

                   Lice koje je učestvovalo u tehničkim 

                                      konsultacijama  ili dalo tehnički savjet,

                                             Ranka Brajković, dipl.ing.građ.

            ________________________________

SADRŽINA TEHNIČKIH KONSULTACIJA I DATIH TEHNIČKIH SAVJETA NARUČIOCU U VEZI PREDMETA NABAVKE

Ranka Brajković, dipl. ing. građ. je sačinio tehničku specifikaciju datu na stanici 7-43   ove dokumentacije, te je sadržina tehničkih konsulatacija i datih tehničkih savjeta u potpunosti prezentovana u tenderskoj dokumentaciji, u skladu sa članom 17 stav 8 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 42/11 i 57/14). 

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

             (naziv ponuđača)
      
  

podnosi

OPŠTINA MOJKOVAC

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj A3/17 od 19.05.2017. godine 

za nabavku 

IZVOĐENJA RADOVA  NA IZGRADNJI OBJEKTA ZA STANOVANJE U RUDNICI  
ZA

( Predmet nabavke u cjelosti

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

  Ponuda se podnosi kao:

( Samostalna ponuda

 

( Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem 

 

( Zajednička ponuda

 

( Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:
	Naziv i sjedište ponuđača
	 

	PIB

	 

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje  finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

	Naziv podugovarača /podizvođača
	 

	PIB


	 

	Ovlašćeno lice


	 

	Adresa


	 

	Telefon


	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 

	Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


Podaci o podnosiocu zajedničke ponude 

	Naziv podnosioca zajedničke ponude


	 

	Adresa


	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma
	(Ime i prezime)

	
	(Potpis)

	Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora
	 

	
	

	
	

	
	....


Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

	Naziv nosioca zajedničke ponude
	 

	PIB

	 

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	


Podaci o članu zajedničke ponude
:

	Naziv člana zajedničke ponude
	 

	PIB

	 

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	


Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

	
	
	

	Naziv podugovarača /podizvođača
	 

	PIB


	 

	Ovlašćeno lice


	 

	Adresa


	 

	Telefon


	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 

	Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


FINANSIJSKI DIO PONUDE

	r.b.
	opis predmeta
	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke
	jedinica mjere
	količina
	jedinična cijena bez 

pdv-a
	ukupan iznos bez pdv-a
	pdv
	ukupan iznos sa

pdv-om

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ukupno bez PDV-a
	 

	PDV
	 

	Ukupan iznos sa PDV-om:
	 

	1) brojkama
	

	2) slovima
	


Uslovi ponude:

	Rok izvršenja ugovora je
	 

	Mjesto izvršenja ugovora je
	 

	Način i dinamika isporuke/izvršenja
	

	Garantni rok
	

	Garancije kvaliteta
	

	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
	

	Rok plaćanja
	

	Način plaćanja
	

	Period važenja ponude
	

	....
	

	......
	


Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)







M.P.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

______________(ponuđač)______________

Broj: ________________

Mjesto i datum: ______________________
Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača/podugovarača ______________, ( ime i prezime i radno mjesto ) u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14) daje
Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku            (opis predmeta)           , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.
Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)







M.P.

DOKAZI ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

( dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

( dokaz izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

( dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

( dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Na osnovu stručnog mišljenja Inženjerske komore Crne Gore broj 01-2277/3 od 17.05.2017.godine, a na osnovu člana 65 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 28/15)  i čl. 106 i 107 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br.51/08, 24/11, 35/13 i 33/14), privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licence za: 

· Izvođenje geodetskih radova;

· Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima ili objektima visokogradnje;

· Izvođenje elektro-instalacija jake struje.

Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za:

· Izvođenje geodetskih radova;

· Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima ili objektima visokogradnje;

· Izvođenje elektro-instalacija jake struje.

DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

( izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

OBRAZAC IR8

	IZJAVA

O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

1.

2.

.....

Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)







M.P.




NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Opština Mojkovac sa sjedištem u Mojkovcu, ulica Trg Ljubomira Bakoča bb, Matični broj: 02007100, Broj računa: 535-9545-65, Naziv banke: Prva banka ,  koga zastupa Dejan Medojević, predsjednik, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača____________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________, Naziv banke:_______________,  koga zastupa ___________, (u daljem tekstu: Izvodjač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku Izvođenja radova na izgradnji objekta za stanovanje u Rudnici  broj: A3/17 od 19.05.2017.godine; broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;
Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

Nakon javnog nadmetanja broj A3/17, Odluke o izboru najpovoljnije ponude  br. ________ od ___________ i ponude br. _________ od _____________ za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova objavljenom na web prezentacijama: Opštine Mojkovac www.mojkovac.me i Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me, kao i u dnevnom listu “Pobjeda”, ugovorne strane su  dogovorile sledeće:

I PREDMET

Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavka izvođenja radova. 

Radovi koji su predmet ovog Ugovora obuhvataju Izvođenje radova na izgradnji objekta za stanovanje u Rudnici  . Jedinične i ukupna ponuđena cijena, način plaćanja i ostali uslovi Izvođača za radove koji su predmet ovog Ugovora, su sadržani u prihvaćenoj Ponudi koja je sastavni dio  ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Cijena ugovorenih radova bez PDV-a iznosi _________€ (__________________Eura).

PDV  iznosi  ____________________ €.

Ukupna cijena za radove iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi: __________ € (_______________________________ Eura).

Član 3

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na sledeći način:

U roku od 15 (petnaest) dana od dana ispostavljanja okončane situacije, ovjerene od  strane nadležnog organa Naručioca. 
Način plaćanja je: virmanski na žiro račun Izvođača, putem privremenih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova u zavisnosti od stepena gotovosti posla. 

Član 4

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran ovim Ugovorom Naručilac garantuje i Izjavom Naručioca o plaćanju kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki. 

III ROKOVI

Član 5

Rok izvršenja ugovora je 120 dana od dana uvođenja u posao.

Mjesto izvršenja ugovora je Opština Mojkovac.

Član 6

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

Original privremenu/okončanu situaciju sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije, odnosno ponude Izvođača dostaviti na adresu Opština Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča bb.

Za Naručioca:

U vezi tehničkih pitanja 

Kontakt osoba: Ranka Brajković

Tel: 050/470-272
E-mail: rankab@t-com.me
U vezi prijema faktura i realizacije Ugovora

Kontakt osoba: Radoslav Medojević
Tel: 050/470-272
E-mail: sek.finansijemo@t-com.me
Za Izvođača:

Kontakt osoba: 
Tel: 

Fax: 

E-mail:

Član 7

Količinu izvršenih radova po okončanju posla utvrđuje Izvođač u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će okončanu situaciju dostaviti Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi,  ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača  da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verfikaciju Naručiocu.

Član 8

Garantni rok za radove je definisan i iznosi 24 mjeseca.

IV NADZOR 

Član 9

Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršiće lica zaposlena kod Naručioca, ovlašćena od strane istog.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Član 10

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

V  OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 11

Izvođač se obavezuje:

· Da radove koji su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu radova;

· Da radove izvodi sa stručnim licima koji raspolažu sa potrebnim iskustvom na izvođenju radova koji su predmet ovog Ugovora;

· Da obezbijedi izvođenje predmetnih radova u ugovorenom roku i ugovorenom terminu;

· Da dostavi dinamički plan izvođenja radova sa naznačenim datumom, danom i brojem zaposlenih;

· Da za izvođenje radova iz ovog Ugovora angažuje zaposlene koje je naveo u Ponudi;

· Da preda Naručiocu Rješenje o imenovanju svog nadzornog organa;

· Da obezbijedi primjenu mjera i sredstava za zaštitu na radu, kao i zaštite od požara, propisanih Zakonom;

· Da o svom trošku svakodnevno uklanja sa objekta sav otpadni materijal, a da nakon završetka svih radova, a prije primopredaje istih, ukloni sav otpadni materijal i očisti očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove);

· Da obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije predviđene važećim propisima za ovu vrstu radova;

Član 12

Naručilac se obavezuje:

· Da u ugovorenom roku Izvođača uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za nesmetano obavljanje poslova iz predmeta Ugovora;

· Da obezbijedi stručno vršenje nadzora nad isporukom i ugradnjom, odnosno da prati realizaciju izvršenja radova i prisustvuje primopredaji radova;

· Da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa gradilištu (predaja gradilišta);
· Da organizuje sa Izvođačem primopredaju projektne dokumentacije;
· Da preda Izvođaču Rješenje o imenovanju nadzornog organa ugovorene radove;
· Da Izvođaču uredno plati za izvedene radove na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

Član 13

Izvođač će postupiti po primjedbama Naručioca bez posebne naknade, ukoliko takve primjedbe ne predstavljaju promjenu ugovorenog obima posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u izvršenju posla pisanim putem pozove Izvođača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvođač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac može angažovati treće lice na teret Izvođača.

Izvođač ima pravo uz saglasnost Naručioca da angažuje druge organizacije ili lica za izvršenje pojedinih djelova ugovorenog posla, uz svoju potpunu i isključivu moralnu i materijalnu odgovornost prema Naručiocu.

Izvođač je dužan da omogući Naručiocu uvid u sve faze izvršenja ugovorenog posla. Ovo se odnosi i na dio posla koji Izvođač povjerava drugoj organizaciji, odnosno drugom licu.

Član 14

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 15

Naručilac i Izvođač su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

· tehnička dokumentacija     

· dinamički plan izvođenja radova

Član 16

Naručilac je dužan da Izvođača uvede u posao u roku od 10 dana od dana zaključivanja ovog ugovora. U protivnom, Izvođač će imati pravo da produži rok za završetak radova. 

Član 17

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom Izvođača.

Član 18

Izvođač je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po  propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 19

Izvođač je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova  susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Naručioca i Izvođača. 

VI PRIMOPREDAJA

Član 20

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

Ugovorne strane su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova, koju obrazuje Naručilac, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izvođenjem radova.

Član 21

Izvođač je dužan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Ako Izvođač ne postupi po primjedbama u određenom roku, Naručilac će sam ili preko drugog Izvođača otkloniti utvrđene nedostatke o trošku Izvođača.

Član 22

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od pet dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

VII ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLINE

Član 23

Izvođač je dužan da obezbijedi primjenu mjera zaštite na radu propisanih Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG br. 39/2011, 50/2011, 66/2012 i 34/2011), kako nebi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u  slučaju da dođe do povrede, odnosno nesreće na poslu, odgovoran je Izvođač po svim osnovama.

Član 24

Izvođač je dužan da preduzima sve mjere za zaštitu životne sredine, da upravlja otpadom koji nastane u izvođenju radova (sopstveni otpad Izvođača) i postupa u svemu u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 25

Ukoliko dođe do narušavanja životne sredine, Izvođač je dužan da, odmah bez odlaganja, obavijestiti Naručioca, kako bi isti preduzeo aktivnosti na saniranju nastale štete i narušenu životnu sredinu doveo u stanje koje je predhodilo nastaloj šteti.

U slučajevima  iz  stava 1 ovog člana, Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu naknadu na ime otklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine.

Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu naknadu na ime otklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine i u slučajevima kada narušavanje životne sredine uslijed izvođenja radova, Naručilac sam utvrdi, bilo u toku trajanja ugovornog roka ili nakon isteka istog uključujući i garantni rok.

VIII OSTALE ODREDBE

Član 26         

U slučaju prekoračenja utvrđenog roka Izvršilac je dužan Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne (penale 2,0 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene radova.

Ugovorne strane ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovorene radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 27

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi Izvođača.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi Naručilac. Ukoliko Izvođač ne postupi po zahtjevu Naručioca, Naručilac ima pravo da na teret Izvođača otkloni nedostatke angažovanjem drugog Izvođača.

Član 28

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom: 

· U slučaju kada nadzorni organ Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučene i ugrađene opreme i izvedenih radova odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvođača;

· U slučaju da se Izvođač ne pridržava dogovorene dinamike izvršenja posla;

· Ukoliko Izvođač ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem period koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;

· Ukoliko Izvođač postane nesolventan ili ode u stečaj.

Član 29

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Član 30

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 31

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11 i 57/14) ništavan je.

Član 32

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 33

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po dva (2) primjerka za svaku od ugovornih strana, a ostala dva primjerka za potrebe ovjere.

Ugovor stupa na snagu danom zaključivanja.
      UGOVORNA STRANA         

                        UGOVORNA STRANA

                    I Z V O D J A Č      



                N A R U Č I L A C

          OPŠTINA MOJKOVAC 
        Predsjednik

                   
                



                           Dejan Medojević

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

  Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

1. NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI
Pripremanje ponude 

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma. 

Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno. 

Način pripremanja zajedničke ponude 

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača. 

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču. 

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi. 

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi. 

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude 

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude 

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

 Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude. 

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl.list CG” broj 42/11 i 57/14).)

Nacrt ugovora o javnoj nabavci 

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti. 

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude
Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije
Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana
, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije. 

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

2. NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu i Zakonu o elektronskom potpisu.

3. IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude

2. Sadržaj ponude 

3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, 


podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u 


postupku javnog nadmetanja

8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske 


osposobljenosti

9. Garancija ponude

10. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE 

U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se  (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)  da, u ime
       (naziv ponuđača)     , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)   broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)    i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda. 









Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Službeniku za javne nabavke naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

 Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.
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� Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci


� Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca


� Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca


� Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca


� Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





� Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude “ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.





� Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača


� Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“


� Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





� Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude





� Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





� Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.





� Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača


� Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača


�Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“ 


� u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama
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