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Opština Mojkovac                                               
Broj: 01-426/20-2208      
Mojkovac, 04.12.2020.god.


Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Službeni list CG“, br. 74/19),  i Pravilnika  za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br.61/20) , Ispravke Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 65/20), Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br.71/20), Ispravke Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br.74/20) i  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br.102/20), Opština Mojkovac objavljuje

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE 


I Podaci o naručiocu 

	Naručilac:
Opština Mojkovac
	Lice/a za davanje informacija:
Ranka Brajković, Predrag Zejak

	Adresa: 
Trg Ljubomira Bakoča bb
	Poštanski broj:
84205

	Sjedište:
Mojkovac
	PIB:  
02007100

	Telefon:
050/470-273
	Faks:
050/472-215

	E-mail adresa:
mangermo@t-com.me
	Internet stranica: 
www.mojkovac.me




II  Predmet nabavke:

 radovi

III Opis predmeta nabavke: 

Radovi na izgradnji fekalne i atmosferske kanalizacije, infrastrukturno opremanje objekta zgrade "Skijališta".
CPV: 
45112600-1Iskopavanje i zatrpavanje
[bookmark: _GoBack]45100000-8 Pripremni radovi na gradilištu
45262300-4 Betonski radovi
45233200-1 Razni radovi na površinskom sloju

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 39.700,00€;




V Tehničke karakteristike ili specifikacije

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke[footnoteRef:1] [1: Kvalitet, dimenzija, oblik, bezbjednost, performansa, označavanje, rokupotrebe, jedinicamjere, količina i dr.] 

	Jedinica mjere
	Količina 

	I
	Izgradnja fekalne kanalizacije Donji Mojkovac
	
	
	

	
	Pripremni Radovi
	
	
	

	1.
	Obeležavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda     prilikom izvođenja radova i sva neophodna geodetska snimanja    za izradu projekta izvedenog stanja.                                                                          
	
	pausal
	

	
	Zemljani radovi

	
	
	

	1.
	Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu    svih kategorija, (predpostavljamo III i IV kategorija).                                                       
 Ponuđač je obavezan da prije podnošenja ponude obiđe   trase projektovanih dionica kolektora i utvrdi stanje    terena i nema pravo da zahtijeva eventualno povećanj    ponuđenih jediničnih cijena.                                                                                  
 Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad   i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja  postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda   I   eventualno potrebno podgrađivanje rova i crpljenje vode iz rova.                                              
 Postoji mogućnost prisustva fekalnih voda prilikom iskopa.                                                    
  Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno   obavljenog iskopa sa direktnim utovarom na motorno   vozilo i odvoz na deponiju do 5km.                                                                           Koeficijent rastresitosti za odvoz ukalkulisati u jediničnu    cijenu iskopa.                                                                                                 Iskop do 4m dubine 
	
	M3
	193

	2.
	Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod kao   i iskop u trupu ulice  na mjestu prolaska   kolektora, u materijalu svih kategorija,  (predpostavljamo III i IV kategorija).                                                                         Ponuđač je obavezan da prije podnošenja ponude obiđe trase projektovanih dionica kolektora i utvrdi stanje terena i nema pravo da zahtijeva eventualno povećanje  ponuđenih jediničnih cijena.                                                                                   Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja   postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i  eventualno potrebno podgrađivanje rova i crpljenje vode iz rova.                                          Postoji mogućnost prisustva fekalnih voda prilikom iskopa.  Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno   obavljenog iskopa sa direktnim utovarom na motorno  vozilo i odvoz na deponiju do 5km.                                                                            
 Iskop od 2m do 4m dubine 
                                                                                       
	
	M3
	35

	3.
	Dodatni iskop za reviziona okna nakon iskopa                                                                   kanalskog rova.                                                                     Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se                                                           vrši iskop kanalskog rova.                                                                      Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad  i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja    postojećih instalacija i eventualno potrebno podgrađivanje   jame i crpljenje vode iz jame. Postoji mogućnost prisustva fekalnih voda prilikom iskopa.                                                      Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno     obavljenog iskopa sa direktnim utovarom na motorno   vozilo i odvoz na deponiju do 5km.                                                                             Obračun po m3 
                                                                                                                   
	
	M3
	50

	4.
	Ručni iskop u materijalu svih kategorija oko instalacija    koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda.                                                                         Obračun po m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa   koji podrazumijeva odbacivanje materijala iz iskopa na   dovoljnu udaljenost kako isti ne bi ometao komunikaciju  uz rov.                                                                                                       
	
	M3
	7

	5.
	Ručna dorada i planiranje dna rova nakon mašinskog iskopa.                                                    
 Planiranje se obavlja sa probranim materijalom iz                                                             
 iskopa sa tačnošću od +/- 3cm od projektovane nivelete.Na isplanirano dno rova ugrađuje se posteljica.  Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad.                                                             
                    Obračun po m2 isplaniranog dna rova.                                                                          
                    110.00*0.80=                                        
	
	M2
	88

	6.
	Izrada posteljice za kanalizacione cijevi.                                                                     Posteljica se izvodi od pijeska prirodne mješavine,                                                           10 cm ispod, znad i oko cijevi čitavom širinom rova.  Posteljica se može ugraditi i od prosejanog materijala iz iskopa  tako da u dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije više   od 8-10 mm.                                                                                                   Obračun po m3 kvalitetno izvedene posteljice 
	
	M3
	20

	7.
	Nabavka, trasport i ugradnja u rov tamopina-jalovine  nakon montaže cjevovoda i ugradnje posteljice  i za nasipanje planirane sobraćajnice duž trase kolektora                                                                                Tampon se ugrađuje umjesto postojećeg materijala  u kojem se obavlja iskop kanalskog rova.  Tampon ugrađivati u slojevima ne većim od 30 cm  uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao    podloga za ugradnju asfaltne i betonske podloge.                                                               Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno.                                                                 Dalje zatrpavanje se može obavljati mašinski uz uslov  da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da   slojevi ne budu deblji od 30 cm uz propisno nabijanje.                                                        
  Obračun po m3 ugrađenog i nabijenog tampona                                                                   
	
	M3
	200

	8.
	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa                                                                nakon montaže cjevovoda i ugradnje posteljice.                                                                 Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno.                                                                
Dalje zatrpavanje se može obavljati mašinski uz uslov  da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi    preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da  slojevi ne budu deblji od 30 cm uz propisno nabijanje.                                                        
                    Obračun po m3                                                                                                 
	
	M3
	20

	
	Ukupno zemljani radovi

	

	     Betonski radovi
	
	
	

	1.
	Izrada baze revizionog okna sa donjom pločom i kinetom od betona MB30.                                                                                                Istovremeno sa izradom baze revizionog okna                                                                   
  ugrađuju se i spojnice odgovarajućeg prečnika od poliestera,  sa integrisanim gumenim dihtunsima NBR kvaliteta, tako da se, nakon maontaže cjevovoda, onemogući procurivanje spoljnih voda.                                                Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal   uključujući i potrebnu oplatu.                                                                                
Obračun po m3 ugrađenog betona
                                                                         
	
	M3
	2,2

	2.
	Nabvka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku gornju ploču i armirano-betonski vijenac ispod ploce   revizionih okana od betonskih prstenova.                                                                      
 Ploča je debljine 20cm  Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu.                                                                      Obračun po m3 ugrađenog betona 
	
	M3
	2,0

	3.
	Nabvka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku   donju ploču četvrtastih okana.                                                                                
 Ploča i zidovi se izvode debljine 20cm.                                                                                                
	
	M3
	1,4

	4.

	Nabvka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku gornju ploču i zidove četvrtastih okana.                                                                      
 Ploča i zidovi se izvodie u svemu prema detalju iz projekta  debljine zidova 20cm.                                                                                          Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad   i materijal uključujući potrebnu oplatu.                                                                      
	
	M3
	2,6

	5.
	Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih prstenova                                                     prečnika1000mm dužine L=1000mm. sa integrisanim gumenim                                                        dihtungom NBR kvaliteta.                                                                                      Prstenovi se ugrađuju na bazu revizionog okna tako da se njime   formira tijelo revizionog okna.                                                                              Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal                                                
 za ugradnju betonskih prstenova uključujući potrebna štemovanja  za penjalice, kao i krpljenje nakon ugradnje penjalica,                                             potrebna skraćenja cijevi i ostale radove kojima se obezbeđuje potpuno formiranje zida okna od armirano-betonskih prstenova                                       tako da se onemogući procurivanje spoljnih voda.                                                               Obračun po komadu ugrađenih  armirano-betonskih prstenova                                                     

	
	kom
	4

	6.
	Nabavka, transport, sječenje, savijanje i ugradnja                                                             betonskog željeza.                                                                            Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban                                                                rad i materijal za pravilnu ugradnju betonskog željeza                                          

	
	kg
	1050

	
	Instalaterski radovi
	
	
	

	1.
	Nabavka, transport i ugrađivanje kanalizacionih cijesa spojnicama i zaptivnim gumenim dihtunzima NBR kvaliteta.                                                   
Cijevi se ugrađuju na predhodno izrađenoj                                                                    posteljici od pijeska Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i  materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih   cijevi u svemu prema propisima za ovu vrstu radova.                                                           
 Obračun po m1 montiranih i od nadzora primljenih                                                           cijevi od centrifugalnog poliestera                                                                 DN250 spoljni prečnik 272mm, unutrašnji prečnik 260.20mm                                                      

	
	M1
	110

	2.
	Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom    od nodularnog liva (prema standardu EN124)                                                                    
 Poklopci su premazani sa hidrosobilnom netoksičnom    crnom bojom, nezagađivač prema BS3416                                                                         
 Poklopci su kružni, prečnika svetlog otvora 60cm,                                                             
 za opterećenja od 400kN (klase D400) i zglobnom vezom rama   i poklopca i gumenim dihtungom ili konusnim naleganjem poklopca na ram.                                                                                              
 Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad   i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca 
; bušenje rupa i ankerisanje  rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja.                                                            
Obračun po komadu ugrađenog poklopca                                                                          
                                                                                                          
	
	kom
	5

	3.
	Spajanje prekinutih cjevovoda zvodosnadbijevanje                                                              koji nijesu evidentirani katastrom instalacija.                                                               
Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskop na  otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja 
	
	pausalno
	1

	4.
	Spajanje prekinutih  elektro kablova koji nijesu evidentirani   katastrom instalacija.                                                                                        
Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskopna   otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni  rad i material za prespajanje.                                                                                

	
	pausalno
	

	5.
	Rasijecanje i razbijanje sa pikamerom postojeće                                                               
asfaltne podloge kolovozne konstrukcije.                                                                        Ivice afaltna ravno odsjeći, po 40 santimetara lijevo    i desno šire od poprećnog presjeka rova tako da se ne dođe do oštećenja ostale površine tokom iskopa rova.                                                               Predpostavljana debljina asfaltne podloge je 16cm (6+6+4).                                                    Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka sa ugradnjim  novog asfalta nakon zatrpavanja rova na ugrađenu tamponsku podlogu uvaljanu do potrebnog modula stišljivosti.                                                            
Ugrađena asfltna podloga je debljine kao i postojeća.                                                         
	
	M2
	200

	
	
	
	
	

	

	II
	Izgradnja atmosferske kanalizacije u lokalnoj saobraćajnici
	
	
	

	1.
	Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim glavnim projektom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehnničkim propisima za ovu vrstu radova.
Obračun po 1 m' trase.
	
	M1
	150

	2.
	Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu svih kategorija prosječne dubine 0-2 m. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena jer nema pravo na promjenu kategorizacije tokom izvođenja.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i eventualno potrebno podgrađivanje rova.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda .
Iskop od 0 do 2 m Obračun po m3.
	
	M3
	120

	3.
	Dodatni iskop za reviziona okna nakon iskopa kanalskog rova.  Iskopi se obavljaju u materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i material uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i eventualno potrebno podgrađivanje. Obračun po m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov.

	
	M3
	5

	4.
	Nabavka, transport i razastiranje muljevitog pijeska – prirodne mješavine, u rov za izradu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko cijevi u punoj širini rova i iznad cijevi u sloju od 10 cm.Srednja veličina zrna pijeska do 3 mm. Muljeviti materijal da ne sadrži organskih materija. Vađenjem iz deponije ovog materijala treba otkloniti sve krupne sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cjevovoda izvršiti podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska ubacivati lopatom do potrebne debljine sloja . Posteljica se može ugraditi i od prosejanog materijala iz iskopa tako da u dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije veće od 8-10 mm. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
	
	M3
	25

	5.
	Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju koju odredi investitor. Jedininičnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za odvoz viška od iskopa kanalskog rova na gradsku deponiju.
Obračun po m3 odvezenog materijala.

	
	M3
	50

	6.
	Zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim i ispitanim cjevovodom. Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 30-40 cm, uz propisno nabijanje do postizanja potrebnog modula stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno, probranim materijalom iz iskopa. Dalje zatrpavanje se može obavljati preostalim viškom od iskopa mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje.
Obračun po m3 materijala za zatrpavanje.


	
	M3
	86.5

	
	UKUPNO ZEMLJANI RADOVI


	
	BETONSKI RADOVI

	
	
	

	1.
	Nabavka transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi profila 1000mm dužine L=1.0m I L=0.5m.Cijevi se ugrađuju tako da se njime formira tijelo okna.Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebna štemovanja za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nkon ugradnje penjalica, potrebna skraćenja cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale radove kojima se obezbjeđuje potpuno formiranje zida okna od AB cijevi. Obračun po komaduugrađenih AB cijevi u reviziono okno.  L=1.0m 6kom                                L=0.5m         3kom

	
	kom









	6
3

	2.
	Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku gornju ploču slivnika i armirano betonski vijenac ispod gornje ploče. Ploča se izvodi debljine 15cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu i armaturu. Obračun po m3 ugrađenog betona 
	
	M3
	2.38

	3.
	Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u betonsku donju ploču slivnika. Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 15cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu. Obračun po m3 ugrađenog betona 
	
	M3
	1.35

	4.
	Izrada kinete i AB vijenca iznad donje ploče u slivnicima. Kinete se izvode od betona MB30. Kineta se izrađuje od polutače PVC cijevi a njena obrazina od betona sa završnom obradom cementnim malterom uz glačanje do crnog sjaja. Jediničnom cijenom je obuhvaćen potreban rad i materijal za kompletnu izradu kinete revizionog okna. Obračun po m3 betona za izradu  kinete prema propisu za ovu vrstu radova.

	
	M3
	2.63

	
	UKUPNO BETONSKI RADOVI


	
	INSTALATERSKI RADOVI
	
	
	

	1.
	Nabavka, transport i ugrađivanje kanalizacionih cijevi PEHD rebrastih cijevi sa jednoličnim presjekom zida, prema standardu EN1401
klase Sn4, sa zaptivnim prstenom punih zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969 
Cijevi se ugrađuju na predhodno izrađenoj
posteljici od pijeska. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi  propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 montiranih i od nadzora primljenih PEHD  cijevi DN315mm                           

	
	M1
	150

	
	UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI

	
	RAZNI RADOVI

	
	
	

	1.
	Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-gvozdenih slivničkuh rešetki 60x60 klase D. Obračun po komadu ugrađene rešetke.                                                                         

	
	kom
	6

	2.
	Spajanje prekinutih  elektro kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Prespajanje vrši a koji nijesu evidentirani preduzeće koje gazduje tim instalacijama. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskopna otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni rad i material za prespajanje. Obračun od komada izvršenog prespajanja.

	
	paus
	

	3.
	Ispitivanje kanalizacionog cjevovoda sa slobodnim tečenjem vode na probni pritisak prema propisima za ispitivanje atmosferskih cijevi EN1610, nakon montaže i zatrpavanja sa prvim slojem tampona. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.                                                                            

	
	m
	150

	4.
	Izrada projekta izvedenog stanja na osnovu geodetskih snimanja. Projekat uraditi u skladu sa zakonom i pravilnicima za izradu katastra podzemnih instalacija.                                                                         

	
	paus
	

	III
	Upojni rov
	
	
	

	
	Obeležavanje jame upojnog rova, kontrola nivelete prilikom izvođenja radova i sva neophodna geodetska snimanja vezana za atmosfersku kanalizaciju
	
	kom
	1

	

	Zamljani radovi
	
	
	

	1.
	Mažinski i ručni iskop temeljne jame za upojni rov u širokom otkopu u materijalu svih kategorija. (procenjujemo da je III, IV i V kategorija). Izvođaču se preporučuje da prije izrade ponude obiđe lokaciju i utvrdi stanje na terenu. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, alat, mehanizacija i materijal uključujući: i mašinski i ručni iskop, podgrađivanje rova sa dodatnim iskopom za montažu podgrade i crpljenje vode iz rova. Elementi podgrade treba da budu prema normi EN 13331-1 i EN 1333-2. Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa sa direktnim utovarom na motorno vozilo i odvoz na deponiju do 5km. Koeficijent rastresitosti za odvoz ukalkulisati u jediničnu cijenu iskopa. Iskop do 4m dubine 
	
	M3
	87,5

	2.
	Ručna dorada i planiranje dna temelnie jame nakon mašinskog iskopa. Planiranje se obavlja sa probranim materijalom iz iskopa sa Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad. Obračun po m2 isplaniranog dna temeljnih jama.
	
	M2
	10

	3.
	Nabavka, trasport i ugradnja tamopina-jalovine oko upojnog rova nakon izrade istog Tampon je frakcije kamenih zrna 4-8mm, i ugrađuje se uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju betonskog trotoara. Zatrpavanje prvog sloja se obavlja ručno. Dalje zatrpavanje se može obavljati mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko upojnog rova i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog i nabijenog tampona 
	
	M3
	100

	
	Betonski radovi
	
	
	

	1.
	Izrada temelnih greda, serklaža i vertikalnih stubova upojnog rova od armiranog betona MB30 dimenzije 20X20cm. Beton je proiyveden po normi MEST EN 206-1 razreda C30/37, XF1. U cijenu je uračunata potrebna oplata i betonsko željezo (116.50kg po 1m3 betona) Obračun po 1m3 ugrađenog betona 
	
	M3
	4,8

	2.
	Izrada zida upojnog bunara od betonskih blokova dimenzija 20x20x40cm u cementnom malteru smaknutih tako da propuste što više vode. U cijenu je uračunato i bušenje svakog bloka sa po jednom bušotinom profila 12mm kako bi se obezbjedilo izlivanje atmosferskih voda u podzemlje. Obračun po m2 zida. 
	
	M2
	12

	3.
	Izrada pokrovnih ploča upojnog rova od armiranog betona MB30 dimenzije 190X60X12cm. Beton je proizveden po normi MEST EN 206-1 razreda C30/37, XF1. U cijenu je uračunata potrebna oplata i betonsko željezo (dvostruko armirana Q524 mreža 20kg po komadu) Obračun po komadu ugra|ene ploče 
	
	kom
	35

	3.
	Nabvka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku gornju ploču revizionog silaza u upojni rov.. Beton treba da bude proizveden.prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XF1. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu i betonsko železo (oko 200 kg/m3) kao i njega betona. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona 
	
	M3
	0,5

	4.
	Nabvka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku gornju ploču revizionog silaza u upojni rov. Beton treba da bude proizveden.prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XF1 Ploča Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu i betonsko železo (oko 200 kg/m3) kao i njega betona. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona 
	
	M3
	0,5

	
	Instalaterski radovi
	
	
	

	1.
	Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124) Poklopci su premazani sa hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagađivač prema BS3416 Poklopci su kvadratni, svijetlog otvora 70X70cm, za opterećenja od 400kN (klase D400). Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca; bušenje rupa i ankerisanje rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
	
	kom
	1

	
	

	UPOJNI BUNAR
	
	

	
	UKUPNO RAZNI RADOVI


	
	

	IV
	Izgradnja trotoara u ul. M. Damjanovića

	
	
	

	1.
	Rušenje  postojećih žičanih ograda sa utovarom i odvozom na mjesto skladištenja
	
	m
	60

	2.
	Izmještanje vodovodnih šahtova
	
	kom
	2

	3.
	Izmještanje drvenih stubova i stubova rasvjete
	
	Kom
	4

	
	Zemljani radovi
	
	
	

	1.
	Iskopi u materijalu III i IV kategorije za trotoar  sa utovarom i transportom na S.T.D. 5 km
	
	M3
	5

	2.
	Iskop za temelje parapetnog zida u materijalu III i IV kategorije
	
	M3
	8

	3.
	Izrada nasipa , grubo razastiranje, fino planiranje i valjanje u slojevima
	
	M3
	1

	

	Ukupno zemljani radovi
	
	
	

	
	Betonski radovi
	
	
	

	1.
	Nabavka, transport i ugradnja donjeg nosećeg-tamponskog sloja od šljunkovitog ili drobljenog materijala, mehanički stabilizovanog, debljine      d=20cm ispod trotoara I d=10cm ispod potpornog zida
	
	M3
	145

	2.
	Nabavka I ugradnja betona MB30 za potrebe betoniranja temelja potpornog zida 
	
	M3
	

	3.
	Nabavka I ugradnja armature za izradu  potpornog zida
	
	kg
	860

	4.
	Postavljanje oplate , nabavka I ugradnja betona MB30 za izradu potpornog zida
	
	M3
	23,5

	5.
	Nabvka betona MB-30, transport i izgradnja betonskih trotoara debljine d=15cm
	
	M2
	725

	6.
	Izrada betonskih rampi u  trotoarima za lica sa otežanim kretanjem
	
	Kom
	7

	7
	Nabavka i ugradnja armaturne mreže Q 335 u betonske trotoare na prilazima objektima
	
	kg
	2150

	8.
	
	
	
	

	V
	 Objekat Skijalište
	Niskonaponska kablovska mreža
	
	

	
	
	
	
	

	1.


	Betonsko postolje za NRO
izrada betonskog postolja  3o x50x30
	
	kom

	1

	2.
	NapPPOO  -A- 4x 50 mm2  + 1x50 mm2Cuojni kabal od NKRO dao SS MRO

	
	m
	5

	3.
	Stopice
50 mm2 Cu
	
	kom
	2

	4.
	Stopice
50  mm2 Al
	
	kom
	8

	5.
	MRO samostojeći razvodni ormar za 4 brojila -komplet šemiran sa sledećom opremom   zaštitni prekidač sa osigurač -Drišer 3P -63A      kom 1                                                                                                 limitatorima 3p 40A -kom 2                                                       limitarorom 3p 25A- kom2                                                            komplet odvodnika prenapona V25-B+C/3+NPE, sa zamjenjivim ulošcima, Iimp=25kA, Uc=280V, Up<0,9kV,  1 kom                              
	
	kom
	1

	6.
	PNK Regal sa poklopcem
60 x 200 x 2000mm
	
	m
	20

	7.
	PNK Regal sa poklopcem
60 x 100 x 2000 mm
	
	m
	10

	
	ukupno

	
	SKIJALIŠTE
	
	
	

	1.
	napojni kabal za  SKIJALIŠTA  CG
PPY 5x16 mm2
	
	m
	42

	2.
	bužir halogen fri fi 32
	
	m
	18

	
	ukupno

	
	KANCELARIJA - 1-opština
	
	
	

	1.
	Kabal
PPY 5x10 mm2
	
	m
	35

	2.
	bužir halogen fri
fi 25
	
	m
	18

	3.
	RT
ugradna - SRT 24
sklopka  1-0. KS  25A
A.Osigurač 16A
A.Osigurač 10A
	
	
Kom
Kom
Kom
kom
	
1
1
8
3

	
	ukupno

	
	OSTALE KANCELARIJE- opština
	
	
	

	1.
	napojni kabal  
PPY 5 x 16 mm2
	
	m
	25

	2.
	bužir halogen fri
fi 32
	
	m
	23

	3.
	Isporuka i ugradnja   RT  - ugradna
SRT -56
	
	kom
	1

	4.
	sklopka 1-0 . KS  40A
A. Osigirač -  16A
A.Osigurač

	
	Kom
Kom
kom
	1
40
12

	5.
	Demontaža
postojeće instalacije sa postojećeg RO i montaža
 na  novi RT
	
	kom
	1

	

	ukupno

	
	POSLOVNI OBJEKAT UPRIZEMLJU
	
	
	

	1.
	isporuka i ugradnja napojni kabal
PPY 5 x 10 mm2
	
	m
	42

	
	bužir halogen fri
fi 25
	
	m
	5

	
	toploskupljajuća spojnica
4 x čaura 10 mm2 ,toploskupljajuća termo izolacija
	
	kom
	1

	
	ukupno

	
	UKUPNO NNP

	VI
	Ugradnja oluka na objektu Skijališta
	
	
	

	1.
	Izrada i montaža horizontalnih oluka sa
 istočne i sjeverne stane objekta 
čeličnim plastificiranim limom d=0.68mm 
zajedno sa svim fazonskim komadima. 
U cijenu uračunati skidanje postojećiholuka.           
         31 +15   Obračun po m1.
	
	

M1
	

46

	2.
	Izrada i montaža vertikalnih oluka sa istočne i sjeverne stane objekta čeličnim plastificiranim
 limom d=0.68mm zajedno sa svim 
fazonskim komadima. Oluci se postavljaju
 na mjestima postojećih (3+1). 
U cijenu uračunati skidanje postojećih 
oluka.                       
 Obračun po m1 zajedno sa obujmicama do trotoara.
	
	

M1
	

         30

	3.
	Izrada i montaža ulivnica od čeličnog plastificiranog lima d=0.68mm koje se postavljaju na 
spoju horizontalnih sa vertikalnim 
olucima.                                                                                          Obračun po komadu.
	
	kom
	6

	4.
	Opšivanje prepusta krova čeličnim plastificiranim limom d=0.68mm razvijene širine 50cm. Opšivanje izvesti u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova.                                                            Obračun po m1 razvijene širine lima sa ugradnjom.
	
	

M1
	

88

	
	Ukupno

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA

	I
	Fekalna kanalizacija
	

	II
	Atmosferska kanalizacija
	

	III
	Upojni rov
	

	IV
	Izgradnja trotoara u ul. M. Damjanovića
	

	V
	Objekat Skijalište - NNP
	

	VI
	Ugradnja oluka na objektu Skijališta
	

	
	



VI Način plaćanja

Virmanski, 10 dana nakon realizacije ugovora, tj. nakon ispostavljene okončane situacije, a na osnovu Ugovora o realizaciji programa "Izgradnja lokalne infrastrukture", br 01-334/20-304 od 21.01.2020.god, anex I br.01-334/20-7443/1 od 21.09.2020.godine (Uprava javnih radova).

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

20 dana od dana zaključivanja Ugovora.

VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

 najniža ponuđena cijena  			  broj bodova  	  100	

IX Način i rok dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati:[footnoteRef:2] [2:  Do dana uspostavljanja ESJN] 

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Opština Mojkovac, Trg Ljubomira 
    Bakoča bb, 84205 Mojkovac;
 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Opština Mojkovac, Trg Ljubomira 
    Bakoča bb, 84205 Mojkovac;
 elektronskim putem na e-mail adresu: managermo@t-com.me

radnim danima od 08:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 10.12.2020. godine do 10:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana  10.12.2020. godine u 11:00 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.





















XI Drugi uslovi i informacije[footnoteRef:3] [3:  U ovom dijelu naručilac može predvidjeti dostavljanje garancije ponude ili drugog sredstva finansijskog  obezbjeđenja, uslove za učestvovanje u jednostavnoj nabavci, obrazloženje razloga hitnosti, rok za dostavljanje zahjeva za pojašnjenje.] 


	Ponuđači su dužni dostaviti:
· Finansijsku ponudu u skladu sa Tehničkom specifikacijom i navedenim uslovima ponude (Obrazac 6);
· Dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
· Izjavu (Obrazac 2);
· Dozvole i licence: Ponuđač u predmetnom postupku javne nabavke, privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje:
Važeću Licencu za  izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018).
· Garantni rok: 2 godine.
· Garancija kvaliteta: Neophodni atesti
· Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Nadzorni organ.







Službenik za javne nabavke                                                                           Ovlašćeno lice naručioca
          Predrag Zejak                                                                                              PREDSJEDNIK
                                                                                                                                 Ranko Mišnić

_______________________	             M.P.                             _________________________

























Obrazac 2

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br.102/20) ______(ponuđač)_____ dostavlja






I Z J A V U




Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

    U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.


Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis) [footnoteRef:4] [4: Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN] 




M.P.

























Obrazac 6


        (naziv ponuđača)		
Podnosi

Opština Mojkovac
                                                84205 Mojkovac,Trg Ljubomira Bakoča bb	


PONUDU
po zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj ____ od _______ godine 
za nabavku __________________________________________________________ 
(opis predmeta nabavke)

FINANSIJSKI DIO PONUDE

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke 1 
	Jedinica mjere
	Količina 
	Jedinična cijena bez 
pdv-a
	Ukupan iznos bez pdv-a
	PDV
	Ukupan iznos sa
pdv-om

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ukupno bez PDV-a:
	 

	PDV:
	 

	Ukupan iznos sa PDV-om:
	 



Uslovi ponude:
	Ostali obavezni uslovi za ponuđače

	Rok isporuke, izvršenja
	

	Mjesto isporuke, izvršenja 
	 

	Način i dinamika isporuke, izvršenja
	

	Garantni rok
	

	Garancije kvaliteta
	

	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
	

	Rok plaćanja
	

	Način plaćanja
	

	Dozvole i licence
	

	Period važenja ponude
	

	Dodatni uslovi, kvantitativni i kvalitativni 
prijem, garancija ponude, garancija za dobro izvršenje posla, uzorak, opis, fotografija …..
	

	…
	






Ovlašćeno lice ponuđača  
___________________________
(ime, prezime i funkcija)
___________________________
(svojeručni potpis)
_________________________________
1Kvalitet, dimenzija, oblik, bezbjednost, performansa, označavanje, rokupotrebe, jedinica mjere, količina i dr. 
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