
OBRAZAC 1 

OPŠTINA MOJKOVAC

Broj: 01-1057
Mojkovac, 18.07.2018.god.

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: B4/18
Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Mojkovac dostavlja: 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA POSTUPAK NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
ZA 
NABAVKU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆE I IZGRADNJA NOVE HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE - VODOVODNE MREŽE U NASELJU PODBIŠĆE – MOJKOVAC- II FAZA
I   Podaci o naručiocu

	Naručilac:

Opština Mojkovac
	Lice/a za davanje informacija:

Predrag Zejak

	Adresa: 

Trg Ljubomira Bakoča bb
	Poštanski broj:

84205

	Sjedište:

Mojkovac
	PIB:  

02007100

	Telefon:

050/470-272
	Faks:

050/472-215

	E-mail adresa:

managermo@t-com.me
	Internet stranica: 

www.mojkovac.me


II  Predmet nabavke

( radovi
III  Opis predmeta nabavke

	Radovi na rekonstrukciji postojeće i izgradnja nove hidrotehničke infrastrukture - vodovodne mreže u naselju Podbišće – Mojkovac- II faza


IV  Procijenjena vrijednost nabavke

Predmet javne nabavke se nabavlja:

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti  sa uračunatim PDV-om 29.900,00€.
V  Tehničke karakteristike ili specifikacije

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 

odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina 

	A.
	DOVODNI CJEVOVOD
	
	
	

	I
	PRIPREMNI RADOVI
	
	
	

	
	1 . Obilježavanje trase i prelaza usisnog cjevovoda ispod saobraćajnice.Obračun po m’ .
	
	           m1
	30,00

	
	2 . Obilježavanje prelaza preko postojećih vodova i to: visokonaponski kabal, gradska fekalna kanalizacija, atmosferska kanalizacija, gradski lokalni vodovod i drugo. Obračun po m1 .
	
	m1
	30,00

	
	Ukupno pripremni radovi
	
	
	

	
	
	
	
	

	II
	ZEMLJANI RADOVI
	
	
	

	
	1 . Mašinski iskop kanalskog rova u zemljištu III-e, IV-e kategorije, dubine 1m, širine rova 0,60m prema uzdužnom profilu sa odbacivanjem zemlje na 1m od kanala za zatrpavanje rova. Obračun po m3 iskopa 

- Mašinski iskop 80 %

- Ručni iskop 20 %
	
	m3

m3
	15,00

3,00

	
	2 . Planiranje dna rova prije polaganja vodovodnih cijevi sa tačnošću ±5cmObračun po m1.
	
	m1
	30,00

	
	3 . Ugrađivanje pijeska 10cm ispod i 10cm iznad cijevi. Obračun po m3.
	
	m3
	5,20

	
	4 . Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa poslije montaže i ispitivanja cjevovoda. Zatrpavanje vršiti u slojevima do 40cm uz propisno nabijanje do potrebne zbijenosti. Obračun po m1. 
	
	m1
	30,00

	
	5 . Planiranje materijala iznad rova. Obračun po m1.
	
	m1
	30,00

	
	Ukupno zemljani radovi
	
	
	

	
	
	
	
	

	III
	MONTAŽNI RADOVI
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	1. Nabavka, transport i montaža vodovodnih cijevi PEVG tip PE100, DN 90 NP - 10bara. Obračun po m1 ugrađenog i ispitanog cjevovoda

a) glavne dovodne cijevi za nastavak do crpne stanice

- DN90 (3’’)
	
	m’
	30,00

	
	2. Nabavka i ugradnja zupčastih spojnica DN90. Obračun po komadu.
	
	kom
	2

	
	Ukupno montažni radovi
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA ZA DOVODNE CJEVOVODE


	
	
	

	I
	PRETHODNI RADOVI
	
	
	

	II
	ZEMLJANI RADOVI
	
	
	

	III
	MONTAŽNI RADOVI
	
	
	

	
	UKUPNO   A:
	
	
	

	
	
	
	
	

	B.
	PRIKLJUČNI ŠAHT
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	1. Mašinski iskop 50 % i ručni iskop 50 % u zemljištu III-e i IV-e kategorije, dubine do 1,15m za priključni šaht dimenzija 190x180m sa utovarom i odvozom zemlje na gradsku deponiju gdje odredi nadzorni organ investitora. Obračun po m3.

- mašinski iskop 50 %

- ručni iskop 50 %
	
	m3

m3
	4,50

4,50

	
	2. Izrada tampon sloja ispod donje ploče šahta sa prosijanim šljunkom d= 10cm. Obračun po m3
	
	m3
	0,40

	
	3. Betoniranje AB donje ploče šahta d= 20cm, MB30.  Obračun po m3 .
	
	m3
	0,70

	
	4. Betoniranje AB zidova šahta d= 20cm, MB30 sa potrebnom oplatom i skelom. Obračun po m3.
	
	m3
	1,60

	
	5. Betoniranje AB gornje ploče šahta, d= 15cm, MB30 sa potrebno oplatom i skelom. Obračun po  m3.
	
	m3
	0,52

	
	6. Nabavka i ugrađivanje armature od zavarenih čeličnih mreža Q188. Obračun po komadu.
	
	kom
	3

	
	7. Nabavka, transport i montaža LG rama Ø600 sa poklopcem za teški saobraćaj. Obračun po komadu.
	
	kom
	1

	
	8. Nabavka i ugradnja opreme u priključnoj šahti:

- T komad Ø90/90( OP komad )

- Nepovratni ventil DN 90

- EV ventil 16 BARA , DN90(3“)

- Zupčaste (Univerzalne spojnice) DN (3“)
	
	kom

kom

kom

kom


	1

1

2

3



	
	9.Zatrpavanje zemlje do zidova šahta u slojevima sa nabijanjem i planiranjem po završenom zatrpavanju . Obračun po m3 .
	
	m3
	2,00

	
	Ukupno pod B
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ZBIRNA REKAPITULACIJA 


	
	
	

	A
	DOVODNI CJEVOVOD
	
	
	

	B
	PRIKLJUČNI ŠAHT
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	UKUPNO 1 ( DOVODNI CJEVOVOD ) :
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	BUSTER STANICA - REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODBIŠĆE – POTPORNI ZID I TROTOAR


	
	
	

	
	
	Pri izvođenju građevinskih radova voditi računa da se ostave svi otvori i veze za cjevovode i elektroinstalacije definisane u hidrotehničkom i elektro-dijelu projekta
	
	

	
	
	
	
	

	A.
	GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI
	
	
	

	
	
	
	
	

	I.
	ZEMLJANI RADOVI      
	
	
	

	
	1 . Iskop zemljanog materijala III i IV kategorije  u širokom otkopu, ručnim putem za potporni zid i trotoar sa utovarom u motorna vozila. Prilikom iskopa sprovoditi sve propisane mjere zaštite na radu za ovu vrstu radova. Obezbeđenje od doticanja površinskih voda kao i odvođenje  atmosferskih voda iz građevinske jame je obeveza  Izvođača u svakoj fazi radova i neće se posebno obračunavati niti plaćati. Iskop se vrši na dubini od 1,00-1,50m, sa utovarom i istovarom  u transportna vozila. Višak iskopanog zemljanog materijala transportovati na deponiju  udajlenosti ~5 km van gradilišta.

Uporedo sa širokim iskopom vrši se i iskop za odvodni kanal budućeg slivnika u podu do kosog terena u dužini do 10 m.

  Obračun po 1 m³ iskopanog zemljanog materijala uz sav potreban rad, razupiranje, mehanizaciju, crpljenje vode  kao i transport  viška  zemlje na deponiju.
	
	m3
	12,00

	
	2 . Ručni iskop zemljanog materijala III kategorije za temelje otpronog zida .  Obračun po m3 .
	
	m3
	4,00

	
	3. Nasipanje i nabijanje tamponskog sloja pjeskovitog šljunka ispod arm. bet. donje ploče i trotoara  u sloju debljine d= 15 cm do modula stišljivosti MS25 MPa 

Obračun izvedenih radova  je po 1 m³ za sav  rad i materijal .
	
	           m3
	     2,00

	
	4. Nasipanje zemljanog materijala oko pumpne stanice zemljom  iz iskopa. Nabijanje se vrši mehaničkim sretstvima u  slojevima do potpune zbijenosti.  Jedinačna cijena sadrži mehanizaciju i radnu snagu.Obračun po m3  nasipa.
	
	           m3
	      1,50

	
	Ukupno zemljani radovi
	
	
	

	
	
	
	
	

	II
	BETONSKI  I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
	
	
	

	
	1 . Nabavka materijala i izrada temelja po potrebi u oplati sa MB30 za potproni zid i trotoar . Obračun po m3 .
	
	        m3
	         3,00

	
	2. Nabavka materijala i izrada armirano betonskih zidova d=20 cm MB30 u potrebnoj dvostranoj oplati . Visina zidova je 100 cm ,armatura je od zavarenih čeličnih mreža 2q188 , što se posebno obračunava . Obračun po m3
	
	m3
	2,50

	
	3.Nabavka , sječenje , savijanje , nastavljanje i montaža armature RA 400/500-2 i mrežaste armature MAG 500/560 , a sve prema detaljima i specifikaciji iz projekta .Obračun po kg.

MAG 500/560 Q335
	
	          kg
	          120,00

	
	4.Nabavka materijala i izrad pristupnog platoa pumpne stanice betonom MB30 V-4 preko sloja šljunka d= 10 cm . Plato izvesti sa ivičnom gredicom 30x20 cm , a sve na dobro nabijenoj i isplaniranoj površini prema detalju u projektu . Obračun po m2
	
	         m2
	            36,00

	
	5.Izrada betonskog kanala za odvod vode uz potporni zid dimenzija b = 30 cm , h = 20 cm , armiranog sa 1Q188 , MB30 u potrebnoj oplati . Debljina zidova 15 cm . Obračun po m’ . 
	
	           m’
	          11,00

	
	Ukupno betonski i arm. betonski radovi
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA 


	
	
	

	I
	ZEMLJANI RADOVI
	
	
	

	II
	BETONSKI I AB RADOVI
	
	
	

	
	UKUPNO :
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.
	POTISNI CJEVOVOD OD BUSTER STANICE DO REZERVOARA R2
	
	
	

	
	
	
	
	

	I
	PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	1 . Obilježavanje trase na terenu

 Prije početka radova na iskopu potrebno je obilježiti trasu sa svim potrebnim elementima, prelomima, šahtovima. Obračun po m’ .
	
	          m'
	        1850,00

	
	2 . Raščišćavanje trase 

Uklanjanje prepreka na trasi, kao što su panjevi, šiblje ograde. Obračun po m2 .
	
	m2
	20,00

	
	Ukupno prethodni radovi
	
	
	

	
	
	
	
	

	II
	ZEMLJANI RADOVI
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	1 . Mašinski i ručni iskop

 u zemljištu III i IV kategorije .

Trasa rova mora da odgovara geodetski snimljenoj trasi i projektu. Rov je pravougaonog poprečnog presjeka širine 60 cm. Iskopani materijal se deponuje na 1 m od ivice rova. Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije i objekte, izvođač je dužan da izvrši nihovo obezbjeđenje. U cijenu iskopa su uračunati iskop, ručni iskop za proširenje rova prilikom betoniranja šahtova, zaštita drugih instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom odstojanju, grubo planiranje tla, crpljenje podzemne vode, obezbjeđenje rova znacima upozorenja, održavanje rova, kao i svi drugi troškovi koji terete ovu poziciju. Dubina rova prema podužnom profilu. Iskop će se vršiti 90% mašinskim putem  i 10% ručno za III i IV kategoriju. Obračun po m’ iskopa.

- Mašinski iskop 95 %

- Ručni iskop 5 %
	
	           m’
m’
	      1758,00

92,00

	
	2 . Planiranje dna rova 

Prije polaganja cijevi izvršiti fino planiranje dna rova prema datim kotama i padovima iz profila, sa tačnošću ±5 cm. Prije finog planiranja izvršiti potrebne korekcije. Obračun po m’ .
	
	m’
	1758,00

	
	3 . Pijesak

Nabaviti, dopremiti i ubaciti srednjezrni pijesak ili sitnozrni materijal u rov. Prvo  ubaciti sloj od 5 cm za posteljicu, a posle završene montaže ubaciti sa podbijanjem uz cijev, i nabijanjem kao za posteljicu, do 70 % relativne zbijenosti, u slojevima do 20 cm, ostatak materijala tako da njegova debljina iznad tjemena cijevi izosi 10 cm. Obračun po m3 .

- Srednjezrni pijesak

- Sitan materijal sa lica mjesta
	
	m3
m3
	5,00

138,00

	
	4 . Zatrpavanje rova 

Izvršiti po završenom ubacivanju pijeska i to probranom zemljom iz iskopa  u slojevima od po 20 cm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti kao kod okolnog zemljišta. Zatrpavanje izvršiti prema tehničkim propisima za tu vrstu radova. Obračun po m' +
	
	m'
	1.850,00

	
	5 . Razastiranje materijala

Višak iskopanog zemljanog materijala isplanirati pored trase cjevovoda uz uslov da se ne poremete lokalni uslovi. U jediničnu cijenu pozicije ulazi količina razastrtog materijala na okolnu površinu. Obračun po m'.
	
	m'
	1.850,00

	
	Ukupno zemljani radovi
	
	
	

	
	
	
	
	

	II
	OSTALI RADOVI
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	1.  Sječenje asfalta d= 10cm, širine 30cm sa odvozom iskopanog materijala na deponiju udaljenosti do 2km. Obračun po m’.
	
	m’
	48,00

	
	2. Popravka oštećenih površina asfaltnom masom u debljini postojećeg sloja d= 10cm. Obračun po m2.
	
	m2
	36,00

	
	Ukupno ostali radovi
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA ZA POTISNI CJEVOVOD


	
	
	

	I.
	PRETHODNI RADOVI
	
	
	

	II.
	ZEMLJANI RADOVI
	
	
	

	III.
	OSTALI RADOVI
	
	
	

	
	UKUPNO 2 ( POTISNI CJEVOVOD ) :
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	PRIMARNA RAZVODNA MREŽA ( GLAVNI VODOVI )
	
	
	

	
	
	
	
	

	I.
	PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI
	
	
	

	
	1.   Prije početka radova na iskopu potrebno je obilježiti trasu sa svim potrebnim elementima, prelomima , šahtovima . Obračun po m’ .
	
	     m'
	1.357,00

	
	2.  Uklanjanje prepreka na trasi , kao što su panjevi  šiblje ograde . Obračun po m2 .
	
	m'
	10,00

	
	
	
	
	

	II.
	ZEMLJANI RADOVI
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	1 . Mašinski i ručni iskop u zemljištu III i IV kategorije . Trasa rova mora da odgovara geodetski snimljenoj trasi i projektu. Rov je pravougaonog poprečnog presjeka širine 40 cm. Iskopani materijal se deponuje na 1 m od ivice rova . Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije i objekte, izvođač je dužan da izvrši nihovo obezbjeđenje. U cijenu iskopa su uračunati iskop, ručni iskop za proširenje rova prilikom betoniranja šahtova, i po potrebi kod ukrštanja sa drugim instalacijama,zaštita drugih instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom odstojanju, grubo planiranje tla, crpljenje podzemne vode, obezbjeđenje rova znacima upozorenja, održavanje rova, kao i svi drugi toškovi koji terete ovu poziciju. Dubina rova prema podužnom profilu. 

 Obračun po m’ iskopa .
- Mašinski iskop sa ručnim dotjerivanjem
	
	      m’
	             1.357,00

	
	2 .  Prije polaganja cijevi izvršiti fino planiranje dna rova prema datim kotama i padovima iz profila, sa tačnošću ±5 cm. Prije finog planiranja izvršititi potrebne korekcije. Obračun po m2 isplanirane površine.
	
	          m2
	            1.357,00

	
	3 . Nabaviti, dopremiti i ubaciti srednjezrni pijesak ili sitnozrni materijal u rov. Prvo  ubaciti sloj od 5 cm za posteljicu, a posle završene montaže ubaciti, sa podbijanjem uz cijev, i nabijanjem kao za posteljicu, do 70 % relativne zbijenosti, u slojevima do 20 cm, ostatak materijala tako da njegova debljina iznad tjemena cijevi izosi 10 cm. Obračun po m3 .
- Srednjezrni pijesak 20%

- Sitan materijal sa lica mjesta 80%
	
	          m3
m3
	            5,00

100,00

	
	4 . Po završenom ubacivanju pijeska izvršiti zatrpavanje rova i to probranom zemljom iz iskopa  u slojevima od po 20 cm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti kao kod okolnog zemljišta. Zatrpavanje izvršiti prema tehničkim propisima za tu vrstu radova. Obračun po m’ 
	
	           m’
	         1.357,00

	
	5 . Višak iskopanog zemljanog materijala isplanirati pored trase cjevovoda uz uslov da se ne poremete lokalni uslovi. U jediničnu cijenu pozicije ulazi količina razastrtog materijala na okolnu površinu. Obračun po m’.
	
	m’
	1.357,00

	
	Ukupno zemljani radovi
	
	
	

	
	
	
	
	

	III.
	OSTALI RADOVI
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	1. Popravka oštećenih površina i ograda. Obračun po m’.
	
	m’
	100,00

	
	2. Sječenj asfalta d=10 cm širine 30 cm sa odvozom iskopanog materijala na deponiju udaljenosti do 2 km. U cijenu uračunati iskop u mat. IV-e kat.

Obračun po m’ .
	
	          m’
	          18,00

	
	3. Popravka oštećenih površina asfaltnom masom u debljini postojećeg sloja d=10 cm.

Obračun po m2 .
	
	m2
	10,00

	
	Ukupno ostali radovi
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA ZA PRIMARNU RAZVODNU MREŽU ( GLAVNI VODOVI )


	
	
	

	I.
	PRETHODNI RADOVI
	
	
	

	II.
	ZEMLJANI RADOVI
	
	
	

	III.
	OSTALI RADOVI
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	
	

	
	
	
	
	

	5.
	UGRADNJA POLIETILENSKIH CIJEVI
	
	
	

	
	1.Ugradnja polietilenskih cijevi . U cijenu uračunati transport u dužini 1000 m i ugradnju u iskopan rov sa varenjem spojeva .

Cijevi su nabavljene i preuzimaju se od investitora
	
	m’
	6.300,00

	
	
	
	
	

	6.
	    PREDMJER SA PREDRAČUNOM
       uz projekat elektrotehničkih instalacija


	
	
	

	
	
	OPŠTE
Sve pozicije predmjera i predračuna podrazumijevaju isporuku materijala, sve pripremne i završne radove, pribavljanje atesta za isporučeni materijal.Ugrađeni materijal mora biti prvoklasnog kvalitetima koji odgovara JUS/ISO standardima.


	
	

	A.  
	Građevinski radovi


	
	
	

	
	1.Formiranje kablovske staze u već gotov rov za cjevovod, od  prepumpnog postrojenja do rezervoara. Staza se formira mašinskim iskopom uz ručnu doradu,  na dubini min. 70cm od gazišta i širini 40cm, tako da je međusobno rastojanje sa cjevovodom min. 50cm. U svemu prema detalju kablovskog rova.
	
	met.


	1850



	
	5.Isporuka i ugradnja zaštitnih korubovanih HDPE cijevi fi75 crvene boje
	
	met.


	1850

	
	6.Isporuka i polaganje PVC trake za upozorenje na "Opasan napon". Traka se polaže na dubini od 40cm ispod gazišta.
	
	met.


	1850

	
	7.Isporuka i ugradnja kablovskih oznaka-markera za neregulisan ili regulisan teren za obeležavanje kabla i kablovske kanalizacije.
	
	kom
	10

	
	8.Izrada zaštite kabla na mjestu ukrštanja sa drugim podzemnim instalacijama i objektima (PTT kablovi, cijevi vodovoda i kanalizacije i dr.) Produbljivanje trase 
kabla i drugi radovi.


	
	kom
	5

	
	           Ukupno građevinski radovi:


	
	
	

	B.  
	Elektromontažni radovi


	
	
	

	
	1. Isporuka, polaganje i povezivanje komandno-signalnog kabla tip. PP00 5x4mm2. Kabal se polaže od komandno razvodnog ormara KRO-PS  do rezervoara,  po gotovoj formiranoj stazi iz poz.br.4
	
	mer
	1850

	
	2.Instalacija energetskih signalno komandnih kablova za povezivanje presostata u hidrantskoj  mreži  pumpne stanice, izvedeno provodnikom tip. PP00 3x1,5mm2 . Kabalovi  se polažu, od komandno razvodnog ormara do hidrostata, položen nazidno,  jednim dijelom na perforirane nosače kablova PNK, a   drugim dijelom uvučen u SAP  crijeva, odgovarajućeg prečnika. Sve komplet povezano i puštano u ispravan rad.
	
	met
	20

	
	3.Isporuka i polaganje č.pocinkovane trake FeZn 25x4mm za formiranje zaštitnog uzemljivača. Traka se polaže u fazi građevinskih radova. Sve komplet sa ukrsnim komadima.
	
	met
	80

	
	U K U P N O   EL.MONTAŽNI RADOVI:


	
	
	

	
	SUMARNA REKAPITULACIJA:


	
	
	

	A.
	GRAĐEVINSKI RADOVI
	
	
	

	B.
	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
	
	
	

	
	U K U P N O  elektroinstalacije jake struje:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ZBIRNA REKAPITULACIJA


	
	
	

	1.
	DOVODNI CJEVOVOD DO BUSTER STANICE I PRIKLJUČNI ŠAHT
	
	
	

	2.
	BUSTER STANICA-POTPORNI ZID I TROTOAR
	
	
	

	3.
	POTISNI CJEVOVOD OD BUSTER STANICE DO REZERVOARA R2
	
	
	

	4.
	PRIMARNA RAZVODNA MREŽA 

( GLAVNI VODOVI )
	
	
	

	5.
	UGRADNJA POLIETILENSKIH CIJEVI
	
	
	

	6.
	ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	U K U P N O +pdv
	
	
	


VI Način plaćanja

	Rok plaćanja je: 15 dana nakon ispostavljene privremene-okončane situacije .

Način plaćanja je: virmanski


VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge

	45 dana, od dana uvođenja u posao izabranog ponuđača.


VIII Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

 najniža ponuđena cijena broj bodova 100    

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 8:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 25.07.2018.godine do 12:00 sati. 

Ponude se mogu predati: 

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: 84205 Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča bb. 

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: 84205 Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča bb.

elektronskim putem na e-mail adresu managermo@t-com.me.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

	Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 7 dana od isteka roka za podnošenje ponuda


XI Druge informacije

	1. Shodno članu 135 a u vezi člana 122  Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ( “Službeni list CG”br.64/17 od 06.10.2017.godine ) ponuđač, privredno društvo  treba da dostavi:

· Licencu Ovlašćenog inženjera zaposlenog kod Ponuđača za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumetacije i građenje objekata- Oblast građevinarstva-konstruktivni smjer;

· Licencu Ovlašćenog inženjera zaposlenog kod Ponuđača za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumetacije i građenje objekata- Oblast građevinarstva-hidrotehnički smjer.

2. Garantni rok: 2 godine.

3. Garancija kvaliteta: Neophodni atesti za ugrađene materijale.

4. Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Nadzor od strane Naručioca imenovanjem Nadzornog organa.




Službenik za javne nabavke





Ovlašćeno lice naručioca
Predrag Zejak 





          Ranko Mišnić, predsjednik
______________________               



         ______________________
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