
OPŠTINA MOJKOVAC
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: A4/19
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 05
Br. 032/19-08/8-1802
Mojkovac, 24.07.2018.god.
Na onovu člana 55 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Mojkovac objavljuje na Portalu javnih nabavki 
IZMJENU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU RADOVA  NA MODERNIZACIJI LOKALNIH PUTEVA U OPŠTINI MOJKOVAC  
Vrši se izmjena Tenderske dokumentacije, na način što se mijenja komplet predmjer radova i glasi:
PREDMJER RADOVA

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 

odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina 

	
	
	Pozicije-   Nabavka, dopremanje i ugradnja asfaltne mase , presvlačenje oštećene asfaltne podloge, obračunom  obuhvatiti mašinsko zasjecanje asfaltne  površine I emulziranje spojnica.

Pozicije-  Nabavka i ugradnja mehanički stabilnog nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena, podrazumijeva,nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala
Za izradu sloja koristiti drobljeni kameni materijal.

Izvođenje raditi u jednom sloju debljine 10 cm

Kontrola se vrši određivanjem stepena zbijenosti ili modula stišljivosti 

Visina izrađenog tampona u bilo kojoj tački može odstupati od projektovane najviše do 10 mm.  Visina izrađenog sloja se proverava nivelmanskim snimanjem.


	
	


	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 

odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina 

	1.
	Mašinsko struganje asfalta u sloju od 4 cm, sa utovarom i odvozom na deponiju investitora. Obračun po m2.


	Dio gradske saobraćajnice u dužini 405m1, ul  Njegoševa,


	M2
	3 400

	2.
	Zapunjavanje rupa sa izravnanjem. Obračun po m3.
	
	M3
	10

	3.
	Nivelacija postojeće šahte (kom 1) na nivo saobraćajnice
	
	paušal
	1

	4.
	Nabavka I ugradnja završnog habajućeg sloja od asfalt-betona AB-11s d=4cm. Obračun po m2.  
	
	M2
	3 400

	5.1
	Zasjecanje postojećeg asfalta, dužine 1m1 i  širine 3m (Obračun po m.)
	Nastavak ul.S.Drobnjaka u dužini 125m1


	M1
	1

	5.2
	Nabavka i ugradnja mehanički stabilnog nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena,debljine 10cm. Obračun po m2.
	
	M2
	500

	6.
	Izrada asfaltnog zastora BNHs-16 d= 5 cm. Obračun po m2.
	
	M2
	375

	7.
	  Nabavka, dopremanje i ugradnja asfaltne mase ABs11 za presvlačenje asfaltne podloge u sloju debljine d=4cm, širine 3m1 I dužine 129m1, ukupne površine 387m2,  sa popunjavanjem udubljenja i prethodnim kvašenjem emulzijom cijele kontaktne površine. 
(Obračun po m2.)
	Radovi na zamjeni habajućeg sloja u naselju Ravni u dužini 129m1


	M2
	387

	9.


	Nabavka i ugradnja mehanički stabilnog nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena, debljine 10cm. Obračun po m2.
	Radovi na izgradnji asfaltnog puta na dijelu Ravni, dužina  320m1


	M2
	1280

	10.
	Nabavka i ugradnja  asfaltnog zastora BNHs-16 d=5cm. Obračun po m2.
	
	M2
	960

	11.
	Nabavka, dopremanje i ugradnja asfaltne mase AB11s za presvlačenje asfaltne podloge u sloju debljine d=4cm,  širine 3m1 I dužine 246m1, ukupne površine 738m2 sa popunjavanjem udubljenja i prethodnim kvašenjem emulzijom cijele kontaktne površine. 
(Obračun po m2.)
	Naselje Lazina, u dužini 246m1


	M2
	738

	12.
	Nabavka, dopremanje i ugradnja asfaltne mase ABs-11 za presvlačenje asfaltne podloge u sloju debljine d=4cm , širine 3m1 I dužine 310m1, ukupne površine 930m2sa popunjavanjem udubljenja i prethodnim kvašenjem emulzijom cijele kontaktne površine. 
(Obračun po m2.)
	Slatina -Ćanina strana u dužini 310m


	M2
	930

	13
	Nabavka, dopremanje i ugradnja asfaltne mase ABs-11 za presvlačenje asfaltne podloge u sloju debljine d=4cm, širine 3m1 I dužine 80m1, ukupne površine 240m2,  sa popunjavanjem udubljenja i prethodnim kvašenjem emulzijom cijele kontaktne površine. 
(Obračun po m2.)
	Dio puta Stevanovac-Jakovići,

 Dužina 80m


	M2
	240

	14.
	Nabavka i ugradnja mehanički stabilnog nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena,debljine 10cm. Obračun po m2.
	Dio puta Stevanovac-Jakovići

Dužina 85m1


	M2
	340

	15.
	Nabavka i ugradnja  asfaltnog zastora BNH16 d=6cm. Obračun po m2.
	
	M2
	255

	16.
	Popravka oštećenog asfaltnog zastora, zapunjavanje oštećenih površina asfaltnom mješavinom debljine 6 cm
(Obračun po m2.)
	Dio putnog pravca Jakovići-repetitor, 


	M2
	20

	17.
	Nabavka i mašinska ugradnja sloja asfalta ABs-11 debljine d=4cm u uvaljanom stanju. Obračun po m2 
	
	M2
	920

	18.
	Nabavka i ugradnja mehanički stabilnog nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena, debljine 10cm. Obračun po m2.
	Stevanovac, potez kod potpornog zida, dužina 90m1
	M2
	360

	19.
	Nabavka i ugradnja  asfaltnog zastora BNHs-16 d=5cm. Obračun po m2.
	
	M2
	270

	20.
	Nabavka i ugradnja mehanički stabilnog nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena, debljine 10cm. Obračun po m2.
	Dio puta Krstac-Groblje

Dužina100m1
	M2
	400

	21.
	Nabavka i ugradnja  asfaltnog zastora BNHs-16 d=5cm. Obračun po m2.
	
	M2
	300

	22.
	Nabavka i ugradnja mehanički stabilnog nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena, debljine 10cm. Obračun po m2.
	Rudnica-

Dužina100m1
	M2
	400

	23.
	Nabavka i ugradnja  asfaltnog zastora BNHs-16 d=5cm. Obračun po m2.
	
	M2
	300

	24.
	   Nabavka, dopremanje i ugradnja asfaltne mase ABs11 za presvlačenje asfaltne podloge u sloju debljine d=4cm, širine 3m1 I dužine 525m1, ukupne površine 1575m2 sa popunjavanjem udubljenja i prethodnim kvašenjem emulzijom cijele kontaktne površine 
(Obračun po m2.)
	Dio puta Ambarine -Bjelojevići, 


	M2
	1575

	25.
	Nabavka, dopremanje i ugradnja asfaltne mase ABs11 za presvlačenje asfaltne podloge u sloju debljine d=4cm, širine 3m1 I dužine 174m1, ukupne površine 522m2,  sa popunjavanjem udubljenja i prethodnim kvašenjem emulzijom cijele kontaktne površine 
(Obračun po m2.)
	Dio puta -Bjelojevići
	M2
	522

	26.
	Nabavka i ugradnja mehanički stabilnog nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena, debljine 10cm. Obračun po m2.
	Bjelojevići-nizbrdica do potoka, dužina 190m1
	M2
	760

	27.
	Nabavka i ugradnja  asfaltnog zastora BNHs-16 d=5cm. Obračun po m2.
	
	M2
	570

	28.
	Nabavka i ugradnja mehanički stabilnog nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena, debljine 10cm. Obračun po m2.
	Asfaltiranje dijela puta Bjelojevići-Pržišta u dužini 580m


	M2
	2320

	29.
	Nabavka i ugradnja  asfaltnog zastora BNHs-16 d=5cm. Obračun po m2.
	
	M2
	1740

	30.
	Nabavka i ugradnja mehanički stabilnog nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena, debljine 10cm. Obračun po m2.
	Lepenac pored crkve, Asfaltiranje u dužini od 100m
	M2
	400

	31.
	Nabavka i ugradnja  asfaltnog zastora BNHs-16 d=5cm. Obračun po m2.
	
	M2
	300

	32.
	Nabavka i ugradnja mehanički stabilnog nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena, debljine 10cm. Obračun po m2.
	Nastavak asfaltiranja u Štitarici,  dužini od 200m
	M2
	800

	33.
	Nabavka i ugradnja  asfaltnog zastora BNHs-16 d=5cm. Obračun po m2.
	
	M2
	600

	34.
	Nabavka i ugradnja mehanički stabilnog nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena, debljine 10cm. Obračun po m2.
	Polja –asfaltiranje prema vodenicama dužina 450m
	M2
	1800

	35.
	Nabavka i ugradnja  asfaltnog zastora BNHs-16 d=5cm. Obračun po m2.
	
	M2
	1350

	36.
	Nabavka i ugradnja mehanički stabilnog nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena, debljine 10cm. Obračun po m2.
	Kaludra- Nastavak asfaltiranje u dužini od 200m
	M2
	800

	37.
	Nabavka i ugradnja  asfaltnog zastora BNHs-16 d=5cm. Obračun po m2.
	
	M2
	600

	38.
	Nabavka i ugradnja mehanički stabilnog nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena, debljine 20cm. Obračun po m2.
	Žari 

Nastavak asfaltiranje do groblja 200m 
	M2
	800

	39.
	Nabavka i ugradnja  asfaltnog zastora BNHs-16 d=5cm. Obračun po m2.
	
	M2
	600

	40.
	Nabavka i ugradnja mehanički stabilnog nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena, debljine 20cm. Obračun po m2.
	Žari 

Mačkat , dužina 100m 
	M2
	400

	41.
	Nabavka i ugradnja  asfaltnog zastora BNHs-16 d=5cm. Obračun po m2.
	
	M2
	300

	42.
	Nabavka i ugradnja mehanički stabilnog nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena, debljine 20cm. Obračun po m2.
	Bistrica

 Nastavak asfalta od škole 200m1-
	M2
	800

	43.
	Nabavka i ugradnja  asfaltnog zastora BNHs-16 d=5cm. Obračun po m2.
	
	M2
	600

	44.
	Nabavka i ugradnja mehanički stabilnog nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena, debljine 20cm. Obračun po m2.
	Asfaltiranje iza zgrade opštine 300m2
	M2
	300

	45.
	Nabavka i ugradnja  asfaltnog zastora BNHs-16 d=5cm. Obračun po m2.
	
	M2
	250

	46.
	Izrada izravnajućeg sloja, Nabavka i ugradnja  asfaltnog zastora BNHs-16 d=5cm. Obračun po m2. 
	Asfaltiranjepristupnog puta , kod JU Šumskog


	M2
	182

	47.
	Izrada izravnajućeg sloja, Nabavka i ugradnja  asfaltnog zastora BNHs-16 d=5cm. Obračun po m2
	Asfaltiranje pristupnog puta, Gornji Mojkovac


	M2
	90


	
	SVE UKUPNO:

	
	PDV 21%:

	
	SVE UKUPNO SA PDV-om:


    Predsjednik 

Komisije za  otvaranje  i vrednovanje ponuda                                                                                          

                               Ranka Brajković 

_____________________

                                                                                                                                       s.r.
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